|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation du Site : **GROUPE HOSPITALIER SAINT ANDRE** | | | | |
|  |  |  |  |  |

**REPRISE EXTINCTION MARIOF**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Référence** | **Qté** |  |
| XC1005-A Centrale incendie/extinction | A6E60200615 | 1 |  |
| FDOOT221 Détecteur de fumée | A5Q00001566 | 2 |  |
| DM1103-L Déclencheur manuel extinction | A5Q00017630 | 1 |  |
| DAGS3000RL Diffuseur sonore & lumineux | FR2:LB202520008 | 1 |  |
| SY/C/T/L/ClsB/10-60V Diffuseur sonore | FR2:LB202480008 | 1 |  |
| FDCIO222 Module 4 entrées / 4 sorties | A5Q00002369 | 1 |  |
| ALINE30 Affiche lumineuse extinction | FR6:LB708080008 | 1 |  |
| ALEVE30 Affiche lumineuse extinction | FR6:LB708090008 | 1 |  |
| ELECTROVANNE |  | 2 |  |
| BAT12-04 Batterie 12V | FR2:LB470390008 | 2 |  |
| FDOOT221 |  | 2 |  |

**SSI COLONNE 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Référence** | **Qté** |  |
| CENTRALE CI1142 | FR2:LB390000050008 | 1 |  |
| DO1152 Détecteur de fumée (R) | BPZ:4545591001 | 264 |  |
| DO1151 Détecteur de fumée (R) | BPZ:4540121001 | 3 |  |
| DLO1191A Détecteur linéaire de fumée | BPZ:4942920001 | 3 |  |
| FDO241 Détecteur de fumée | A5Q00004811 | 35 |  |
| FDL241-9 Détecteur linéaire de fumée | A5Q00002298 | 1 |  |
| DM1151(F) Déclencheur manuel | BPZ:5172630001 | 27 |  |
| DM1154AEX-PC Déclencheur manuel SI | FR2:LB9250008 | 1 |  |
| DMA1154D-Ex Déclencheur manuel SI | A5Q00006101 | 1 |  |
| DMA1192-AA Boitier rouge pour DM | BPZ:5222870001 | 1 |  |
| FDM225-RG Déclencheur manuel | A6E60200601 | 4 |  |
| DJ1192 Indicateur d’action | BPZ:4783310001 | 154 |  |
| TABLEAU REPETITEUR | FR2:LB390000530008 | 5 |  |
| CMSI STT11 | FR2:LB390000300008 | 1 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU | FR2:LB409990010008 | 13 |  |
| CLAPET COUPE-FEU | FR2:LB409990020008 | 41 |  |
| VOLET DE DESENFUMAGE | FR2:LB406009390008 | 30 |  |
| COFFRET DE RELAYAGE VENTILATEUR | FR2:LB409990050008 | 10 |  |
| AES11 (R) | FR2:LB205581008 | 1 |  |
| BAT12-36 Batterie 12V | FR2:LB470180008 | 6 |  |
| BAT12-24 Batterie 12V | FR2:LB470260008 | 2 |  |
| TABLEAU REPETITEUR |  | 1 |  |
| AES 4864B |  | 2 |  |
| BAT12V 17Ah |  | 8 |  |
| ALARME GENERALE SELECTIVE 48V | AGS 48 | 3 |  |
| DIFFUSEUR SONORE et LUMINEUX | DAGS3000RL | 3 |  |
| DIFFUSEUR SONORE + FLASH | ROLPL-SOLISTA | 3 |  |

**SSI BLOC A – B RADIOLOGIE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Référence** | **Qté** |  |
| CENTRALE CI1142 | FR2:LB390000050008 | 2 |  |
| DO1152A Détecteur de fumée (R) | BPZ:4867051001 | 217 |  |
| DO1151A Détecteur de fumée (R) | BPZ:4930151001 | 2 |  |
| DO1153A Détecteur de fumée | BPZ:5000500001 | 4 |  |
| DT1152A Détecteur de chaleur | BPZ:4867210001 | 18 |  |
| DLA1191A Détecteur linéaire de fumée | BPZ:4942920001 | 2 |  |
| F905 (R) | BPZ:3584931001 | 122 |  |
| F930(R) | BPZ:4488401001 | 0 |  |
| FDO 221 |  | 29 |  |
| FDO241 Détecteur de fumée | A5Q00004811 | 308 |  |
| FDL241-9 Détecteur linéaire de fumée | A5Q00002298 | 2 |  |
| AT50MI (R) | BPZ:3719331001 | 16 |  |
| DECLENCHEUR ADRESSABLE | FR2:LB390000630008 | 54 |  |
| AGS24/48 Avertisseur sonore | FR2:LB206100008 | 61 |  |
| DJ1192 Indicateur d’action | BPZ:4783310001 | 281 |  |
| AD2I | FR6:LB206170008 | 2 |  |
| B3Q590 Terminal d’alarme | FR6:LB200400008 | 5 |  |
| CMSI STT11 | FR2:LB390000300008 | 1 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU | FR2:LB409990010008 | 44 |  |
| CLAPET COUPE-FEU | FR2:LB409990020008 | 64 |  |
| VOLET DE DESENFUMAGE | FR2:LB409990040008 | 21 |  |
| COFFRET DE RELAYAGE VENTILATEUR | FR2:LB409990050008 | 14 |  |
| AES24-3B Alimentation | FR6:LB200300008 | 2 |  |
| BAT12-36 Batterie 12V | FR2:LB470180008 | 8 |  |
| BAT12-24 Batterie 12V | FR2:LB470260008 | 12 |  |
| BAT 12-12 Batterie 12V | FR2:LB470260008 | 2 |  |
| ARRET CTA |  | 6 |  |
| NSA |  | 8 |  |
| Diffuseur sonore et lumineux |  | 1 |  |
| FDM 225 |  | 10 |  |

**SSI COLONNES 5-6-8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Référence** | **Qté** |  |
| CENTRALE FC 2060R |  | 2 |  |
| DO1152 Détecteur de fumée (R) | BPZ:4545591001 | 417 |  |
| DO1151 Détecteur de fumée (R) | BPZ:4540121001 | 5 |  |
| DO1153ASC (R) | FR6:LB213281008 | 4 |  |
| DT1152A Détecteur de chaleur | BPZ:4867210001 | 4 |  |
| DOT1152A Détecteur neuronal de fumée(R) | BPZ:4867181001 | 10 |  |
| DLA1191A Détecteur linéaire de fumée | BPZ:4942920001 | 4 |  |
| F905 (R) | BPZ:3584931001 | 118 |  |
| F930(R) | BPZ:4488401001 | 0 |  |
| D915 | BPZ:4184270001 | 0 |  |
| R970 | BPZ:5360081001 | 0 |  |
| DM1151(F) Déclencheur manuel | BPZ:5172630001 | 50 |  |
| AT50MI (R) | BPZ:3719331001 | 12 |  |
| DJ1192 Indicateur d’action | BPZ:4783310001 | 458 |  |
| SIRENE - AVERTISSEUR | FR2:LB390000590008 | 24 |  |
| AD2A+ | FR6:LB206160008 | 2 |  |
| B3Q590 Terminal d’alarme | FR6:LB200400008 | 15 |  |
| AGS 48V | DIF48 | 11 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU | FR2:LB409990010008 | 71 |  |
| CLAPET COUPE-FEU | FR2:LB409990020008 | 36 |  |
| VOLET DE DESENFUMAGE | FR2:LB409990040008 | 34 |  |
| COFFRET DE RELAYAGE VENTILATEUR | FR2:LB409990050008 | 21 |  |
| AES | FR2:LB406000000008 | 9 |  |
| AES48-4B Alimentation | FR6:LB200300008 | 4 |  |
| BAT12-24 Batterie 12V | FR2:LB470260008 | 2 |  |
| BAT12-36 Batterie 12V | FR2:LB470180008 | 4 |  |
| FDM225 |  | 7 |  |
| FDO221 |  | 147 |  |
| FDO241 |  | 2 |  |
| BAT12V 17Ah |  | 28 |  |
| BAT 12V 12AH |  | 2 |  |
| NSA |  | 2 |  |

**SSI URGENCES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Référence** | **Qté** |  |
| F905 (R) | BPZ:3584931001 | 14 |  |
| AT50MI (R) | BPZ:3719331001 | 6 |  |
| AGS24/48 Avertisseur sonore | FR2:LB206100008 | 2 |  |
| DJ1192 Indicateur d’action | BPZ:4783310001 | 117 |  |
| CMSI STT11 | FR2:LB390000300008 | 1 |  |
| STT20 | FR2:LB390000840008 | 1 |  |
| MGA20 carte pour STT20 | FR6:LB200460008 | 1 |  |
| TAE20 Terminal STT20 | FR6:LB200490008 | 1 |  |
| MGB20 carte pour STT20 | FR6:LB200430008 | 1 |  |
| MAV20 Carte pour STT20 | FR6:LB200470008 | 1 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU | FR2:LB409990010008 | 66 |  |
| VOLET DE DESENFUMAGE | FR2:LB409990040008 | 14 |  |
| CLAPET COUPE-FEU | FR2:LB409990020008 | 23 |  |
| VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | FR2:LB409990060008 | 2 |  |
| AES | FR2:LB406000000008 | 2 |  |
| BAT12-24 Batterie 12V | FR2:LB470260008 | 4 |  |
| BAT12-36 Batterie 12V | FR2:LB470180008 | 8 |  |
| F930(R) | BPZ:4488401001 | 2 |  |
| R970 | BPZ:5360081001 | 6 |  |
| D915(R) | BPZ:4184271001 | 13 |  |
| TABLEAU REPETITEUR | FR2:LB390000530008 | 1 |  |
| FC2060R |  |  |  |

**SSI LOCAL CATI -URGENCES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Référence** | **Qté** |  |
| CENTRALE CI1142 | FR2:LB390000050008 | 1 |  |
| F905 (R) | BPZ:3584931001 | 14 |  |
| D915 |  | 13 |  |
| DO1152A Détecteur de fumée (R) | BPZ:4867051001 | 407 |  |
| DO1151A Détecteur de fumée (R) | BPZ:4930151001 | 4 |  |
| DO1153ASC (R) | FR6:LB213281008 | 2 |  |
| DOT1152A Détecteur neuronal de fumée(R) | BPZ:4867181001 | 1 |  |
| FDOOT241-9 Multicritère |  | 1 |  |
| FDOOT 221 Multicrtère |  | 1 |  |
| FDO241 Détecteur de fumée | A5Q00004811 | 75 |  |
| FDL241-9 Détecteur linéaire de fumée | A5Q00002298 | 1 |  |
| FDO221 Détecteur de fumée | A5Q00001565 | 125 |  |
| DM1152 Déclencheur manuel | BPZ:5167010001 | 34 |  |
| FDM225-RP Déclencheur manuel | A6E60200600 | 1 |  |
| INDICATEUR D’ACTION | FR2:LB390000480008 | 420 |  |
| AD2I | FR6:LB206170008 | 1 |  |
| TABLEAU REPETITEUR | FR2:LB390000530008 | 11 |  |
| CMSI STT11 | FR2:LB390000300008 | 1 |  |
| MEA | FR2:LB390000510008 | 1 |  |
| CLAPET COUPE-FEU | FR2:LB409990020008 | 14 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU | FR2:LB409990010008 | 4 |  |
| AES | FR2:LB406000000008 | 1 |  |
| BAT12-36 Batterie 12V | FR2:LB470180008 | 2 |  |
|  |  |  |  |
| BAT12-24 Batterie 12V | FR2:LB470260008 | 2 |  |
|  |  |  |  |

**SSI LABORATOIRE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Référence** | **Qté** |  |
| CENTRALE CI1142 | FR2:LB390000050008 | 2 |  |
| DO1152A Détecteur de fumée | BPZ:4867050001 | 406 |  |
| DO1151A Détecteur de fumée (R) | BPZ:4930151001 | 4 |  |
| DT1152A Détecteur de chaleur | BPZ:4867210001 | 2 |  |
| F905 (R) | BPZ:3584931001 | 127 |  |
| FDO241 Détecteur de fumée | A5Q00004811 | 59 |  |
| FDO221 Détecteur de fumée | A5Q00001565 | 76 |  |
| FDOOT221 Détecteur de fumée | A5Q00001566 | 2 |  |
| DM1152 Déclencheur manuel | BPZ:5167010001 | 25 |  |
| AT50MI (R) | BPZ:3719331001 | 18 |  |
| FDM225-RG Declencheur manuel | A6E60200601 | 13 |  |
| AGS24/48 Avertisseur sonore | FR2:LB206100008 | 37 |  |
| DIF48/S Avertisseur sonore | FR2:LB207480008 | 1 |  |
| FLASH LUMINEUX | SOLISTAMAXI | 1 |  |
| INDICATEUR D’ACTION | FR2:LB390000480008 | 538 |  |
| TABLEAU REPETITEUR B3QR90 | FR2:LB390000530008 | 15 |  |
| CMSI STT11 | FR2:LB390000300008 | 1 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU | FR2:LB409990010008 | 61 |  |
| CLAPET COUPE-FEU | FR2:LB409990020008 | 30 |  |
| AES11 (R) | FR2:LB205581008 | 1 |  |
| BAT12-36 Batterie 12V | FR2:LB470180008 | 8 |  |
| BAT12-24 Batterie 12V | FR2:LB470260008 | 2 |  |
| F915 |  | 1 |  |
| F930 |  | 6 |  |
| D915 |  | 1 |  |
| R925 |  | 1 |  |
| R930 |  | 1 |  |
| AREET CTA |  | 5 |  |
| FLASH SOLISTA |  | 1 |  |
| VOLET DESEMFUMAGE |  | 3 |  |
| MOTEUR DESEMFUMAGE |  | 1 |  |
| ISSUS DE SECOURS |  | 3 |  |
| NON STOP ASCENSEUR |  | 10 |  |
| TABLEAU REPETITEUR TR31 | PCSI | 1 |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation du Site : **GROUPE HOSPITALIER PELLEGRIN** | | | | |
|  |  |  |  |  |

BATIMENT USN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité |  |
| CENTRALE CC1142 | FR2:LB390000050008 | 1 |  |
| F905 (R) | BPZ:3584931001 | 130 |  |
| R970 | BPZ:5360081001 | 51 |  |
| F915 |  | 1 |  |
| F930 |  | 1 |  |
| D915 (thermo vélocimétrique) |  | 1 |  |
| DECLENCHEUR COLLECTIF AT50MI | FR2:LB390000640008 | 20 |  |
| DO1131A Détecteur de fumée (R) | BPZ:4790001001 | 68 |  |
| FDO221 |  | 2 |  |
| DECLENCHEUR ADRESSABLE DM 1131 | FR2:LB390000630008 | 9 |  |
| TABLEAU REPETITEUR TR31 | FR2:LB390000530008 | 3 |  |
| STT20 | FR2:LB390000840008 | 1 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU | FR2:LB409990010008 | 39 |  |
| CLAPET COUPE-FEU | FR2:LB409990020008 | 46 |  |
| VOLET DE DESENFUMAGE | FR2:LB409990040008 | 17 |  |
| EXUTOIRE DESENFUMAGE | FR2:LB390000860008 | 4 |  |
| COFFRET DE RELAYAGE VENTILATEUR | FR2:LB409990050008 | 6 |  |
| NON STOP ASCENSEUR | FR2:LB406005870008 | 10 |  |
| VENTILATEUR DE DESENFUMAGE | FR2:LB409990060008 | 5 |  |
| ARRET VMC |  | 2 |  |
| SIRENE - AVERTISSEUR | FR2:LB390000590008 | 14 |  |
| Déverrouillage issues de secours |  | 5 |  |
| AES | FR2:LB406000000008 | 2 |  |
| BAT12-36 Batterie 12V | FR2:LB470180008 | 2 |  |
| BAT12-12 Batterie 12V | FR2:LB470530008 | 4 |  |
| BAT12-17 Batterie 12V | FR2:LB548130008 | 4 |  |
| DJ1191 |  | 174 |  |

BATIMENT D

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité |  |
| CENTRALE CI1142 – EP 7 | FR2:LB390000050008 | 1 |  |
| FDO221 Détecteur de fumée |  | 37 |  |
| DO1152 Détecteur de fumée interactif (R) |  | 42 |  |
| DO1131A Détecteur de fumée (R) |  | 277 |  |
| FDAI 92 Indicateur d’action |  | 08 |  |
| DM1151 |  | 16 |  |
| DM 1131 |  | 24 |  |
| FDM 225 |  | 6 |  |
| DJ1192 |  | 203 |  |
| SIRENE - AVERTISSEUR | FR2:LB390000640008 | 9 |  |
| AGS 24/48 |  | 21 |  |
| DAGS 3000 RL |  | 5 |  |
| Solista LX WALL |  | 3 |  |
| INDICATEUR D’ACTION | BPZ:4790001001 | 218 |  |
| TABLEAU REPETITEUR TR31 – TR 110 |  | 2 |  |
| CMSI STT20 | FR2:LB390000840008 | 1 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU | FR2:LB390000530008 | 45 |  |
| CLAPET COUPE-FEU |  | 2 |  |
| VOLET DE DESENFUMAGE |  | 6 |  |
| VENTILATEUR DE DESENFUMAGE |  | 4 |  |
| AES |  | 3 |  |
| BAT12-24 Batterie 12V |  | 12 |  |
| BAT12-7,2 Batterie 12V | FR2:LB390000840008 | 4 |  |

**UML**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité |  |
| CENTRALE CI1115 ph 2 | FR2:LB390000050008 | 1 |  |
| DO1131A Détecteur de fumée (R) |  | 23 |  |
| DM 1131 DECLENCHEUR ADRESSABLE |  | 13 |  |
| SIRENE - AVERTISSEUR |  | 8 |  |
| INDICATEUR D’ACTION |  | 18 |  |
| CMSI STT12 |  | 1 |  |
| MEA |  | 5 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU |  | 16 |  |
| TR 31 TABLEAU REPETITEUR |  | 1 |  |
| AES | FR2:LB390000640008 | 2 |  |

**PQR ODONTOLOGIE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité |  |
| CENTRALE CI1142 |  | 1 |  |
| DO1151 Détecteur de fumée (R) |  | 5 |  |
| DM1151(F) Déclencheur manuel |  | 6 |  |
| DO1152 Détecteur de fumée (R) |  | 76 |  |
| DOOT241-A5 |  | 2 |  |
| CMSI STT2410N |  | 1 |  |
| TR 31 tableau répétiteur |  | 1 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU |  | 10 |  |
| VOLET DE DESENFUMAGE |  | 5 |  |
| Exutoire de désenfumage |  | 2 |  |
| AGS 48 V |  | 4 |  |
| CLAPET COUPE FEU |  | 6 |  |
| VENTILATEUR DE DESENFUMAGE |  | 1 |  |
| AES24-8B Alim. électrique |  | 1 |  |
| BAT12-24 Batterie 12V |  | 6 |  |

**PHARMACIE - SERVICES GENERAUX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité |  |
| CENTRALE CI1142 |  | 1 |  |
| DO1131A Détecteur de fumée (R) |  | 27 |  |
| DT1131A |  | 2 |  |
| DM1131 |  | 6 |  |
| INDICATEUR D’ACTION |  | 26 |  |
| TABLEAU REPETITEUR TR31 |  | 1 |  |
| BAT12-4.5 Ah Batterie 12V |  | 2 |  |

**PEDIATRIQUE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité |  |
| CENTRALE FC 2060R |  | 2 |  |
| FDO 221 |  | 970 |  |
| FDT 221 |  | 5 |  |
| FDOOT 241-9 |  | 2 |  |
| FDOOT 241-A3 |  | 3 |  |
| FDM 225-RP |  | 105 |  |
| INDICATEUR D’ACTION |  |  |  |
| Tableau répétiteur FT2011 |  | 6 |  |
| STT20 |  | 1 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU |  | 34 |  |
| CLAPET COUPE-FEU |  | 9 |  |
| VOLET DE DESENFUMAGE |  | 250 |  |
| VENTILATEUR DE DESENFUMAGE |  | 40 |  |
| Diffuseur SYMPHONI SYLX W BASE |  | 38 |  |
| DAGS 3000RL |  | 53 |  |
| SOLISTA LX CEILLING |  | 61 |  |
| AES |  | 2 |  |
| BAT12-26 Batterie 12V |  | 4 |  |
| BAT12-12 Batterie 12V |  | 4 |  |
| BAT12-36 Batterie 12V |  | 8 |  |
| AES MD 20 |  | 3 |  |
| BAT12-17 Batterie 12V |  | 12 |  |

**BATIMENT IMS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité |  |
| CENTRALE CI1142 |  | 1 |  |
| DO1131A Détecteur de fumée (R) |  | 44 |  |
| DM 1131 |  | 26 |  |
| FDM225 |  | 4 |  |
| AGS 48 |  | 1 |  |
| DIF48 |  | 23 |  |
| SYMPHONI LX WALL-R |  | 1 |  |
| INDICATEUR D’ACTION |  | 15 |  |
| STT20 |  | 1 |  |
| VENTOUSE POUR PORTE COUPE-FEU |  | 34 |  |
| AES |  | 2 |  |
| BAT12-26 Batterie 12V |  | 2 |  |
| BAT12-12 Batterie 12V |  | 2 |  |
| BAT12-38 Batterie 12V |  | 6 |  |
| BAT 12-17Ah |  | 8 |  |
| TABLEAU REPETITEUR XTA 1002-A1 |  | 2 |  |

**CLUB DES INTERNES - LOGEMENT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité |  |
| CENTRALE BC11 |  | 1 |  |
| DM1101 |  | 4 |  |
| DIF24/S Avertisseur sonore |  | 3 |  |
| AES 24 3B |  | 1 |  |
| DO1104 |  | 13 |  |
| BAT12-12 Batterie 12V |  | 4 |  |

**CLUB DES INTERNES - RESTAURATION**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité |  |
| CENTRALE BC11 |  | 1 |  |
| DO1104A Détecteur de fumée (R) |  | 8 |  |
| DT1101A Détecteur de chaleur |  | 7 |  |
| SIRENE - AVERTISSEUR |  | 6 |  |
| INDICATEUR D’ACTION |  | 6 |  |
| AES24-3B Alimentation |  | 1 |  |
| BAT12-12 Batterie 12V |  | 4 |  |
| DECLENCHEUR COLLECTIF |  | 9 |  |

**URB**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Référence | Quantité |  |
| CENTRALE FC 2060R |  | 1 |  |
| FDO 221 |  | 609 |  |
| FDOT 241 |  | 18 |  |
| FDAI 91 |  | 385 |  |
| FDAI 93 |  | 1 |  |
| FDM 225 |  | 29 |  |
| Tableau répétiteur FT2011 |  | 17 |  |
| STT20 |  | 1 |  |
| Issues de secours |  | 53 |  |
| PORTE COUPE-FEU |  | 45 |  |
| CLAPET COUPE-FEU |  | 32 |  |
| VOLET DE DESENFUMAGE |  | 43 |  |
| Ouvrant de façade |  | 21 |  |
| VENTILATEUR DE DESENFUMAGE |  | 12 |  |
| DAC |  | 4 |  |
| Diffuseur SYMPHONI SYLX W BASE |  | 39 |  |
| DAGS 3000RL |  | 1 |  |
| DAGS 3000R |  | 52 |  |
| SOLISTA LX CEILLING |  | 51 |  |
| AES |  | 4 |  |
| BAT12-17 Batterie 12V |  | 16 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation du Site : **GROUPE HOSPITALIER SUD** | | | | |
|  |  |  |  |  |

**HAUT LEVEQUE**

**BATIMENT MAGELLAN 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Qté** |  |
| FC2060-ENS | 1 |  |
| FDO221 Détecteur de fumée | 689 |  |
| FDOOT221 Détecteur de fumée | 6 |  |
| FDL241 Détecteur de fumée | 3 |  |
| FDOOT241-9 Détecteur de fumée | 6 |  |
| FDM225-RP Déclencheur manuel | 41 |  |
| DAGS3000R Diffuseur sonore | 53 |  |
| SOLISTA LX | 83 |  |
| SOLISTA LX Wall (R) Flash rouge | 9 |  |
| FDCI222 Module 4 entrées | 1 |  |
| FDAI91 Indicateur d’action | 524 |  |
| FDAI93 Indicateur d’action | 4 |  |
| FT2011 Tableau répétiteur | 13 |  |
| FT1001-F1 Tableau répétiteur Boitier | 1 |  |
| FCGW20-2 Interface de communication | 1 |  |
| STT20 | 1 |  |
| MGA20 carte pour STT20 | 1 |  |
| MAV20 Carte pour STT20 | 3 |  |
| IAV20 Interrupteur arrêt ventilateur | 1 |  |
| TAE20 Terminal STT20 | 1 |  |
| MEA20-48 Module adressable pour CMSI | 147 |  |
| MEA20AT Module arrêt technique | 2 |  |
| FTM1001-F1 Interface de communication | 1 |  |
| MD20 Carte pour STT20 | 8 |  |
| MGB20 carte pour STT20 | 1 |  |
| AES48-4B-S Alim. électrique | 8 |  |
| AES 24V 4A F3U Alim. électrique | 1 |  |
| AES 24V 4A C24 SB Alim. électrique | 1 |  |
| BAT12-12 Batterie 12V | 6 |  |
| BAT12-36 Batterie 12V | 4 |  |
| BAT12-17 Ah | 32 |  |
| Batterie 12V 38A | 2 |  |
| Batterie 12V 17A | 2 |  |
| Batterie 12V 12A | 82 |  |
| MM8000 COMMUNICATION-ENS | 3 |  |
| PORTE COUPE-FEU | 133 |  |
| CLAPET COUPE-FEU | 140 |  |
| VOLET DE DESENFUMAGE | 55 |  |
| PORTE AUTOMATIQUE | 27 |  |
| FDBZ292-ENS | 19 |  |
| DAC | 10 |  |
| OUVRANT DE FACADE | 10 |  |
| VOLET TUNNEL | 14 |  |
| COFFRET DE RELAYAGE | 50 |  |
| ARET VMC | 13 |  |
| NSA | 26 |  |
| ISSUS DE SECOURS | 27 |  |

**BATIMENT MAGELLAN 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Qté** |  |
| FC2060-ENS | 1 |  |
| FDO221 Détecteur de fumée | 819 |  |
| FDOOT221 Détecteur de fumée | 24 |  |
| FDOOT241-9 Détecteur de fumée | 9 |  |
| FDT221 | 4 |  |
| FDOOT241-A9 Détecteur de fumée | 12 |  |
| FDM225-RP Déclencheur manuel | 36 |  |
| DAGS3000R Diffuseur sonore | 81 |  |
| SY/C/T/L/ClsB/10-60V Diffuseur sonore | 6 |  |
| SOLISTA Flash lumineux | 99 |  |
| SYMPHONI LX Wall (R) Flash rouge | 33 |  |
| FDCI222 Module 4 entrées | 1 |  |
| FDAI91 Indicateur d’action | 315 |  |
| FDAI93 Indicateur d’action | 3 |  |
| FCGW20-2 Interface de communication | 1 |  |
| STT20 | 1 |  |
| MGA20 carte pour STT20 | 1 |  |
| MAV20 Carte pour STT20 | 2 |  |
| IAV20 Interrupteur arrêt ventilateur | 1 |  |
| TAE20 Terminal STT20 | 1 |  |
| MEA20-48 Module adressable pour CMSI | 72 |  |
| MEA20AT Module arret technique | 7 |  |
| FTM1001-F1 Interface de communication | 1 |  |
| MD20 Carte pour STT20 | 2 |  |
| MGB20 carte pour STT20 | 1 |  |
| AES48-4B-S Alim. électrique | 12 |  |
| BAT12-12 Batterie 12V | 2 |  |
| BAT12-36 Batterie 12V | 2 |  |
| BAT12-17 | 48 |  |
| Batterie 12V 38A | 2 |  |
| Batterie 12V 17A | 2 |  |
| Batterie 12V 12A | 34 |  |
| MM8000 COMMUNICATION-ENS | 3 |  |
| PORTE COUPE-FEU | 292 |  |
| CLAPET COUPE-FEU | 127 |  |
| VOLET DE DESENFUMAGE | 115 |  |
| PORTE AUTOMATIQUE | 24 |  |
| FDBZ292-ENS | 6 |  |
| MOTEUR DE DESEMFUMAGE | 50 |  |
| EXUTOIRE DESEMFUMAGE | 1 |  |
| ISSUS DE SECOURS | 44 |  |
| ARRET VENTILATION | 50 |  |
| NSA | 28 |  |