

**ACHATS CENTRAUX**

**HOTELIERS, ALIMENTAIRES ET TECHNOLOGIQUES**

Hôpital Bicêtre

78, rue du Général Leclerc

94270 Le Kremlin Bicêtre

Tél. : 01 53 14 69 00

Fax : 01 53 14 69 99

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

**n°25/008**

Procédure : Appel d’Offres Ouvert

Objet :  Fourniture et livraison d’articles de sacherie, d’emballages ADR, caisses et fûts DASRI nécessaire aux besoins des divers groupes hospitaliers, pôles d’intérêt commun et services du siège de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.

Pour la période allant de la date du 1er mai 2025 jusqu’au 30 Avril 2029 éventuellement résiliable sans indemnités à la seule initiative de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, à compter du 31 octobre 2028.

Ce document comprend 38 pages et est associé au Cahier des Clauses Administratives Particulières.

**SOMMAIRE**

[ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 3](#_Toc182985208)

[ARTICLE 2: DECOMPOSITION en lots 3](#_Toc182985209)

[ARTICLE 3: COMPOSITION DES lotS ET VOLUMETRIE 3](#_Toc182985210)

[ARTICLE 4: SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS 7](#_Toc182985211)

[ARTICLE 5: REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES 22](#_Toc182985212)

[Annexe n° 1 : Liste des échantillons 27](#_Toc182985213)

[Annexe n° 2 : 30](#_Toc182985214)

[Cadre de réponse technique pour les lots n°1 à 9 30](#_Toc182985215)

[Cadre de réponse technique pour le lot n°10 33](#_Toc182985216)

[Cadre de réponse technique pour le lot n°11 36](#_Toc182985217)



**ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION**

L’appel d’offres a pour objet la fourniture et livraison d’articles de sacherie, d’emballages ADR, caisses et fûts DASRI“ nécessaire aux besoins des divers groupes hospitaliers, pôles d’intérêt commun et services du siège de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.

* 1. **DECOMPOSITION en lots**

L’appel d’offres se décompose en 11 lots détaillés comme suit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° du lot** | **Intitulé du lot** | **Quantités prévisionnelles annuelles totales** |
| 1 | Sacs pour déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM) | 75 436 |
| 2 | Sacs pour déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) | 7 182 |
| 3 | Sacs plastiques translucides | 4300 |
| 4 | Sacs plastiques alimentaires | 2 857 |
| 5 | Sacs plastiques divers | 920 |
| 6 | Sacs double poches pour le transport d’échantillons de diagnostic | 13 657 235 |
| 7 | Sacs papier krafts | 1 964 225 |
| 8 | Emballage ADR P650 et P620 | 400 254 |
| 9 | Sacs bassin pour recueil des excréta | 875 456 |
| 10 | Caisses cartonnées avec sache interne pour DASRI | 99 456 |
| 11 | Fûts pour DASRI solides | 195 976 |

* 1. **COMPOSITION DES lotS ET VOLUMETRIE**

**LOT N°1 : sacs pour déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités UNITAIRES annuelles estimées** |
| 1 | Sac DAOM noir 20L | 43 476 |
| 2 | Sac DAOM noir 30L | 545 731 |
| 3 | Sac DAOM noir 50L | 84 318 |
| 4 | Sac DAOM noir 110L | 255 776 |

**LOT N°2 : Sac pour déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités UNITAIRES annuelles estimées** |
| 1 | Sac DASRI 20L | 20 500 |
| 2 | Sac DASRI 30L | 22 160 |
| 3 | Sac DASRI 50L | 20 860 |
| 4 | Sac DASRI 110L | 284 260 |

**LOT N°3 : sacs plastiques translucides**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités UNITAIRES annuelles estimées** |
| 1 | Sac de collecte bleu translucide 110L | 88 862 |
| 2 | Sac de collecte translucide 110L | 991 066 |
| 3 | Sac de collecte vert clair translucide 110L | 91 091 |
| 4 | Sac de collecte translucide pour les bio - déchets 110L | 150 000 |

**LOT N° 4 : sacs plastiques alimentaires**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités UNITAIRES annuelles estimées** |
| 1 | Sac alimentaire 5L | 352 727 |
| 2 | Sac alimentaire 15L | 859 636 |
| 3 | Sac alimentaire 30L | 925 821 |
| 4 | Sac alimentaire 60L | 272 003 |
| 5 | Sac alimentaire 200x300mm | 430 909 |
| 6 | Sac alimentaire translucide pour les bio-déchets | 150 000 |

**LOT N°5 : sacs plastiques divers**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités UNITAIRES annuelles estimées** |
| 1 | Sacs vestiaires | 530 450 |
| 2 | Sacs à bretelles | 266 758 |

**LOT N°6 : sacs double poches pour le transport d’échantillons de diagnostic**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités UNITAIRE annuelles estimées** |
| 1 | Sac double poches transparent grand modèle | 30 545 |
| 2 | Sac double poches blanc petit modèle | 21 978 |
| 3 | Sac double poches bleu petit modèle | 19 549 |
| 4 | Sac double poches jaune petit modèle | 14 604 |
| 5 | Sac double poches orange petit modèle | 12 349 |
| 6 | Sac double poches rouge petit modèle | 42 909 |
| 7 | Sac double poches transparent petit modèle | 85 404 |
| 8 | Sac double poches vert petit modèle | 38 080 |
| 9 | Sac double poches violet petit modèle | 9 280 |
| 10 | Sac double poches rose petit modèle | 7 404 |

**LOT N°6 : sacs double poches pour le transport d’échantillons de diagnostic (suite)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités UNITAIRES annuelles estimées** |
| 11 | Sac double poches doré petit modèle | 11 680 |
| 12 | Sac double poches marron petit modèle | 2 662 |
| 13 | Sac double poches vert bouteille petit modèle | 4960 |
| 14 | Sac double poches gris petit modèle | 6 036 |
| 15 | Sac double poches noir petit modèle | 13 716 |
| 16 | Sac double poches argent petit modèle | 16 495 |
| 17 | Sac double poches ivoire petit modèle | 14 385 |

**LOT N°7 : sacs papier kraft**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **QUANTITES UNITAIRES annuelles estimées** |
| 1 | SAC À REGROUPEMENT DE PAIN 390+200X800 | 14 623 |
| 2 | Sac kraft brun « petit modèle » | 646 364 |
| 3 | Sac kraft brun « moyen modèle » | 425 273 |
| 4 | Sac kraft brun « grand modèle » | 345 182 |
| 5 | Sac kraft brun « très grand modèle » | 186 713 |
| 6 | Sac kraft 30L traité WS | 251 370 |
| 7 | Sac kraft avec poignées | 255 818 |

**LOT N°8 : emballages ADR P650 et P620**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités UNITAIRES annuelles estimées** |
| 1 | Emballage secondaire P650, souple – petit format, type A3 | 60 546 |
| 2 | Emballage secondaire P650, souple – format moyen – type A4 | 94 968 |
| 3 | Emballage secondaire P650, souple – grand format – type A5 | 280 360 |
| 4 | Emballage tertiaire P650 pour emballage secondaire P650 souple A5 | 1364 |
| 5 | Emballage tertiaire P650 pour emballage secondaire P650 souple A4 | 8695 |
| 6 | Emballage tertiaire P650 pour emballage secondaire P650 souple A3 | 255 |
| 7 | Matière absorbante | 8 000 |
| 8 | Etiquette UN3373 | 8000 |
| 9 | Emballage P620 secondaire + tertiaire pour le transport d’un échantillon clinique de petite taille | 213 |
| 10 | Emballage P620 secondaire + tertiaire pour le transport de 3 à 4 tubes ou volume équivalent | 96 |
| 11 | Emballage P620 secondaire + tertiaire pour le transport de 1 à 2 tubes longs ou volume équivalent | 85 |
| 12 | Emballage P620 secondaire + tertiaire pour le transport de boites de pétri | 104 |

**LOT N°9 : sacs bassin pour recueil des excréta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Quantités UNITAIRES annuelles estimées** |
| 1 | Sac bassin pour recueil des excréta | 472 481 |
| 2 | Tampon absorbant | 8 582 |
| 3 | Sacs pour bassin | 118 153 |
| 4 | Sacs pour urinal | 405 503 |

**LOT N°10 : Fourniture, livraison de caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° article** | **Produits** | **Quantités UNITAIRES annuelles estimées** |
| 1 | Caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI ; 25 litres version haute | 47 944 unités |
| 2 | Caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI ; 50 litres version haute | 25 886 unités |
| 3 | Caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI ; 50 litres version basse | 41 794 unités |

**LOT N°11 : Fourniture, livraison de fûts pour DASRI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° article** | **Produits** | **Quantités UNITAIRES annuelles estimées** |
| 1 | Fût pour DASRI solide à couvercle avec opercule ; 30 litres | 101 472 unités |
| 2 | Fût pour DASRI solide à couvercle avec opercule ; 50 litres | 97 423 unités |
| 3 | Fût pour DASRI solide à couvercle avec opercule ; 60 litres | 23 510 unités |
| 4 | Fût pour DASRI solide à couvercle plein ; 30 litres | 43 085 unités |
| 5 | Fût pour DASRI solide à couvercle plein ; 50 litres | 45 543 unités |
| 6 | Fût pour DASRI solide à couvercle plein ; 60 litres | 25 347 unités |

* 1. **SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS**

**Lexique :**

**Flexibilité :** - **Obligatoire** : la caractéristique décrite est obligatoire pour répondre conformément au Cahier des Clauses Techniques Particulières.

- **Souhaitée** : la caractéristique décrite est souhaitée mais non obligatoire pour répondre conformément au Cahier des Clauses Techniques Particulières.

**Les articles pour lesquels les échantillons seront jugés de qualité inacceptable (avec une note < à 1 ou égale à 0) pourront être déclarés non conformes.**

**Variantes**

**Une seule offre en variante peut être proposée par lot.**

Tout ce qui n’est pas obligatoire, peut être soumis à variante : le préciser au niveau du cadre de réponse technique (annexe 2).

Une variante devra être proposée pour les lots 1 à 9 et elle concernera la possibilité de fournir un sac conforme à la norme NF mais sans le marquage.

**LOT N°1 : Sacs pour déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Article** | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| **1** | **Sac DAOM 450/500**  **noir 20L** | Conformité et marquage à la norme NF EN 13592 ou norme équivalente européenne. (**joindre le certificat**) | Obligatoire |
| Conformité et marquage NF 170/NF Environnement | Souhaité |
| Polyéthylène haute densité (PEHD) 14 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression du logo AP-HP au-dessus du marquage à la norme | Obligatoire |
| Sac à soufflets avec fermeture par lien soudé au sac | obligatoire |
| Sous-conditionnement en rouleau | obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| **2** | **Sac DAOM 500/700**  **noir 30L** | Conformité et marquage à la norme NF EN 13592 ou norme équivalente européenne. (**joindre le certificat**) | Obligatoire |
| Conformité et marquage NF 170/NF Environnement | Souhaité |
| Polyéthylène haute densité (PEHD) 14 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression du logo AP-HP au-dessus du marquage à la norme | Obligatoire |
| Sac à soufflets avec fermeture par lien soudé au sac | obligatoire |
| Sous-conditionnement en rouleau | obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Sac DAOM 680/800**  **noir 50L** | Conformité et marquage à la norme NF EN 13592 ou norme équivalente européenne. (**joindre le certificat**) | | Obligatoire |
| Conformité et marquage NF 170/NF Environnement | | Souhaité |
| Polyéthylène basse densité (PEBD) 24 microns **minimum** | | Obligatoire |
| Impression du logo AP-HP au-dessus du marquage à la norme | | Obligatoire |
| Sac à soufflets avec fermeture par lien soudé au sac | | obligatoire |
| Sous-conditionnement en rouleau | | obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | | Souhaité |
| **4** | **Sac DAOM 700/1100**  **noir 110L** | Conformité et marquage à la norme NF EN 13592 ou norme équivalente européenne. (**joindre le certificat**) | Obligatoire | |
| Conformité et marquage NF 170/NF Environnement | Souhaité | |
| Polyéthylène basse densité (PEBD) 34 microns **minimum** | Obligatoire | |
| Impression du logo AP-HP au-dessus du marquage à la norme | Obligatoire | |
| Sac à soufflets avec fermeture par lien soudé au sac | obligatoire | |
| Sous-conditionnement en rouleau | obligatoire | |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité | |

**LOT N°2 : Sacs pour déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Article** | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| **1** | **Sac DASRI mous 450/450**  **Jaune opaque 20L** | Conformité et marquage à la norme NF X30/501ou norme équivalente européenne. (**joindre le certificat**) | Obligatoire |
| Polyéthylène basse densité (PEBD) | Obligatoire |
| Sac à lien coulissant | Obligatoire |
| Epaisseur de 18 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression en noir du logo AP-HP : continue latérale à 100 mm du bord du sac, largeur 20 mm **ou** impression centrale sur la largeur du sac. | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau | obligatoire |
| **2** | **Sac DASRI mous 500/650**  **Jaune opaque 30L** | Conformité et marquage à la norme NF X30/501ou norme équivalente européenne. (**joindre le certificat**) | Obligatoire |
| Polyéthylène basse densité (PEBD) | Obligatoire |
| Sac à lien coulissant | Obligatoire |
| Epaisseur de 18 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression en noir du logo AP-HP : continue latérale à 100 mm du bord du sac, largeur 20 mm **ou** impression centrale sur la largeur du sac. | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau | obligatoire |
| **3** | **Sac DASRI mous 680/750**  **Jaune opaque 50L** | Conformité et marquage à la norme NF X30/501ou norme équivalente européenne. (**joindre le certificat**) | Obligatoire |
| Polyéthylène basse densité (PEBD) | Obligatoire |
| Sac à lien coulissant | Obligatoire |
| Epaisseur de 24 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression en noir du logo AP-HP : continue latérale à 100 mm du bord du sac, largeur 20 mm **ou** impression centrale sur la largeur du sac. | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau | obligatoire |
| **4** | **Sac DASRI mous 700/1050**  **Jaune opaque 110L** | Conformité et marquage à la norme NF X30/501ou norme équivalente européenne. (**joindre le certificat**) | Obligatoire |
| Polyéthylène basse densité (PEBD) | Obligatoire |
| Sac à lien coulissant | Obligatoire |
| Epaisseur de 40 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression en noir du logo AP-HP : continue latérale à 100 mm du bord du sac, largeur 20 mm **ou** impression centrale sur la largeur du sac. | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau | obligatoire |

**LOT N°3 : Sacs plastiques translucideS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Article** | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| **1** | **Sac 700/1100**  **bleu translucide 110L** | Conformité et marquage à la norme NF EN 13592 ou norme équivalente européenne. | Souhaité |
| Conformité et marquage NF 170/NF Environnement | Souhaité |
| Polyéthylène basse densité (PEBD) | Obligatoire |
| Epaisseur de 35 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression du logo AP-HP sur la largeur du sac | Obligatoire |
| Avec soufflets et système de fermeture par lien soudé au sac | Souhaité |
| Opacité < 40% | Souhaité |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau | obligatoire |
| **2** | **Sac 700/1100**  **translucide incolore 110L** | Conformité et marquage à la norme NF EN 13592 ou norme équivalente européenne. | Souhaité |
| Conformité et marquage NF 170/NF Environnement | Souhaité |
| Polyéthylène basse densité (PEBD) | Obligatoire |
| Epaisseur de 35 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression du logo AP-HP sur la largeur du sac | Obligatoire |
| Avec soufflets et système de fermeture par lien soudé au sac | Souhaité |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau | obligatoire |
| **3** | **Sac 700/1100**  **vert clair translucide 110L** | Conformité et marquage à la norme NF EN 13592 ou norme équivalente européenne. | Souhaité |
| Conformité et marquage NF 170/NF Environnement | Souhaité |
| Polyéthylène basse densité (PEBD) | Obligatoire |
| Epaisseur de 35 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression du logo AP-HP sur la largeur du sac | Obligatoire |
| Avec soufflets et système de fermeture par lien soudé au sac | Souhaité |
| Opacité < 40% | Souhaité |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau | obligatoire |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Sac a bio-DECHETS 700/1100**  **vert clair translucide 110L** | Conformité et marquage à la norme NF EN 13592 ou norme équivalente européenne. | Souhaité |
| Conformité et marquage NF 170/NF Environnement | Souhaité |
| Polyéthylène basse densité (PEBD) | Obligatoire |
| Epaisseur de 35 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression du logo AP-HP sur la largeur du sac | Obligatoire |
| Avec soufflets et système de fermeture par lien soudé au sac | Souhaité |
| Opacité < 40% | Souhaité |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau | obligatoire |

**LOT N°4 : Sacs plastiques alimentaires**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Article** | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| **1** | **Sac alimentaire**  **blanc « 5L »** | Polyéthylène vierge basse densité, compatible contact alimentaire. | Obligatoire |
| Sans Soufflet | Obligatoire |
| Système de fermeture par lien soudé au sac | Souhaité |
| Epaisseur de 18 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression : « pour contact alimentaire » | Obligatoire |
| Demi-périmètre de 17 cm **minimum** - Longueur  de 33 cm **minimum** | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau avec lien non adhésif au sac | Souhaité |
| **2** | **Sac alimentaire**  **blanc « 15L »** | Polyéthylène vierge basse densité, compatible contact alimentaire. | Obligatoire |
| Sans Soufflets | Obligatoire |
| Système de fermeture par lien soudé au sac | Souhaité |
| Epaisseur de 18 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression : « pour contact alimentaire » | Obligatoire |
| Demi-périmètre de 34 cm **minimum -** Longueur  de 50 cm **minimum** | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau avec lien non adhésif au sac | Souhaité |
| **3** | **Sac alimentaire**  **blanc « 30L »** | Polyéthylène vierge basse densité, compatible contact alimentaire. | Obligatoire |
| Soufflets latéraux | Obligatoire |
| Système de fermeture par lien soudé au sac | Souhaité |
| Epaisseur de 24 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression : « pour contact alimentaire » | Obligatoire |
| Demi-périmètre de 52 cm **minimum -** Longueur  de 52 cm **minimum** | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau avec lien non adhésif au sac | Souhaité |
| **4** | **Sac alimentaire**  **blanc « 60L »** | Polyéthylène vierge basse densité, compatible contact alimentaire. | Obligatoire |
| Soufflets latéraux | Obligatoire |
| Système de fermeture par lien soudé au sac | Souhaité |
| Epaisseur de 30 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression : « pour contact alimentaire » | Obligatoire |
| Demi-périmètre de 59 cm **minimum** - Longueur  de 84 cm **minimum** | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau avec lien non adhésif au sac | Souhaité |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **5** | **Sac alimentaire**  **translucide « 200x300mm »** | Polyéthylène vierge basse densité, compatible contact alimentaire. | Obligatoire |
| Sac à plat - sans soufflet | Obligatoire |
| Système de fermeture par lien soudé au sac | Souhaité |
| Epaisseur de 18 microns **minimum** | Obligatoire |
| Impression : « pour contact alimentaire » | Obligatoire |
| Demi-périmètre de 190 mm **minimum**  Longueur  de 290 mm **minimum** | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| Sous-conditionnement en rouleau avec lien non adhésif au sac | Souhaité |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **Sac alimentaire TRANSLUCIDE**  **POUR LES BIO-DECHETS** | Polyéthylène basse densité (PEBD) - translucide |
| Sac à plat - sans soufflet |
| Epaisseur de 25 microns **minimum** |
| Demi-périmètre : 45cm **minimum -** Longueur : 58cm **minimum** |
| Présentation en liasse, avec une perforation de la tête par 2 trous distants l’un de l’autre de 14,5cm et à équidistance des bords |

**Pour l’ensemble des produits de ce lot, joindre les certificats de compatibilité au contact alimentaire.**

**LOT N°5 : Sacs plastiques divers**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Article** | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| **1** | **Sac vestiaire** | Polyéthylène basse densité (PEBD) - Couleur blanche | Obligatoire |
| Poignées découpées renforcées | Obligatoire |
| Impression centrée sur l’une des faces : logo AP-HP, en dessous - « VESTIAIRE » en dessous décalé vers la gauche : « Hôpital : » (cf. dessin) | Obligatoire |
| Epaisseur de 50microns **minimum** | Obligatoire |
| Demi-périmètre : 59cm **minimum -** Longueur : 59cm **minimum**  Soufflet de fond : 12/2 cm **minimum** | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| **2** | **Sac à bretelles** | Polyéthylène basse densité (PEHD) - blanc | Obligatoire |
| Epaisseur de 12 microns **minimum** | Obligatoire |
| Demi périmètre hors soufflet : 26cm - longueur hors bretelles : 30cm – soufflets latéraux : 12cm/2**\*** | souhaité |
| Sacs liassés | Souhaité |

**\*Les mesures des sacs bretelles sont données à titre indicatives, les articles proposés devront se rapprocher au mieux de celles-ci**

Dessin des sacs vestiaires, pour information sur les emplacements sérigraphiques demandés (le dessin présenté n’est pas à l’échelle et ne peut être utilisé qu’à titre indicatif et pour compréhension)



**VESTIAIRE**

**HOPITAL :**

**LOT N°6 : Sacs double poches pour le transport d’échantillons de diagnostic**

**Sacs double poches petit modèle**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Article** | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| **1** | **Sac double poches transparent**  **grand modèle** | Sac en Polyéthylène. Le sac sera sans bande de couleur. | Obligatoire |
| Epaisseur de 40 microns **minimum** | Obligatoire |
| Dimensions : 29 x 39 cm minimum | Obligatoire |
| La sache contenant le prélèvement sera munie d’un système d’ouverture/fermeture inviolable et totalement étanche (GBEA, Arrêté en vigueur, modifiant l’arrêté du 26 novembre 1999).  La fermeture puis la réouverture de la sache doivent être aisées et définitives. La réouverture ne doit pas nécessiter l’utilisation d’outil coupant ; elle ne doit pas présenter de risque de contamination par le contenu lors de la manipulation.  La confidentialité du patient est exigé. | Obligatoire |
| La sache destinée à contenir la feuille d’examen ne sera pas incluse dans le système de fermeture ; elle permettra le bon maintien des documents (sans risque de chute). Elle devra être suffisamment grande pour contenir des feuilles A4 (21 x 29.7 cm) pliées en deux. L’insertion des feuilles doit être aisée. | Obligatoire |
| Les sacs seront présentés en liasse, avec une perforation de la tête assurée par deux trous distants de 13 cm, afin d’assurer leur accrochage sur les supports existants dans les postes de soins.  Le détachement du sac de la liasse doit être aisé. | Obligatoire |
| Sérigraphie :  Les sacs devront comporter les indications suivantes :   * « Prélèvements ». * Le symbole graphique « risque biologique » devra être imprimé en noir ; dimensions 2 x 2 cm minimum. (Modèle présent chapitre 7 de la norme NF X 30/501) en recto verso | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Article** | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| **2 à 17** | **Sacs double poches**  **petits modèles** | Sacs en Polyéthylène - Epaisseur de 40 microns minimum | Obligatoire |
| Dimensions : 18 x 25 cm minimum | Obligatoire |
| La sache contenant le prélèvement sera munie d’un système d’ouverture/fermeture inviolable et totalement étanche (GBEA, Arrêté en vigueur, modifiant l’arrêté du 26 novembre 1999).  La fermeture puis la réouverture de la sache doivent être aisées et définitives. La réouverture ne doit pas nécessiter l’utilisation d’outil coupant ; elle ne doit pas présenter de risque de contamination par le contenu lors de la manipulation. | Obligatoire |
| La sache destinée à contenir la feuille d’examen ne sera pas incluse dans le système de fermeture ; elle permettra le bon maintien des documents (sans risque de chute). Elle devra être suffisamment grande pour contenir des feuilles A4 (21 x 29.7cm) pliées en deux. L’insertion des feuilles doit être aisée. | Obligatoire |
| Les sacs seront présentés en liasse, avec une perforation de la tête assurée par deux trous distants l’un de l’autre de 13 cm et à équidistance des bords, afin d’assurer leur accrochage sur les supports existants dans les postes de soins.  Le détachement du sac de la liasse doit être aisé. | Obligatoire |
| Sérigraphie :  les sacs devront comporter les indications suivantes :   * « Prélèvements ». * Le symbole graphique « risque biologique » devra être imprimé en noir ; dimensions 2 x 2 cm minimum. (modèle présent chapitre 7 de la norme NF X 30/501). * Une bande centrale colorée ou deux bandes latérales de couleur (de 4/5 cm environ) **suffisamment opaques pour assurer la confidentialité des prélèvements.**   Une face du sac devra être transparente afin de permettre la lecture des codes à barres présents sur les tubes de prélèvements. | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |

**16 coloris obligatoires sont demandés pour les sacs double poches petits modèles :** Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Transparent, Vert, Violet, Rose, Doré, Marron, Vert bouteille, Gris, Noir, Argent, Ivoire.

**Remarque :** sur le sac transparent, la sérigraphie sera noire sans bande centrale ou latérale colorée.

**LOT N°7 : Sacs papier kraft**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Article** | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| **1** | **Sac kraft**  **petit modèle** | Sac écorné en papier kraft brun (fond croisé) | Obligatoire |
| Grammage de 50 g/m² **minimum** | Obligatoire |
| Base de 160 mm **minimum -** Hauteur de 260 mm **minimum** | Obligatoire |
| Contact alimentaire | Fortement souhaité |
| **2** | **Sac kraft**  **moyen modèle** | Sac écorné en papier kraft brun (fond croisé) | Obligatoire |
| Grammage de 60 g/m² **minimum** | Obligatoire |
| Base de 250 mm **minimum** - Hauteur 380 mm **minimum** | Obligatoire |
| Contact alimentaire | Fortement souhaité |
| **3** | **Sac kraft**  **grand modèle** | Sac écorné en papier kraft brun (fond croisé) | Obligatoire |
| Grammage de 70 g/m² **minimum** | Obligatoire |
| Base de 300 mm **minimum** - Hauteur de 450 mm **minimum** | Obligatoire |
| Contact alimentaire | Fortement souhaité |
| **4** | **Sac kraft**  **très grand modèle** | Sac écorné en papier kraft brun (fond croisé) | Obligatoire |
| Grammage de 2x 60 g/m² **minimum** | Obligatoire |
| Base de 370 mm **minimum** - Hauteur de 540 mm **minimum** | Obligatoire |
| Contact alimentaire | souhaité |
| **5** | **Sac kraft**  **30 litres** | Sac Kraft brun **traité WS** (wet strength) - fond plat | Obligatoire |
| Grammage 2 x 70 g/m² **minimum** | Obligatoire |
| Demi périmètre hors soufflet : 32cm **minimum** - hauteur : 58cm **minimum** – soufflets latéraux : 18cm/2 **minimum** | Obligatoire |
| **6** | **Sac cabas**  **kraft** | Sac en papier kraft brun à poignées plates | Obligatoire |
| Grammage de 80 g/m² **minimum** | Obligatoire |
| Demi périmètre hors soufflet : 26cm - longueur hors bretelles : 30cm – soufflets latéraux : 14cm/2 **\*** | souhaité |
| Contact alimentaire | souhaité |

**\* Les mesures des sacs cabas sont données à titre indicatives, les articles proposés devront se rapprocher au mieux de celles-ci**

**LOT N°8 : emballages ADR P650 et P620**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Article** | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| 1 | Emballage secondaire P650 « souple » petit format, type A5 | - conformité ADR  - Permet le transport d’1 à 3 tubes de prélèvements de 5 à 20 ml ou écouvillons de 175 mm ou volume équivalent  - étanche et résistant à 95 kPa  - Doit contenir de la matière absorbante  Poche kangourou pour A4 plié en deux | Obligatoire |
| 2 | Emballage secondaire P650 « souple » format moyen, type A4 | - conformité ADR  - Permet le transport de 5 à 6 tubes de prélèvements de 5 à 20 ml ou écouvillons de 175 mm ou volume équivalent  - étanche et résistant à 95 kPa  - Doit contenir de la matière absorbante  -poche porte document | Obligatoire |
| 3 | Emballage secondaire P650 « souple » grand format, type A3 | - conformité ADR  - Permet le transport de + de 6 tubes de prélèvements de 15 à 20 ml ou écouvillons de 175 mm ou volume équivalent  - étanche et résistant à 95 kPa  - Doit contenir de la matière absorbante  Poche porte document | Obligatoire |
| 4 | Emballage tertiaire P650  adapté à l’article 1 | Conformité ADR  Epreuve de chute 1m20 | Obligatoire |
| 5 | Emballage tertiaire P650  adapté à l’article 2 | Conformité ADR  Epreuve de chute 1m20 | Obligatoire |
| 6 | Emballage tertiaire P650  adapté à l’article 3 | Conformité ADR  Epreuve de chute 1m20 | Obligatoire |
| 7 | Matière absorbante | Matière absorbante des articles 1 – 2 – 3 – 13 – 14 - 15  Livrée indépendamment de l’emballage | Obligatoire |
| 8 | Etiquette UN 3373 | Conforme à l’instruction d’emballage P650 de l’ADR | Obligatoire |

**LOT N°8 : emballages ADR P650 et P620** – (suite)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Article** | | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| 9 | Ensemble : emballage secondaire et tertiaire P620 pour le transport d’un échantillon clinique de petite taille | Conformité ADR P620 de l’ensemble  Usage unique ou réutilisable  Le secondaire permet le transport d’1 tube de 5 à 10 ml ou volume équivalent  Le secondaire doit contenir de la matière absorbante et est livré dans l’emballage tertiaire | Obligatoire |
| 10 | Ensemble : emballage secondaire et tertiaire P620 pour le transport de 3 ou 4 tubes ou volume équivalent | Conformité ADR P620 de l’ensemble  Usage unique ou réutilisable  Le secondaire permet le transport de 3 à 4 tubes de 5 à 10 ml ou volume équivalent  Le secondaire doit contenir de la matière absorbante et est livré dans l’emballage tertiaire | Obligatoire |
| 11 | Ensemble : emballage secondaire et tertiaire P620 pour le transport de 1 à 2 tubes longs ou volume équivalent | Conformité ADR P620 de l’ensemble  Usage unique ou réutilisable  Le secondaire permet le transport d’1 à 2 tubes longs ou volume équivalent  Le secondaire doit contenir de la matière absorbante et est livré dans l’emballage tertiaire | Obligatoire |
| 12 | Ensemble : emballage secondaire et tertiaire P620 pour le transport de boites de pétri | Conformité ADR P620 de l’ensemble  Usage unique ou réutilisable 3 boites de pétri (rondes ou carrées de 12.5cm de côté environ)  Le secondaire doit contenir de la matière absorbante et est livré dans l’emballage tertiaire | Obligatoire |

**L’ouverture de ces emballages doit pouvoir se faire sans l’utilisation d’objet coupant.**

**Pour les emballages secondaires et tertiaires P650, il est demandé obligatoirement 3 ou 4 modèles différents correspondant aux libellés des articles.**

**LOT N°9 : sac bassin pour recueil des excréta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° Article** | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| 1 | Sac bassin pour recueil des excréta | Polyéthylène basse densité (PEBD) - blanc | Obligatoire |
| Lien coulissant | Obligatoire |
| Epaisseur de 35 microns **minimum** | Obligatoire |
| dimensions : 60 x 38cm **minimum** | Obligatoire |
| Tampon super absorbant d’une absorption de 450ml **minimum** | Obligatoire |
| Les dimensions du tampon doivent être suffisantes pour répondre au taux d’absorption minimum et couvrir au maxima le fond du bassin | Obligatoire |
| 2 | Tampon absorbant | d’une absorption de 450ml **minimum** | Obligatoire |
| 3 | Sac pour bassin | Polyéthylène basse densité (PEBD) - translucide | Obligatoire | |
| Sac à plat - sans soufflet | Obligatoire | |
| Epaisseur de 25 microns **minimum** | Obligatoire | |
| Demi-périmètre : 45cm **minimum -** Longueur : 58cm **minimum** | Obligatoire | |
| Présentation en liasse, avec une perforation de la tête par 2 trous distants l’un de l’autre de 14,5cm et à équidistance des bords | Obligatoire | |
| 4 | Sac pour urinal | Polyéthylène basse densité (PEBD) - translucide | Obligatoire | |
| Sac à plat - sans soufflet | Obligatoire | |
| Epaisseur de 20 microns **minimum** | Obligatoire | |
| Demi-périmètre : 33cm **minimum -** Longueur : 50cm **minimum** | Obligatoire | |
| Présentation en liasse, avec une perforation de la tête par 2 trous distants l’un de l’autre de 14cm et à équidistance des bords | Obligatoire | |

**LOT n°10 : Caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **n° article** | **Libellé articles** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| **1** | **Caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI ; 25 litres version haute** | Conformité et marquage à la norme **NF X30 -507** ou norme équivalente européenne. **joindre le certificat** | Obligatoire |
| **Capacité nominale : 25 litres** | Tolérance de +/-  4 litres |
| Sache interne en matière plastique jaune  Si PEHD (haute densité) Densité minimum de 40 microns  Si PEBD (basse densité) densité minimum de 55 microns | Obligatoire |
| Couleur dominante de la caisse cartonnée : jaune  Epaisseur minimale du carton : 2,8mm | Obligatoire |
| Hauteur externe couvercle fermé : **entre 37 et 46cm** | Souhaité |
| Certificat d’agrément ADR en cours de validité **joindre le certificat** | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| **2** | **Caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI ; 50 litres version haute** | Conformité et marquage à la norme **NF X30 -507** ou norme équivalente européenne. **joindre le certificat** | Obligatoire |
| **Capacité nominale : 50 litres** | Tolérance de +/-  4 litres |
| **Sache interne en matière plastique jaune**  Si PEHD (haute densité) Densité minimum de 40 microns  Si PEBD (basse densité) densité minimum de 55 Microns | Obligatoire |
| Couleur dominante de la caisse cartonnée : jaune  Epaisseur minimale du carton : 2,8mm | Obligatoire |
| Hauteur externe couvercle fermé : **entre 70 et 80cm** | Souhaité |
| Certificat d’agrément ADR en cours de validité **joindre le certificat** | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |
| **3** | **Caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI ; 50 litres version basse** | Conformité et marquage à la norme **NF X30 -507** ou norme équivalente européenne. **joindre le certificat** | Obligatoire |
| **Capacité nominale : 50 litres** | Tolérance de +/-  4 litres |
| Sache interne en matière plastique jaune  Si PEHD (haute densité) Densité minimum de 40 microns  Si PEBD (basse densité) densité minimum de 55 Microns | Obligatoire |
| Couleur dominante de la caisse cartonnée : jaune  Epaisseur minimale du carton : 2,8mm | Obligatoire |
| Hauteur externe couvercle fermé : **entre 43 et 50cm** | Souhaité |
| Certificat d’agrément ADR en cours de validité **joindre le certificat** | Obligatoire |
| Utilisation d’encre à l’eau pour les inscriptions | Souhaité |

**LOT n°11 : Fûts pour DASRI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **n° article** | **Produits** | **Spécifications techniques** | **Flexibilité** |
| **1** | **Fût jaune pour DASRI solide à couvercle avec opercule ; 30 litres** | Conformité et marquage aux normes **NF X30 -511 et NF EN ISO 23907** ou norme équivalente européenne. **(joindre le certificat)** | Obligatoire |
| Stabilité du fût couvercle ouvert | Obligatoire |
| Hauteur externe couvercle fermé : **entre 32 et 39cm** | Souhaité |
| **Capacité nominale : 30 litres** | Tolérance  +ou- 4L |
| Certificat d’agrément ADR en cours de validité **joindre le certificat** | Obligatoire |
| **2** | **Fût jaune pour DASRI solide à couvercle avec opercule ; 50 litres** | Conformité et marquage aux normes **NF X30 -511 et NF EN ISO 23907** ou norme équivalente européenne. **(joindre le certificat)** | Obligatoire |
| Stabilité du fût couvercle ouvert | Obligatoire |
| Hauteur externe couvercle fermé : **entre 50 et 56cm** | Souhaité |
| Certificat d’agrément ADR en cours de validité **joindre le certificat** | Obligatoire |
| **Capacité nominale 50L** | Tolérance  +ou- 4L |
| **3** | **Fût jaune pour DASRI solide à couvercle avec opercule ; 60 litres** | Conformité et marquage aux normes **NF X30 -511 et NF EN ISO 23907** ou norme équivalente européenne. **(joindre le certificat)** | Obligatoire |
| Stabilité du fût couvercle ouvert | Obligatoire |
| Hauteur externe couvercle fermé : **entre 56 et 65cm** | Souhaité |
| Certificat d’agrément ADR en cours de validité **joindre le certificat** | Obligatoire |
| **Capacité nominale 60L** | Tolérance  +ou- 4L |
| **4** | **Fût jaune pour DASRI solide à couvercle plein ; 30 litres** | Conformité et marquage aux normes **NF X30 -511 et NF EN ISO 23907** ou norme équivalente européenne. **(joindre le certificat)** | Obligatoire |
| Stabilité du fût couvercle ouvert | Obligatoire |
| Hauteur externe couvercle fermé : **entre 32 et 39cm** | Souhaité |
| Certificat d’agrément ADR en cours de validité **joindre le certificat** | Obligatoire |
| **capacité nominale30L** | Tolérance  +ou- 4L |
| **5** | **Fût jaune pour DASRI solide à couvercle plein ; 50 litres** | Conformité et marquage aux normes **NF X30 -511 et NF EN ISO 23907** ou norme équivalente européenne. **(joindre le certificat)** | Obligatoire |
| Stabilité du fût couvercle ouvert | Obligatoire |
| Hauteur externe couvercle fermé : **entre 50 et 56cm** | Souhaité |
| Certificat d’agrément ADR en cours de validité **joindre le certificat** | Obligatoire |
| **Capacité nominale 50L** | Tolérance  +ou- 4L |
| **6** | **Fût jaune pour DASRI solide à couvercle plein ; 60 litres** | Conformité et marquage aux normes **NF X30 -511 et NF EN ISO 23907** ou norme équivalente européenne. **(joindre le certificat)** | Obligatoire |
| Stabilité du fût couvercle ouvert | Obligatoire |
| Hauteur externe couvercle fermé : **entre 56 et 65cm** | Souhaité |
| Certificat d’agrément ADR en cours de validité **joindre le certificat** | Obligatoire |
| **Capacité nominale 60L** | Tolérance  +ou- 4L |

* 1. **REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES**

**5.1 : Réglementation**

Les produits de sacherie proposés seront conformes à la règlementation en vigueur.

* **Le Décret 2007-1467 du 12 octobre 2007** modifié et en vigueur, relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages (code de l’environnement).
* **La Directive UE 2018/852 du 30 mai 2018** relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
* **Code de l’environnement**

Conformité recommandée :

* **La Norme** **NF H34-093-Novembre 2006** « Sacs en plastique- sacs en film thermoplastique souple-détermination volume utile des sacs ».

**Pour le lot 1 - sacs pour DAOM et le lot 3 – sacs pour le linge**

Les articles du lot 1 (sacs DAOM) devront être obligatoirement conformes à :

**La Norme NF EN 13592 – avril 2017** – « Sacs en plastique pour la collecte des déchets ménagers-types, exigences et méthodes d’essai » ou toute autre norme au moins équivalent à la norme française.

Concernant les articles du lot 3 (sacs à linge) il est souhaité la conformité des sacs à la norme NF EN 13592 – avril 2017.

**Dans le cadre du Développement durable** : il est souhaité

La conformité et le marquage NF 170 – NF Environnement « Sacs pour la collecte et pré collecte des déchets ».

**Pour le lot 2 - sacs pour DASRI**:

Les produits proposés seront conformes à la règlementation en vigueur

* **La Norme NF X 30-501** de mars 2021 « Emballages des déchets d’activités de soins – sacs pour déchets mous à risques infectieux-essais et spécifications ».
* **L’Arrêté du 06 janvier 2006 consolidé,** modifiant l’Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine. (code de la santé publique – articles R1335).

**Pour le lot 4- sacs plastiques alimentaires** :

**Une attestation de compatibilité alimentaire est demandée pour l’ensemble des articles de ce lot.**

Les produits proposés seront conformes à la règlementation en vigueur

* **l’arrêté du 02 janvier 2003** modifié par l’arrêté du 1er avril 2011, relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires.
* **La Directive 2007-19 de la commission du 2 avril 2007** portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Conformité recommandée :

* **La Norme NF EN 1186 Janvier 2003 «** Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Matière plastique ».

**Pour le lot 6 – sacs double poches pour le transport d’échantillons de diagnostic** :

Ces articles sont destinés aux transports d’échantillons pour diagnostic, accompagnés d’une feuille de prescriptions.

Les produits proposés seront conformes aux recommandations en vigueur :

* **L’arrêté du 24 avril 2019 modifiant l’arrêté du 29/05/2009** modifié et en vigueur, relatif au transport des matières dangereuses, dit « arrêté TMD », et particulièrement l’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR 2019).
* Du **GBEA**, guide de bonne exécution des analyses de biologie médicale, en vigueur : Arrêté du 26/11/1999 modifié relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale modifié et en vigueur.

**Pour le lot 8 – emballages ADR P650 et P620**

Les produits proposés seront conformes à la règlementation et aux normes en vigueur et notamment à :

* **L’arrêté du 24 avril 2019 modifiant l’arrêté du 29/05/2009** modifié et en vigueur, relatif au transport des matières dangereuses, dit « arrêté TMD », et particulièrement l’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (ADR 2019).

**Pour les emballages P650**

L’emballage secondaire doit être fourni avec son matériau absorbant.

L’emballage secondaire doit être étanche. Rapport de test à l’étanchéité à joindre obligatoirement

L’emballage secondaire doit résister à 95Kpa – rapport de test à la résistance 95Kpa à joindre obligatoirement

L’emballage secondaire doit comporter le marquage biohazard

Le colis complet doit pouvoir subir avec succès les épreuves de l’instruction d’emballage P650 de l’ADR en vigueur.

Inscriptions qui doivent être présentes sur l’emballage tertiaire et les sacoches : MATIERES BIOLOGIQUES CATEGORIE B - UN 3373 (forme, dimensions et couleurs correspondantes à l’instruction P650 de l’ADR en vigueur)

Le marquage de tous les emballages doit être complet et conforme à l’ADR.

**Documents à fournir** : les certificats d’épreuves de conformité aux instructions d’emballage P650 de l’ADR en vigueur. Ces documents doivent être rédigés en français ou en anglais et sont obligatoires pour rendre l’offre conforme.

**Des articles en cours d’homologation ne seront pas admis.**

**Pour les emballages P620**

L’ensemble du triple emballage P620 doit avoir subi avec succès les épreuves décrites dans les instructions P620 de l’ADR en vigueur.

Les inscriptions légales doivent figurer sur l’emballage tertiaire.

Doivent également être imprimés :

L’étiquette correspondant à la classe 6.2 : matières infectieuses, modèle N°6.2 (dimensions, couleurs et dessin correspondants aux instructions de l’ADR en vigueur).

Le n° UN2814 et n°UN2900 avec une case à cocher.

**Documents à produire** : les certificats d’épreuves de conformité aux instructions d’emballage P620 de l’ADR en vigueur L’agrément délivré par un Ministère ou l’organisme autorisé d’un des états cosignataire de l’arrêté européen dit « arrêté ADR » en vigueur.

Ces documents doivent être rédigés en français ou en anglais et sont obligatoires pour rendre l’offre conforme.

**Des articles en cours d’homologation ne seront pas admis.**

**Pour l’ensemble des lots**, les produits proposés doivent être conformes à la législation et aux normes en vigueur à la date de remise des offres.

**La certification aux normes, instructions, rapports de test de chaque article présenté doit obligatoirement être jointe à l’offre et devra porter clairement la référence du produit proposé.**

Par ailleurs, toute nouvelle réglementation, après communication à ACHAT (joindre la certification à la nouvelle réglementation), s’appliquera de facto, pour tout article concerné.

Les produits proposés seront conformes à la règlementation en vigueur.

* **Le Décret 2007-1467 du 12 octobre 2007** relatif à la prise en compte des exigences liées à l’environnement dans la conception et la fabrication des emballages (code de l’environnement).

**Pour les lots 10 et 11 – caisses et fûts pour DASRI :**

Les produits proposés seront **conformes** à la règlementation en vigueur et spécifiquement à :

* **La Norme NF X 30-504** d’août 2013 « Déchets d'activités de soins - Bonnes pratiques de collecte des déchets d'activités de soins à risques infectieux » ou toute autre norme au moins équivalent à la norme française.
* **L’Arrêté du 27 juin 2016,** relatif aux emballages des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d’origine humaine.
* **Circulaire DHOS/E4/DGS/SD7B/DRT/CT2 no 2005-34 du 11 janvier 2005** relative au conditionnement des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés.
* **L’arrêté du 29 mai 2009** **modifié et en vigueur**, relatif au transport des matières dangereuses par route, dit « arrêté ADR » et aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres dit « arrêté TMD ».

**Pour le lot 10 : caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI**

Les articles seront conformes à la réglementation en vigueur et spécifiquement :

* **La Norme NF X 30-507** de juillet 2018 « Emballages des déchets d’activités de soins – Caisse en carton avec sac intérieur pour déchets d'activités de soins à risques infectieux
* **L’avis du 8 février 2009**, relatif à l'agrément des emballages combinés ayant une caisse en carton ondulé comme emballage extérieur et destinés au transport des marchandises dangereuses

**Pour le lot 11 : fût pour DASRI :**

Les articles seront conformes à la réglementation en vigueur et spécifiquement :

* **La norme NF EN ISO 23907-1 de février 2019** « protection contre les blessures par perforants – exigences et méthodes d’essai – conteneurs pour objets coupants, tranchants et perforants ».

**La certification à la norme de chaque article présenté doit obligatoirement être jointe à l’offre pour rendre les produits et l’offre conforme et devra porter clairement la référence du produit proposé et avoir une date de certification valide.**

**5.2 : Mise en place des produits et suivi du marché**.

• **Information et formation des utilisateurs**

Dans le cadre de la mise en place des marchés, il est demandé au titulaire de présenter aux établissements de l’AP-HP, à leur demande et de manière individuelle, l’ensemble des articles des gammes retenues.

L’information et formation consistent à présenter aux utilisateurs les produits retenus ainsi que toutes les bonnes pratiques qui vont autour des articles, en précisant les principales caractéristiques techniques ainsi que les préconisations d’utilisation des produits.

Une plaquette d’informations ou tout autre support indiquant les principales caractéristiques des produits ainsi que leurs modalités d’utilisation sera joint au dossier technique et également mise à disposition dans chacun des établissements qui en fait la demande.

**Plus particulièrement pour les lots 10 et 11 relatifs aux collecteurs de DASRI.**

Le titulaire devra répondre aux demandes de formations émanant des différents sites de l’AP-HP. La durée de formation sera adaptée à la taille de l’établissement.

Ces formations s’effectueront auprès du public déterminé en accord avec chacun des sites utilisateurs.

Le dispositif de formation permettra de présenter les produits, d’orienter le choix des utilisateurs en fonction de la gamme proposée et de leurs besoins et de préciser les pratiques correspondantes à chaque produit utilisé.

Les modalités de formation feront l’objet d’un planning déterminé avec les personnes compétentes de chaque site.

Ces formations concerneront l’ensemble des équipes de jours et de nuit selon les demandes des sites.

Avant la mise en place des formations, le titulaire présentera à ACHAT, le diaporama (ou autre support) qui sera présenté aux utilisateurs.

• **Suivi de conformité**

Tout au long du marché, le titulaire devra livrer un produit conforme à l’échantillon, qui sera conservé par ACHAT aux fins de contrôle de conformité des produits livrés.

Dans le cadre de ce contrôle, ACHAT se réserve la possibilité d’exiger de manière exceptionnelle, un rapport d’essais attestant de la conformité du produit à l’offre du titulaire. Ces essais, à la charge du fournisseur, porteront sur des échantillons non employés et prélevés sur les sites de l’AP-HP.

Tout changement de site de production ou de composition du produit modifiant le dossier technique de candidature devra faire l’objet d’une autorisation d’ACHAT.

* **Qualité constante de la production de chaque article**

Les candidats devront présenter les systèmes (processus) de suivis (contrôles de fabrication, contrôles départ usine, contrôles arrivée stockage…) leurs permettant d’assurer à l’AP-HP la conformité permanente, et la qualité constante des articles présentés dans chaque lot (si le système de suivis est identiques pour plusieurs articles, préciser les articles concernés).

* **Sécurisation des approvisionnements**

Il est demandé au titulaire du marché un niveau de stock minimal et continu, correspondant à 1 mois de consommation des sites de l’AP-HP. En sus de l’obligation de faire parvenir par mail et mensuellement, l’état des stocks restants, par articles.

**5.3 : Logo Assistance Publique – Hôpitaux de Paris**



**Annexe n° 1 : Liste des échantillons**

**Il est impératif de respecter le nombre d’exemplaires demandés.**

**LOT 1: sacs pour déchets assimilables aux ordures ménagères (DAOM)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Echantillons** |
| 3 | Sac DAOM noir 50L | 1 sous-conditionnement |
| 4 | Sac DAOM noir 110L | 1 sous-conditionnement |

**LOT 2: sacs pour déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Echantillons** |
| 3 | Sac DASRI 50L | 1 sous-conditionnement |
| 4 | Sac DASRI 110L | 1 sous-conditionnement |

**LOT 3 : sacs plastiques translucides**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Echantillons** |
| 1 | Sac de collecte bleu 110L | 1 sous-conditionnement au choix parmi les deux couleurs **- et** 1 sous conditionnement translucide |
| 2 | Sac de collecte translucide 110L |
| 3 | Sac de collecte vert clair 110L |
| 4 | Sac de collecte biodéchets translucide 110L |

**LOT 4 : sacs plastiques alimentaires**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Echantillons** |
| 1 | Sac alimentaire 5L | 1 sous-conditionnement pour le 30 l |
| 2 | Sac alimentaire 15L |
| 3 | Sac alimentaire 30L |
| 4 | Sac alimentaire 60L |
| 5 | Sac alimentaire 200x300mm | 1 sous-conditionnement |
| 6 | Sac alimentaire pour les biodéchets | 1 sous-conditionnement |

**LOT 5 : sacs plastiques divers**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Echantillons** |
| 1 | Sacs vestiaires | 1 article |

**LOT 6 : sacs double poches pour le transport d’échantillons de diagnostic**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Echantillons** |
| 1 | Sac double poches transparent grand modèle | 2 sous-conditionnement |
| 2 | Sac double poches blanc petit modèle | 1 sous-conditionnements au choix parmi les 15 articles de couleurs (autre que le transparent) |
| 3 | Sac double poches bleu petit modèle |
| 4 | Sac double poches jaune petit modèle |
| 5 | Sac double poches orange petit modèle |
| 6 | Sac double poches rouge petit modèle |
| 7 | Sac double poches transparent petit modèle |
| 8 | Sac double poches vert petit modèle |
| 9 | Sac double poches violet petit modèle |
| 10 | Sac double poches rose petit modèle |
| 11 | Sac double poches doré petit modèle |
| 12 | Sac double poches marron petit modèle |
| 13 | Sac double poches vert bouteille petit modèle |
| 14 | Sac double poches gris petit modèle |
| 15 | Sac double poches noir petit modèle |
| 16 | Sac double poches argent petit modèle |
| 17 | Sac double poches ivoire petit modèle |

**LOT 7 : sacs papier krafts**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Echantillons** |
| 2 | Sac kraft brun « moyen modèle » | 5 articles |
| 4 | Sac kraft brun « très grand modèle » | 5 articles |
| 6 | Sac kraft avec poignées | 10 articles |

**LOT N°8 : emballages ADR P650 et P620**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Echantillons** |
| 1 | Emballage secondaire P650, souple – petit format, type A5 | 3 exemplaires |
| 2 | Emballage secondaire P650, souple – format moyen – type A4 | 3 exemplaires |
| 3 | Emballage secondaire P650, souple – grand format – type A3 | 3 exemplaires |
| 4 | Emballage tertiaire P650 adapté à l’emballage secondaire 1.1 | 3 exemplaires |
| 5 | Emballage tertiaire P650 adapté à l’emballage secondaire 1.2 | 3 exemplaires |
| 6 | Emballage tertiaire P650 adapté à l’emballage secondaire 1.3 | 3 exemplaires |
| 7 | Matière absorbante | 3 exemplaires |
| 8 | Etiquette UN3373 | 3 exemplaires |
| 9 | Emballage P620 secondaire + tertiaire pour le transport d’un échantillon clinique de petite taille | 3 exemplaires |
| 10 | Emballage P620 secondaire + tertiaire pour le transport de 3 à 4 tubes ou | 3 exemplaires |
| 11 | Emballage P620 secondaire + tertiaire pour le transport de 1 à 2 tubes | 3 exemplaires |
| 12 | Emballage P620 secondaire + tertiaire pour le transport de boites de pétri | 3 exemplaires |

**LOT N°9 : sacs bassin pour recueil des excréta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **Produits** | **Echantillons** |
| 1 | Sac bassin pour recueil des excréta | 2 sous conditionnements |
| 2 | Tampon absorbant | 5 articles |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Sacs pour bassin | 1 sous-conditionnement |
| 4 | Sacs pour urinal | 1 sous-conditionnement |

**LOT n°10 : Caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **n° article** | **Produits** | **Nombre d’échantillons** |
| 1 | Caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI ; 25 litres version haute | 3 unités |
| 2 | Caisse cartonnée avec sache interne pour DASRI ; 50 litres version haute | 3 unités |

**LOT n°11 : Fûts pour DASRI solide**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **n° article** | **Produits** | **Nombre d’échantillons** |
| 1 | Fût pour DASRI solide à couvercle avec opercule ; 30 litres | 3 unités |
| 3 | Fût pour DASRI solide à couvercle avec opercule ; 60 litres | 3 unités |
| 4 | Couvercle plein ; 30 litres | 3 unités |
| 6 | Couvercle plein ; 60 litres | 3 unités |

**Annexe n° 2 :**

**Cadre de réponse technique pour les lots n°1 à 9**

Les réponses attendues doivent être cohérentes avec l’objet du marché, chiffrées et ou objectivables. Les documents purement commerciaux/marketing, les vidéos de présentation, ou autre document sans rapport avec le contenu du marché ne sont pas souhaités.

**CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LE CANDIDAT**

|  |
| --- |
| **Critère n°2 : Qualité technique des produits** |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description du sac : * Dimensions du sac : * Epaisseur en microns : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * Fournir la Fiche technique * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description du sac : * Dimensions du sac : * Epaisseur en microns : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * Fournir la fiche technique * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description du sac : * Dimensions du sac : * Epaisseur en microns : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * Fournir la fiche technique * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description du sac : * Dimensions du sac : * Epaisseur en microns : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * **Fournir la fiche technique** * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |

|  |  |
| --- | --- |
| **Critère n°2 : Qualité technique de l’offre** | **Spécifications techniques** |
| Sous-critère b : Qualité logistique et SAV de l’offre | * Décrire l’organisation logistique de votre structure afin de répondre aux besoins de l’APHP et de ses différents sites * Décrire l’organisation et les modalités de mise en œuvre du SAV dans votre structure et les propositions mises en œuvre afin de répondre aux besoins des sites de l’APHP en cas de dysfonctionnement |

|  |  |
| --- | --- |
| **Critère n°3 : Qualité éco-durable de l’offre** | **Spécifications techniques** |
| Sous-critère a : Gestion des articles (fin de vie des produits, échanges…), emballages et suremballages | * Décrire la gestion des articles et leur fin de vie * Décrire le processus d’échange des articles défectueux * Décrire la gestion des emballages et suremballages |
| Sous-critère b : Conditions et modalités éco durables de livraison des articles | * Type de transports utilisés (véhicules hybrides ou électriques, norme euro 6 et transports peu émetteurs de particules fines) * Modalités de livraison sur les sites (organisation interne pour livrer le plus grand nombre de sites en même temps ; utiliser des palettes sans plastiques) |

**Cadre de réponse technique pour le lot n°10**

Les réponses attendues doivent être cohérentes avec l’objet du marché, chiffrées et ou objectivables. Les documents purement commerciaux/marketing, les vidéos de présentation, ou autre document sans rapport avec le contenu du marché ne sont pas souhaités.

**CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LE CANDIDAT**

|  |
| --- |
| **Critère n°2 : Qualité technique des produits** |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description de la caisse : * Dimensions de la caisse : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * **Fournir la Fiche technique** * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description de la caisse : * Dimensions de la caisse : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * **Fournir la fiche technique** * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description de la caisse : * Dimensions de la caisse : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * **Fournir la fiche technique** * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description de la caisse : * Dimensions de la caisse : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * **Fournir la fiche technique** * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |

|  |  |
| --- | --- |
| **Critère n°2 : Qualité technique de l’offre** | **Spécifications techniques** |
| Sous-critère b : Qualité logistique et SAV de l’offre | * Décrire l’organisation logistique de votre structure afin de répondre aux besoins de l’APHP et de ses différents sites * Décrire l’organisation et les modalités de mise en œuvre du SAV dans votre structure et les propositions mises en œuvre afin de répondre aux besoins des sites de l’APHP en cas de dysfonctionnement |

|  |  |
| --- | --- |
| **Critère n°3 : Qualité éco-durable de l’offre** | **Spécifications techniques** |
| Sous-critère a : Gestion des articles (fin de vie des produits, échanges…), emballages et suremballages | * Décrire la gestion des articles et leur fin de vie * Décrire le processus d’échange des articles défectueux * Décrire la gestion des emballages et suremballages |
| Sous-critère b : Conditions et modalités éco durables de livraison des articles | * Type de transports utilisés (véhicules hybrides ou électriques, norme euro 6 et transports peu émetteurs de particules fines) * Modalités de livraison sur les sites (organisation interne pour livrer le plus grand nombre de sites en même temps ; utiliser des palettes sans plastiques) |

**Cadre de réponse technique pour le lot n°11**

Les réponses attendues doivent être cohérentes avec l’objet du marché, chiffrées et ou objectivables. Les documents purement commerciaux/marketing, les vidéos de présentation, ou autre document sans rapport avec le contenu du marché ne sont pas souhaités.

**CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LE CANDIDAT**

|  |
| --- |
| **Critère n°2 : Qualité technique des produits** |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description du fût : * Dimensions du fût : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * **Fournir la Fiche technique** * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description du fût : * Dimensions du fût : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * **Fournir la fiche technique** * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description du fût : * Dimensions du fût : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * **Fournir la fiche technique** * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |
| * Fabricant : * Référence de l’article : * Matière : * Largeur :      * Description du fût : * Dimensions du fût : * Conditionnement : * Poids homologué des produits dangereux : * **Fournir la fiche technique** * Fournir le certificat NF * Fournir la norme NF |

|  |  |
| --- | --- |
| **Critère n°2 : Qualité technique de l’offre** | **Spécifications techniques** |
| Sous-critère b : Qualité logistique et SAV de l’offre | * Décrire l’organisation logistique de votre structure afin de répondre aux besoins de l’APHP et de ses différents sites * Décrire l’organisation et les modalités de mise en œuvre du SAV dans votre structure et les propositions mises en œuvre afin de répondre aux besoins des sites de l’APHP en cas de dysfonctionnement |

|  |  |
| --- | --- |
| **Critère n°3 : Qualité éco-durable de l’offre** | **Spécifications techniques** |
| Sous-critère a : Gestion des articles (fin de vie des produits, échanges…), emballages et suremballages | * Décrire la gestion des articles et leur fin de vie * Décrire le processus d’échange des articles défectueux * Décrire la gestion des emballages et suremballages |
| Sous-critère b : Conditions et modalités éco durables de livraison des articles | * Type de transports utilisés (véhicules hybrides ou électriques, norme euro 6 et transports peu émetteurs de particules fines) * Modalités de livraison sur les sites (organisation interne pour livrer le plus grand nombre de sites en même temps ; utiliser des palettes sans plastiques) |

**Date, signature et cachet de la société**