|  |  |
| --- | --- |
| **Cadre du mémoire technique**   |  | | --- | | **Accord-cadre relatif aux travaux de désamiantage en sous-section III, et élimination des déchets** |   **Lots 1 à 5 relatifs aux travaux de désamiantage en sous-section III** |

RAPPEL : En cas de renvoi au mémoire technique, veuillez indiquer les pages et le numéro des articles concernés par le contenu attendu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Contenu du mémoire technique** | **Pages et articles du mémoire technique concernés** |
| 1. La méthodologie d’exécution avec production d’un plan de retrait concernant une opération de désamiantage en sous-section III pour un sol d'une surface de 28m² dont la colle est amiantée, au R+4 d'un bâtiment. Les réseaux (arrivée d'eau et fluides médicaux) ont été consignés: |  |
| 1. La description des moyens matériels dédiés à l'exécution des prestations en sous-section III (équipements de protection collectifs, individuels et matériels utilisés) : |  |
| 1. La composition de l’équipe dédiée à l’exécution des prestations en sous-section III (CV du personnel, qualifications et attestations de formation nominales en cours de validité) :  * Pour le/les opérateur(s) de chantier : * Pour le/les encadrant(s) de chantier : * Pour le/les encadrant(s) technique : * Pour les autres intervenants : |  |
| 1. Les mesures de gestions des déchets prises dans le cadre de l’exécution du marché:  * Conditions de stockage temporaire : * Fourniture et mention du CAP et du BSDA (joindre modèle et numéro d’enregistrement Trackdéchets) : |  |
| 1. La description des mesures prises pour l'hygiène et la sécurité du chantier (zone de repos, balisage, réduction des nuisances, dispositions propres à assurer l'hygiène et la sécurité du chantier…) : |  |
| 1. Un tableau récapitulatif de l'ensemble des niveaux d'empoussièrement associés aux processus suivants :    1. Dépose d’un revêtement de sol plastique :    2. Dépose de colles de carrelage :    3. Dépose de colles de plinthes :    4. Dépose de colles de faïence :    5. Dépose de bandes de type calicot :    6. Dépose d’enduits muraux plâtreux :    7. Dépose d’enduits muraux de type ciment :    8. Dépose d’enduits plafond plâtreux :    9. Dépose d’enduits plafond de type ciment :    10. Dépose de panneaux de faux plafond :    11. Dépose de joint de bride :    12. Dépose de menuiserie avec joint de vitrage contenant de l’amiante :    13. Dépose de panneaux en allège, imposte de fenêtre :    14. Dépose de conduit en fibrociment : |  |