****

**ACHAT DE PRESTATIONS D’EXPLOITATION FORESTIÈRE**

**ACCORD-CADRE A EXECUTION MIXTE N° 2024-8845-028**

**Lot n° 21**

**Abattage, façonnage mécanisés et débardage de bois feuillus ou résineux**



**Agence Savoie Mont-Blanc – Sensibilité des sols indifférenciée**

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

Les données figurant dans les lignes colorées en gris ne peuvent être modifiées par le titulaire.

Les prix sont à renseigner en euros hors taxes.

**Prix des prestations principales :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prestations** | **Prix de base en € HT** | **Unité** |
| **Installation du chantier** | **200** | **Forfait** |
| **Transfert d’engin d’abattage ou de débardage** | **500** | **Forfait** |
| **Abattage, façonnage** |  | **m3a[[1]](#footnote-1)** |
| **Débardage** |  | **m3a** |

**Prix des prestations complémentaires :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prestations** | **Prix en € HT** | | **Unité** |
| **Cubage** | **Si utilisation de l’application Smartphone de cubage mise à disposition par l’ONF :** | **1,5** | **m3** |
| **Sinon (application Bordcube, autre) :** | **1** |
| **Classement** | **Si utilisation de l’application Smartphone de cubage mise à disposition par l’ONF :** | **1,5** | **m3** |
| **Sinon (application Bordcube, autre)  :** | **1** |
| **Façonnage de poteaux échantillonnés** | |  | **Pièce** |
| **Câblage et sécurisation d’arbres de bordure** | |  | **Tige** |
| **Manutention de bois[[2]](#footnote-2)** | |  | **Heure** |
| **Travaux de bucheronnage divers** | |  | **Heure** |
| **Travaux de remise en état et/ou aménagement de piste et place de dépôt** | **Pelle ≤ 7 tonnes** |  | **Heure** |
| **Pelle > 7 tonnes** |  | **Heure** |

1. m3a : mètre cube apparent (« stère ») [↑](#footnote-ref-1)
2. Dans l’éventualité d’une commande demandant le traitement de produits non stérables du fait de leur foisonnement (houppiers), la réception des prestations d’abattage-façonnage et de débardage s’effectuera sur la base :

   de la quantité pesée dans le cas où le(s) titulaire(s) dispose(nt) d’un dispositif embarqué sur l’engin de débardage (« peson porteur ») avec application du coefficient de conversion en vigueur pour convertir cette masse (tonnes) en volume d’encombrement (m3a) ;

   à défaut, du temps (en heures) de manutention de bois déclaré par le(s) titulaire(s) respectivement pour l’abattage-façonnage et le débardage. [↑](#footnote-ref-2)