|  |
| --- |
| **FICHE DE L’ESSAI N° 14D**  **Visite annuelle du programme automate SYNCHRO centrale GE** |

**VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU DÉBUT DE L'ESSAI**

* Configuration normale du réseau de distribution EDF présent aux PL1N et PL2S
* Configuration normale Boucle HTA
* Présence d’une source de secours.

**DÉROULEMENT DE L'ESSAI**

* Vérification du CHECKSUM du programme récupéré dans l’automate à celui du programme de référence

**MATERIEL A PREVOIR**

* Éclairage portatif.
* Moyen de télécommunication

**PÉRIODICITÉ**

* 1 an

|  |
| --- |
| **ANALYSES DES RISQUES** |

|  |  |
| --- | --- |
| Titre : | Visite annuelle du programme automate centrale GE |
| Nature : | Test de fonctionnement. |
| Durée : | 2 heures |
| Description : | Vérification du CHECKSUM du programme récupéré dans l’automate à celui du programme de référence |
| Contraintes au regard de l'exploitation : | Néant. |
| Risques : | Néant. |
| Manière de supprimer le risque : | Néant. |
| Dispositions sécurisantes à prendre : | Néant. |
| Organe de substitution à mettre en place : | Néant. |