**ANNEXE 13**

**ESTIMATION DES CONSOMMATIONS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LOT** | **Type de produit** | **Estimation de la consommation de produits de traitement de l'eau en tonnes/an** |
| GHE | Filmogène pour ECS | 0.2 |
| Produit de traitement pour eau de chauffage | 0.2 |
| Désinfectant chloré | 0.6 |
| CR+PG | Filmogène pour ECS | 0.2 |
| Produit de traitement pour eau de chauffage | 0.2 |
| Désinfectant chloré | 0.6 |
| HLS+HG | Filmogène pour ECS | 0.2 (60kg pour HG) |
|  | Produit de traitement pour eau de chauffage | 0.2 |
|  | Désinfectant chloré | 0.6 (480 kg pour HG) |
| SITES TERTIAIRES | Filmogène pour ECS | 0.1 |
|  | Produit de traitement pour eau de chauffage | 0.1 |
|  | Désinfectant chloré | 0.1 |
| SAINT PRIEST | Filmogène pour ECS | 0.1 |
|  | Produit de traitement pour eau de chauffage | 0.1 |
|  | Désinfectant chloré | 0.2 |

(A NOTER : le sel pour adoucisseurs est acheté par les HCL)