**Caisson d’extraction USN :**

Remplacement caisson VIM HUCC 90 moteur 1.8kW TRI

avec 4 piquage en Ø 400, rejet verticale

construction à l'identique

1 ENSEMBLE(S) COMPOSE(S) DE :

x 1 x Caisson complet HUCX 60/90 (remplacement HUCC 60 / 90) x 499026

x 1 x Montage cablage dépressostat BDEZ sur HUCF x 234202

x 1 x Montage cablage interrupteur INTZ sur HUCF x 234200

x 1 x INTZ 02 16 Interrup proxi cadenas renvoi O/F 1 vit 16A x 003063

x 1 x BDEZ 20-300 Depressostat 20-300Pa IP54 x 002956

4 MSDZ 400 Manchette souple M0 002413

Dimensions (indicatives) : 1220 mm x 1065 mm x 890 mm – Poids : 144,72 kg



