**ENTREPRISE UTILISATRICE**

Raison sociale : Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée

Adresse : 16 rue Olivier de Clisson 85000 La Roche sur Yon

Responsable prévention : Sarah JUMEAUX Mail : [sarah.jumeaux@vendee.cci.fr](mailto:sarah.jumeaux@vendee.cci.fr)

Téléphone : 07 89 24 36 85

Responsable Infrastructures : Nicolas BERIGAUD

Téléphone : 06 99 66 41 83 Mail : [nicolas.berigaud@vendee.cci.fr](mailto:nicolas.berigaud@vendee.cci.fr)

Responsable : Mail :

Téléphone :

##### DESCRIPTION DE L’INTERVENTION

Lieu d’intervention :

Nature de l’intervention, description :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Date de début | Date de fin | Nombre d’heures estimé |
|  |  |  |

**ENTREPRISE INTERVENANTE (E.I.)**

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :

Responsable de l’Entreprise : Mail :

Nom et qualification du Responsable sur site :

Effectif intervenant sur site  :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOUS-TRAITANTS | | | |
| NOM | ACTIVITE | RESPONSABLE pour l’OPERATION | EFFECTIF PREVU |
|  |  |  |  |

## MATERIEL MIS A DISPOSITION DE L’ENTREPRISE INTERVENANTE

*(ex. : palans, nacelle, pont roulant, chariot de manutention, machines-outils…)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Désignation** | **Inspections, vérifications réalisées sous la responsabilité de :** | **Conditions d’utilisation** |
|  |  |  |

# PREMIERS SECOURS

**Tél. pompiers : 18**

**Tél. SAMU : 15 / 112**

**Armoire à pharmacie : L’entreprise intervenante devra amener sa propre trousse à pharmacie**

***CONSIGNES GENERALES:***

🗹 Interdiction de fumer dans les locaux

🗹 Respect des consignes Qualité Hygiène Sécurité affichées

🗹 En cas d'incident, début d'incendie prévenir immédiatement votre interlocuteur sur site

🗹 Interdiction de manipuler des produits chimiques sur site sans autorisation

🗹 Port des équipements de protection individuelle pertinents (chaussures de sécurité obligatoires)

🗹 Respect des consignes de circulation

🗹 Les consignes d'urgence sont affichées en différents endroits du site. Elles devront être appliquées en cas de besoin.

🗹 L'intervenant doit être en mesure de présenter des habilitations nécessaires à son activité (électrique, CACES,...)

🗹 L'outillage utilisé doit être en bon état et conforme à la réglementation

🗹PERMIS FEU si intervention par point chaud

**🗹En cas d’incidents ou accidents TOUJOURS prévenir votre interlocuteur sur site.**

# POSTES A SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poste concerné** | **Nombre de personnes concernées** | **Entreprise concernée** |
|  |  |  |

### MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Je soussigné, M. …………..……………, responsable de l’entreprise……………………………, atteste que les salariés sous ma responsabilité ont eu **communication de ce document et des consignes** qui l’accompagnent ; toutes les zones et manœuvres à risque leur ont été expliquées et démontrées, ainsi que l’utilisation des équipements de protection individuelle spécifiques.

**DATE :**

**NOM : VISA :**

# ACCORD DES ENTREPRISES SUR CE PLAN DE PREVENTION

|  |  |
| --- | --- |
| Entreprise utilisatrice (CCI) | **Entreprise intervenante** |
| **CCI VENDEE**  **Date :**  **Nom : JUMEAUX Sarah**  **Visa :** | **Date :**  **Nom :**  **Visa :** |
| **Entreprises Sous-traitantes 1** | **Entreprises Sous-traitantes 2** |
| **Date :**  **Nom :**  **Visa :** | **Date :**  **Nom :**  **Visa :** |

|  | **Domaine de risque** | **Nature du risque**  **(préciser l’emplacement)** | **Mesures de prévention** | **Responsable de la mise en oeuvre** | | | **Doc join**t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SO | E.U | E.I. |
| 🞎 | Circulation poids lourds sur la zone portuaire (commerce et pêche)  Circulations véhicules légers des usagers et des touristes  Circulation piétonne  Circulation d’engins de levage (chariots élévateurs, tracteurs) | 🞎 Collision avec les véhicules des usagers portuaires,  🞎 Collision avec les engins de manutentions,  🞎 Collision avec les piétons circulant sur le port | Respect du code de la route et du règlement de Police  Limitation de vitesse à 30 km/h maxi sur le port  Priorité aux engins et aux piétons  Respect des stationnements  Respect de la signalisation |  |  |  |  |
| 🞎 | Chargement, déchargement, dépotage | 🞎 Manutention  🞎 Déversement accidentel | Aires de déchargement  Information des chauffeurs  Mode opératoire de dépotage, précisant le partage des responsabilités entre le transporteur, Idex, le client  Interdiction de fumer |  |  |  |  |
| 🞎 | coactivité EE/EU | 🞎 Chutes, chocs  🞎 Collision avec les engins de la CCI  🞎 Collision avec les salariés / les marins | Vigilance par rapport aux engins de manutention  Respect des zones de circulation piétonne  Rangement des locaux  Port des chaussures de sécurité  Balisage et signalisation des zones à risque (barrières plots, pictogrammes, affichettes) |  |  |  |  |
| 🞎 | Intervention sur machines/ outils | 🞎 Ecrasement,  🞎 coupure,  🞎 arrachement de doigts, membres,... | Protecteurs, carter de protection  Procédures de consignation  Signalisation machines en réparation  Blocage des parties mobiles  Remise en place des protecteurs après intervention  Pas de vêtements flottants  Port de lunettes |  |  |  |  |
| 🞎 | Manutention de charges lourdes, mécanisée | 🞎 Ecrasement  🞎 Chocs  🞎 Chute de la charge | Emploi d’engins : appartenance  Possession CACES  Balisage  Circulation autorisée dans la zone de travail  Interdiction de manœuvrer des charges au-dessus de personnes  Responsabilité de l’élingage, fourniture des moyens d’élingage  Vérification annuelle réglementaire des appareils  Respect des règles de sécurité (CACES et fiche sécurité) |  |  |  |  |
| 🞎 | Manutention manuelle | 🞎 Lombalgie  🞎 Ecrasement | Points d’ancrage  Utilisation Diable, chariot,… lève tampon  Travail selon les préconisations « Gestes et postures » |  |  |  |  |
| 🞎 | Utilisation d’outils portatifs  Manipulation | 🞎 Electrisation, électrocution  🞎 Coupure  🞎 Lésions oculaires  🞎 Arrachement  🞎 Ecrasement  🞎 Brûlures | Appareils normalisés et conformes (marquage CE)  Utilisation de protecteurs adaptés et en bon état (vérification)  Protection différentielle 30 mA amont  Outillage adapté au travail à réaliser, et en bon état  Port de protections individuelles :  Gants  Lunettes  Chaussures de sécurité |  |  |  |  |
| 🞎 | Manutention, stockage produits chimiques/ gaz comprimés  Pompes doseuses/ traitement d’eau | 🞎 Brûlure,  🞎 Agression de la peau/ muqueuses  🞎 Intoxication/ Asphyxie  🞎 Incendie/ explosion | Fiches de données de sécurité  Respect des conditions de stockage  Equipements de protection individuelle (lunettes, gants produits chimiques…) |  |  |  |  |
| 🞎 | Travaux en hauteur | 🞎 Chute de personne  🞎 Chute d’objet | Mise en place de filets, bâches,…  Balisage, signalisation  **Intervention de courte durée, peu fréquente :**  Utilisation d’échelles :   * si pas d’autre possibilité (sinon Plate-forme Individuelle Roulante Légère) * conformes, vérifiées * fixation au pied et en tête   Ligne de vie, anti-chute :   * normalisé(s) * harnais de sécurité   **Intervention de longue durée, peu fréquente** :  Utilisation de nacelle :   * Formation CACES * vérification réglementaire * travail à deux personnes autorisées * équipements de protection individuelle (casque à jugulaire,…) * Respect des règles de sécurité (CACES et fiche sécurité)   Utilisation d’échafaudage :   * échafaudage réglementaire, vérifié * montage à deux personnes, compétentes |  |  |  |  |
| 🞎 | Travaux sur installation électrique  Travaux sur batteries | 🞎 Electrisation, électrocution  🞎 Brûlures par déversement acide | Habilitation électrique de niveau adapté  Interdiction de travaux sous tension  Autorisation de se brancher sur les coffrets ou prises existantes  Equipements de protection individuelle spécifiques (gants, lunettes, chaussures)  Outillage normalisé  Consignation /déconsignation :   * Qui (habilitation)? * Signalisation (pancartes, verrouillage) |  |  |  |  |
| 🞎 | Travaux par point chaud :  -soudage  -meulage  découpage | 🞎 Brûlure, éblouissement  🞎 Lésions oculaires  🞎 Intoxication  🞎 Incendie, explosion | Permis de feu  Utilisation d’appareils en parfait état de marche  Evacuation des produits inflammables avant le début des travaux  Surveillance obligatoire pendant la durée des travaux  Moyens d’extinction en place à proximité (extincteur)  Surveillance après les travaux  Protections individuelles (lunettes, gants, masque, tablier)  Habilitation pour certains travaux de soudure |  |  |  |  |
| 🞎 | Chute à la mer (d’un quai, d’un ponton) | 🞎 Noyade  🞎 Blessure | Intervention en journée avec présence personnel à proximité.  Bouée à proximité  Port du gilet de sauvetage obligatoire |  |  |  |  |
| 🞎 | Incendie | Brûlure | Connaissance de la signalisation incendie (alarme, point de rassemblement)  Localisation des extincteurs  Connaissance des procédures d’évacuation |  |  |  |  |
| 🞎 | Travailleur isolé | Malaise | Consignes en cas de problème  Equipement de protection du travailleur isolé |  |  |  |  |
| 🞎 | Travaux en milieu bruyant | Perte d’acuité auditive, surdité | Port des Protections collectives (niveau >=85 dBa)  Signalisation des zones et protections individuelles (niveau >=85 dBa) |  |  |  |  |
| 🞎 | Travail dans local de la station de traitement d’eau de mer. | Noyade  Hydrocution  Infection, | Vaccinations  Port d’EPI  Protection contre la noyade |  |  |  |  |
| 🞎 | Pandémie | COVID-19 | Application du Mode opératoire sécurité COVID 19 de l’entreprise  Port du masque obligatoire sur le port (tant que demandé par arrêté préfectoral), dans les locaux de la CCI et lors des échanges avec les salariés  Respect des gestes barrières |  |  |  |  |
| 🞎 | Autres Risques |  |  |  |  |  |  |