|  |  |
| --- | --- |
|  | UNIVERSITE JEAN MONNET  Direction des Services Financiers  **Service Achats & Marchés Publics (SAMP)**  10 rue Tréfilerie CS 82301  42023 Saint-Etienne cedex 2  www.univ-st-etienne.fr  marches-publics@univ-st-etienne.fr  ✆ 04 77 42 17 00 |

**MEMOIRE JUSTIFICATIF DE L'OFFRE (MJO)**

**- cadre impératif de réponse technique -**

**MARCHÉ N°2025-015**

**Objet :**

**Travaux d’aménagement de bureaux et salles de cours site Papin**

**Lot n°1 : Menuiserie intérieure-Mobilier Fixe**

**Important : Ce document doit être dûment complété par le candidat. Aucun renvoi ne sera pris en compte sauf en complément de la réponse apportée impérativement dans le présent document et en indiquant impérativement la page et le paragraphe correspondant sous peine de non prise en compte de sa réponse.**

1. PREAMBULE : Informations Administratives

**Veuillez indiquer le nom de la SOCIETE et ses coordonnées complètes :**

Réponse :

**Veuillez indiquer ci-après les INTERLOCUTEURS désignés pour ce marché (nom, téléphone, e-mail, adresse).**

**🗹 Personne responsable de la rédaction de l’offre**(personne que peut contacter le Service Achats et Marchés Publics de l'Université pour des questions éventuelles sur l'offre) :

Réponse :

**🗹 Interlocuteur dédié pour l’exécution du marché**(en lien avec le Service Achats et Marchés Publics de l'Université):

Réponse :

**🗹 Interlocuteur dédié pour les factures (si problème rencontré par l'Université) :**

Réponse :

1. Vérification de la conformité de l'offre aux impératifs du CCTP

**En cas de non-conformité, l'offre sera écartée de la consultation.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Impératif du CCTP :** Les objectifs de résistance et de classement au feu normalisés exigés au CCTP devront être respectés quel que soient les produits et les techniques de mise en œuvre proposées par le candidat. | Conformité / non-conformité |
| **Réponse du candidat** : |

|  |  |
| --- | --- |
| **Impératif du CCTP :** Toutes les prescriptions relatives aux règles de l’art et le respect des documents réglementaires référencés dans le CCTP devront être respectés quel que soient les produits et les techniques de mise en œuvre proposées par le candidat. | Conformité / non-conformité |
| **Réponse du candidat** : |

1. Etude de l’offre

|  |
| --- |
| **Question 1 :** Quels sont les moyens humains (nombre, qualifications, rôle au sein de l’équipe…) et matériels affectés à cette opération en propre (phase étude et phase opérationnelle) ? |
| **Note** : sur 5 points. |
|  |
| **Réponse du candidat** : |

|  |
| --- |
| **Question 2 :** Décrire votre organisation générale pour ce chantier (Installation, approvisionnement, gestion des accès, des déchets, mesures prises pour l’hygiène et la sécurité, limitation des nuisances…) ? |
| **Note** : sur 5 points. |
|  |
| **Réponse du candidat** : |

|  |
| --- |
| **Question 3 :** Détailler votre méthodologie, pour réaliser les ouvrages décrits au CCTP en précisant le mode opératoire, le phasage et le planning. |
| **Note** : sur 5 points. |
|  |
| **Réponse du candidat** : |

|  |
| --- |
| **Question 4 :** Quelles sont les références et performances des principaux matériels et des matériaux que vous proposez de mettre en œuvre ? (Marque, gamme, fiche techniques…)  Compléter le tableau ci après |
| **Note** : sur 5 points. |
|  |
| **Réponse du candidat** : |

LOT n°1 – MENUISERIE INTERIEURE – MOBILIER FIXE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Marque | Type | Réf de la doc technique si fournie |
| Bloc-porte battant de 1.00x2.10m ht à 1 vantail - 40dB |  |  |  |
| Bloc-porte battant de 1.00x2.10m ht à 1 vantail - CSO1P - 40dB |  |  |  |
| Bloc-porte battant de 1.00x2.10m ht à 1 vantail - CSO1P - 40dB- PF1/2H + FP |  |  |  |
| Bloc-porte double battant de 2.00x2.10m ht à 1 vantail - CSO1P - 30dB+ oculi |  |  |  |
| Bloc-porte battant de 1.00x2.10m ht à 1 vantail - CSO1P- CF 1/2H +FP |  |  |  |
| Bloc-porte battant de 1.00x2.10m ht à 1 vantail -30dB |  |  |  |
| Bloc-porte battant de 1.00x2.10m ht à 1 vantail -30dB- CSO1P- PF1/2H |  |  |  |
| Bloc-porte battant de 1.00x2.10m ht à 1 vantail -30dB- CSO1P- PF1/2H+ oculus |  |  |  |
| Châssis vitré de 1.50 x1.10m ht - 40dB |  |  |  |
| Châssis vitré de 3.00 x1.10m ht - 30dB |  |  |  |
| Fourniture et pose de sièges avec tablettes filantes pour amphithéâtre : |  |  |  |
| Trappe de visite sur gaine technique de 0.50x0.80 m - CF1/2 H 32 dB |  |  |  |
| Quincaillerie |  |  |  |
| Serrure sur organigramme du site |  |  |  |