**Le délai d’approvisionnement est le délai entre le constat de l’usure de la pièce et son remplacement ou sa réparation. Le délai de disponibilité est le délai d’approvisionnement garanti qui ne peut être inférieur à :**

**30 ans pour les organes mécaniques,**

**20 ans pour les organes électromécaniques,**

**10 ans pour les composants électroniques,**

**10 ans minimum pour les pièces exclues du contrat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pièces incluses au contrat** | | **DÉLAI ATTENDU**  **POUR LE REMPLACEMENT(\*)DE**  **LA PIECE CONCERNEE**  **SAUF justification écrite du fabricant**  **(\*) Ce délai inclut le délai d’approvisionnement de la pièce de rechange** | **DÉLAI**  **PROPOSÉ**  **SAUF justification écrite du fabricant** | **DÉLAI DE DISPONIBILITÉ** |
| **CABINE** | Bouton de commande cabine, y compris la signalisation | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Paumelles de porte | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Contacts de porte | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Ferme-porte automatique de porte battante | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Coulisseaux de cabine, y compris garnitures | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Galets de suspension et contact de porte | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Interface usager d’appel de secours (boutons avec leurs signalisations, hautparleur) | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Dispositif mécanique de réouverture de porte | **2 jours ouvrés** |  |  |
| **PALIERS** | Serrures, contacts de porte | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Paumelles de porte | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Galets de suspension | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Patins de guidage des portes | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Boutons d’appel, y compris voyants lumineux | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Contrepoids ou ressort de fermeture des portes palières | **2 jours ouvrés** |  |  |
| **MACHINERIE** | Balais du moteur | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Tous fusibles | **2 jours ouvrés** |  |  |
| **GAINE** | Coulisseaux de contrepoids. | **2 jours ouvrés** |  |  |
| **ECLAIRAGE** | Ampoules cabine, machinerie et gaine | **2 jours ouvrés** |  |  |
| Eclairage de secours (batteries, piles et accumulateurs) | **2 jours ouvrés** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pièces incluses au contrat** | | **DÉLAI ATTENDU**  **POUR LE REMPLACEMENT(\*)DE**  **LA PIECE CONCERNEE**  **SAUF justification écrite du fabricant**  **(\*) Ce délai inclut le délai d’approvisionnement de la pièce de rechange** | **DÉLAI**  **PROPOSÉ**  **SAUF justification écrite du fabricant** | **DÉLAI DE DISPONIBILITÉ** |
| **GAINE** | Câbles-chaînes-courroies de suspension, de limiteur de vitesse, de compensation et de sélecteur d'étages | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| impulseurs, orienteurs, contacts fixes et mobiles, interrupteurs d'étages et de fin de course | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| câbles souples pendentifs | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| poulies de renvoi | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| amortisseurs | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| Sur le vérin, joints d'étanchéité et soupape de rupture | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| **MACHINE DE TRACTION** | Roulements | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| Paliers | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| bobinages, rotor et stator | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| Arbre à vis | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| engrenage | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| poulie | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| paliers, roulements, coussinets | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| Mâchoires de frein | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| bobine de frein | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| garnitures de frein | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| **ARMOIRE DE COMMANDE** | Bobines | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| relais | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| redresseurs | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| résistances | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| contacts fixes et mobiles | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| transformateurs | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| organes de sélecteurs, contrôleur d'étages | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| cartes et composants électroniques | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| dispositifs de protection contre les surintensités, les surchauffes et les contacts électriques indirects | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| **CENTRALE HYDRAULIQUE** | Distributeur et son système de commande | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| électrovannes | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| pompe et joints | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| filtres | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| Appoint d'huile | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| **DIVERS** | Limiteur de vitesse | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| Poulies de tension | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| Dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| **CABINE - CONTREPOIDS** | Câblages électriques ou électroniques | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| opérateur de porte | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| dispositif de commande de manoeuvre d'inspection | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| tout dispositif de réouverture de porte sans choc | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| parachutes | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| rollers | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| dispositif de demande de secours et sa batterie | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| signalisation de position et de direction | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| garde-pieds mobile | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| dispositifs anti-dérive hydrauliques | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| **PALIERS** | Signalisation de position et de direction | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| dispositif de manoeuvre pompiers | **3 jours (72 heures)** |  |  |
| dispositifs de protection du verrouillage des portes | **3 jours (72 heures)** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pièces incluses au contrat** | | **DÉLAI MAXIMUM IMPOSE**  **POUR LE REMPLACEMENT(\*)DE**  **LA PIECE CONCERNEE**  **SAUF justification écrite du fabricant**  **(\*) Ce délai inclut le délai d’approvisionnement de la pièce de rechange** | **DÉLAI**  **PROPOSÉ**  **SAUF justification écrite du fabricant** | **DÉLAI DE DISPONIBILITÉ** |
|  | Moteur d’opérateur | **3 jours (72 heures)** |  |  |
|  | Courroie ou câble d’entraînement d’opérateur | **3 jours (72 heures)** |  |  |
|  | Boîtier de commande d’opérateur | **3 jours (72 heures)** |  |  |
|  | Charriot de porte cabine ou palière | **3 jours (72 heures)** |  |  |
|  | Remplacement boîte à boutons cabine | **3 jours (72 heures)** |  |  |

Cachet, date et signature de l’entreprise :