

**ACHATS CENTRAUX**

**HOTELIERS, ALIMENTAIRES ET TECHNOLOGIQUES**

Hôpital Bicêtre

78, rue du Général Leclerc

94270 Le Kremlin Bicêtre

Tél. : 01 53 14 69 00

Fax : 01 53 14 69 99

**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

**n° 25 / 026**

Procédure : **Marché à Procédure Adaptée** en application des articles L2123-1-1°, R2123-1-1° et R2123-4 du code de la commande publique.

Objet : **Fourniture et livraison de roues et roulettes pour les établissements de l’Assistance Publique – hôpitaux de Paris.**

Pour la période allant de la date de notification jusqu’au 30/07/2027

Éventuellement résiliable sans indemnités à la seule initiative de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, à compter de 06 mois avant la date de fin du marché.

Ce document comprend 14 pages et est associé au Cahier des Clauses Administratives Particulières

SOMMAIRE

ARTICLE 1 : GLOSSAIRE : 3

ARTICLE 1: OBJET 3

ARTICLE 2: DECOMPOSITION EN LOT 3

ARTICLE 3: COMPOSITION DES LOTS ET VOLUMETRIE 3

ARTICLE 4: SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS 8

ARTICLE 5: REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES 9

## ARTICLE 1 : GLOSSAIRE :

|  |  |
| --- | --- |
| BPU | Bordereau de Prix Unitaires |
| HBPU | Hors Bordereau de Prix Unitaires. Cette partie du marché est mise au point sur la base du catalogue fournisseur et peut comprendre par exemple, des accessoires complémentaires, autres que ceux des produits du BPU, en liaison avec les produits du marché ; Les produits complémentaires retenus représentent obligatoirement et exclusivement la famille et la gamme de produit listées dans le bordereau de prix unitaire et ce sans doublon d'article. |
| Dimensions | Sauf précision complémentaire dans le texte du CCTP, les dimensions sont toutes indiquées avec une tolérance de +/- 10%. |

## OBJET

L’appel d’offres a pour objet « la fourniture et livraison de serrurerie, visserie et quincaillerie, roues et roulettes », nécessaire aux besoins des divers groupes hospitaliers, pôles d’intérêt commun et services du siège de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.

## DECOMPOSITION EN LOT

Le marché se décompose en un lot unique détaillé comme suit :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° du lot** | **Intitulé du lot** | **Quantités prévisionnelles** |
| 1 | Fourniture et livraison de roues et roulettes | 1587 |

## COMPOSITION DES LOTS ET VOLUMETRIE

**Lot : Fourniture et livraison de roues et roulettes**

**Pour ce lot, les conteneurs de transport et de stockage sont de type standard.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Dénomination commune** | **Unité** | **Quantités annuelles estimées** |
| **1** | |  | | --- | | Chape inox D125 avec frein et platine entraxe 80x60 - LM45 | | UN | **8** |
| **2** | Chape mécano soudée D200 - entraxe 140x105 mm charge 1400kg | UN | **24** |
| **3** | Chape seule piv D200 inox remise en ligne droite Platine entraxe 105x80. LM64mm | UN | **10** |
| **4** | Entretoise 20x13x64 inox | UN | **10** |
| **5** | Pneumatique D400 AL20 | UN | **15** |
| **6** | Roue 160mm double roulements étanches inox au moyeu - Caoutchouc gris | UN | **5** |
| **7** | Roue caoutchouc gris 65ShoreA Roulements étanches 125mm | UN | **25** |
| **8** | Roue D160 bandage caoutchouc gris 68ShoreA Double roulement à billes au moyeu étanches inox | UN | **10** |
| **9** | Roue D160 double roulement à billes étanches inox Bandage caoutchouc gris AL20 LM64 | UN | **5** |
| **10** | Roue D160mm caoutchouc gris avec double roulement à billes inox Etanches au moyeu. | UN | **5** |
| **11** | Roue lit hôpital D125 2 positions Tige longue 45° inox | UN | **20** |
| **12** | Roue piv D125 - Epaisseur chape 3mm - Pivot fermé indéboitable - roulement billes au moyeu de la roue Alu Pu | UN | **15** |
| **13** | Roulette 2 positions D200 habillage blanc bandage polyuréthane tige longue 45° | UN | **39** |
| **14** | Roulette antistatique et inox fixe D200 à platine entraxe 105x80. Roue caoutchouc gris 68shoreA avec double roulement à billes étanches et inox au moyeu. Avec parefils Bandage antistatique. | UN | **12** |
| **15** | Roulette antistatique et inox piv+ f D200 à platine entraxe 105x80. Roue caoutchouc gris 68shoreA avec double roulement à billes étanches et inox au moyeu. Avec parefils Bandage antistatique. | UN | **20** |
| **16** | Roulette brancard habillage plastique blanc 2 positions D200 bandage polyréthane tige courte 45° | UN | **8** |
| **17** | Roulette composite D125 avec frein et platine entraxe 80x60/76x55 mm. Roulement à billes au pivot et au moyeu. Les deux en inox | UN | **16** |
| **18** | Roulette composite D125 freinée œil de 12mm - roulement billes au pivot et au moyeu avec parefils. | UN | **6** |
| **19** | Roulette composite gris D125 œil de 12 - Piv - roulement billes au pivot et au moyeu de la roue avec aprefils. | UN | **25** |
| **20** | Roulette composite grise D100 à frein œil de 12mm. Roulement à billes au pivot et au moyeu avec parefils. Démontable | UN | **10** |
| **21** | Roulette composite grise D125 - roulement billes inox au pivot et au moyeu avec parefils -Platine entraxe 80x60/76x55 mm | UN | **5** |
| **22** | Roulette composite grise d125 à frein œil de 12. Roulement à billes au pivot et au moyeu avec parefils. Démontable | UN | **15** |
| **23** | Roulette composite grise D125 œil de 10 - roulement billes inox au pivot et au moyeu avec parefils | UN | **25** |
| **24** | Roulette composite grise D125 œil de 12 - Roue caoutchouc gris - roulement billes au pivot et au moyeu avec parefils. | UN | **25** |
| **25** | Roulette composite grise D125 piv - Platine entraxe 75x50/72x52 mm - Roulement billes au pivot et au moyeu | UN | **5** |
| **26** | Roulette composite grise D125 Piv œil de 12mm Roulement à billes inox au pivot et au moyeu avec parefils. | UN | **20** |
| **27** | Roulette composite grise D125 roulements à billes inox au pivot et au moyeu œil de 12mm - A frein Démontable | UN | **5** |
| **28** | Roulette composite grise D125 roulements à billes inox au pivot et au moyeu œil de 12mm - Pivotante | UN | **25** |
| **29** | Roulette composite grise piv + frein D125 Piv œil de 12mm Roulement à billes inox au pivot et au moyeu avec parefils. | UN | **15** |
| **30** | Roulette D100 à œil de 12mm et freinée - Roue caourchouc gris avec roulement billes inox + parefils | UN | **7** |
| **31** | Roulette D100 œil de 12 - Zinguée - Roue coautchouc gris roulement billes au moyeu + parefils | UN | **10** |
| **32** | Roulette D125 épaisseur chape 3mm - Fixe roue Alu Pu double roulement billes au moyeu | UN | **10** |
| **33** | Roulette D125 œil de 12 - Zinguée - Roue coautchouc gris roulement billes au moyeu + parefils - Piv + frein | UN | **10** |
| **34** | Roulette D125 Piv+f medium serie épaisseur chape 3mm - Pivot indéboitable fermé. Platine entraxe 80x60. Roue Alu PU 92Shore A roulement billes au pivot étanche. | UN | **25** |
| **35** | Roulette D200 fixe platine entraxe 105x80 - Roue ALU bandage PU bleu 80shoreA double roulement à billes au moyeu inox | UN | **38** |
| **36** | Roulette D200 piv + f platine entraxe 105x80 - Roue ALU bandage Polyuréthane arrondi 95shore A | UN | **8** |
| **37** | Roulette D200 pivotante + frein platine entraxe 105x80 - Roue ALU bandage caoutchouc noir double roulement à billes au moyeu inox | UN | **6** |
| **38** | Roulette D200 pivotante platine entraxe 105x80 - Roue ALU bandage PU bleu 80shoreA double roulement à billes au moyeu inox | UN | **5** |
| **39** | Roulette D35 à œil de 10mm - roue alu polyurétahne. Charge 100kg | UN | **5** |
| **40** | Roulette D50 avec frein et paltine 54x54 - Roue caoutchouc gris roulement billes | UN | **6** |
| **41** | Roulette D50 platine 54x54 roulement billes au moyeu - Bandage caoutchouc gris | UN | **6** |
| **42** | Roulette D80 freinée oei de 12mm - Caoutchouc gris avec roulement billes au moyeu + parefils. | UN | **20** |
| **43** | Roulette dixe D200 Alu Caoutchouc noir double roulement billes au moyeu | UN | **8** |
| **44** | Roulette double galet D50 freinée platine - Roue bandage polyuréthane moyeu lisse | UN | **5** |
| **45** | Roulette double galet grise à frein D75mm bandage PU - Tige clips montée 11x20 | UN | **50** |
| **46** | Roulette fixe D100 à platine 90x70 - Roue cooutchouc gris roulement billes + parefils | UN | **25** |
| **47** | Roulette fixe D125 - Caoutchouc gris avec roulement billes au moyeu et parefils | UN | **10** |
| **48** | Roulette fixe D125 platine entraxe 105x80 zinguée. Roue caoutchouc gris 65shore A avec parefils et roulement à billes au moyeu. | UN | **20** |
| **49** | Roulette fixe d125 platine entraxe 80x60 zinguée. Roue caoutchouc gris 65shore A avec parefils et roulement à billes au moyeu. | UN | **25** |
| **50** | Roulette fixe D200 - Roue alu Pu bleu 80shore A double roulement au moyeu | UN | **16** |
| **51** | Roulette fixe inox D160 à platine entraxe 105x80. Roue caoutchouc gris 68shoreA avec double roulement à billes étanches et inox au moyeu. Avec parefils | UN | **6** |
| **52** | Roulette fixe inox D200 à platine entraxe 105x80. Roue caoutchouc gris 68shoreA avec double roulement à billes étanches et inox au moyeu. Avec parefils | UN | **10** |
| **53** | Roulette fixe inox et antistatique D125 platine entraxe 80x60 - Roue caoutchouc gris antistatique avec roulement billes inox au moyeu + parefils. | UN | **25** |
| **54** | Roulette forte charge fixe D200 - Chape mécano soudée entraxe 140x105 mm charge 1400kg - Roue fonte bandage caoutchouc noir double roulement à billes | UN | **24** |
| **55** | Roulette forte charge pivotante D200 - Chape mécano soudée entraxe 140x105 mm charge 1400kg - Roue fonte bandage caoutchouc noir double roulement à billes | UN | **10** |
| **56** | Roulette freinée D100 oeil - Roue caoutchouc gris avec roulement billes et parefils | UN | **38** |
| **57** | Roulette freinée D125 platine - Roue caoutchouc gris avec roulement billes et parefils | UN | **8** |
| **58** | Roulette freinée D200 platine - Roue alu Pu bleu 80shore A Double roulement billes au moyeu | UN | **23** |
| **59** | Roulette Habillage plastique blanc D75 à œil avec Tige clips 11x22 inséré avec frein | UN | **28** |
| **60** | Roulette Habillage plastique blanc D75 à œil avec Tige clips 11x22 inséré sans frein | UN | **10** |
| **61** | Roulette inox + antistatique D200 piv frein - Roue antistatique avec double roulement billes inox et étanche - Caoutchouc gris - platine | UN | **5** |
| **62** | Roulette inox D100 avec frein platine entraxe 80x60 - Antistatique et inox - Roue cautchouc antistatique gris roulement billes inox au moyeu et parefils | UN | **12** |
| **63** | Roulette inox D100 œil de 12mm piv - Roue caoutchouc gris roulement billes inox au moyeu | UN | **25** |
| **64** | Roulette inox D100 œil de 12mm piv + frein - Roue caoutchouc gris roulement billes inox au moyeu | UN | **25** |
| **65** | Roulette inox D125 à frein œil de 12mm - Roue caoutchouc gris roulement à billes inox + parefils. | UN | **10** |
| **66** | Roulette inox D125 piv - Œil de 12 - Roue caoutchouc avec roulement billes inox + parefils | UN | **5** |
| **67** | Roulette inox D200 à platine entraxe 105x80 + remise en ligne droite. Roue caoutchouc noir avec double roulement à billes inox au moyeu | UN | **40** |
| **68** | Roulette inox D200 à platine entraxe 105x80 FIXE Roue caoutchouc noir avec double roulement à billes inox au moyeu | UN | **40** |
| **69** | Roulette inox D80 avec frein œil de 12 - Roue caoutchouc gris roulement billes inox au moyeu + parefils | UN | **5** |
| **70** | Roulette inox et antistatique D125 platine entraxe 80x60 - Roue caoutchouc gris antistatique avec roulement billes inox au moyeu + parefils. | UN | **24** |
| **71** | Roulette inox freinée D100 platine 80x60 - caoutchouc gris et roulement billes inox au moyeu + parefils | UN | **18** |
| **72** | Roulette inox freinée D125 œil de 12mm - Roue caoutchouc gris roulement billes au moyeu | UN | **5** |
| **73** | Roulette inox freinée D75 à œil 12mm - Roue caoutchouc gris | UN | **5** |
| **74** | Roulette inox Piv + frein D125 à œil de 12mm. Roue bandage caoutchouc gris avec roulements inox au moyeu et parefils de protection. | UN | **25** |
| **75** | Roulette inox piv + frein D125 œil de 12mm - Roue PA PU Bleu 80shore A roulement inox au moyeu et parefils | UN | **15** |
| **76** | Roulette inox piv à frein œil de 12mm roue caoutchouc gris moyeu lisse D100 | UN | **5** |
| **77** | Roulette inox piv D100 œil 12mm - Roue caoutchouc gris avec roulement billes inox + parefils | UN | **18** |
| **78** | Roulette inox piv D100 œil de 12mm - Roue caoutchouc gris | UN | **8** |
| **79** | Roulette inox Piv D125 à œil de 12mm. Roue bandage caoutchouc gris avec roulements inox au moyeu et parefils de protection. | UN | **15** |
| **80** | Roulette inox piv D125 œil 12mm - Roue PA PU Bleu 80shoreA - roulement billes inox au moyeu + parefils | UN | **5** |
| **81** | Roulette inox piv D125 œil de 12mm - Roue PA PU Bleu 80shore A roulement inox au moyeu et parefils | UN | **5** |
| **82** | Roulette inox Piv+ f D125 à œil de 12mm. Roue bandage caoutchouc gris avec roulements inox au moyeu et parefils de protection. | UN | **25** |
| **83** | Roulette inox piv+ frein D125 œil 12mm - Roue PA PU Bleu 80shoreA - roulement billes inox au moyeu + parefils | UN | **10** |
| **84** | Roulette lit double galet 2 Positions 150mm tige longue 45° | UN | **5** |
| **85** | Roulette lit double galet 3 Positions 150mm tige longue 45° | UN | **8** |
| **86** | Roulette œil de 12 inox D100 - roue caoutchouc gris roulement billes inox au moyeu + parefils. | UN | **10** |
| **87** | Roulette Piv + f D160 platine - Roue caoutchouc bleu | UN | **25** |
| **88** | Roulette piv + frein D100 œil de 12mm inox - Roue moyeu lisse caoutchouc gris | UN | **12** |
| **89** | Roulette piv + frein D100 platine 90x70 - Roue caoutchouc gris roulement billes au moyeu avec parefils | UN | **10** |
| **90** | Roulette piv + frein inox et antistatique D125 platine entraxe 80x60 - Roue caoutchouc gris antistatique avec roulement billes inox au moyeu + parefils. | UN | **10** |
| **91** | Roulette piv D100 caoutchouc gris roulement billes au moyeu - platine entraxe 75x45/72x52 mm | UN | **15** |
| **92** | Roulette piv D100 platine - Roue caoutchouc gris avec roulement billes et parefils | UN | **10** |
| **93** | Roulette piv D125 œil 12mm - Roue caoutchouc gris avec roulement billes et parefils | UN | **10** |
| **94** | Roulette piv D125 platine entraxe 105x80 zinguée. Epaisseur chape =3mm Roue caoutchouc gris 68shore A avec parefils et roulement à billes au moyeu. | UN | **10** |
| **95** | Roulette piv D125 platine entraxe 105x80 zinguée. Roue caoutchouc gris 68shore A avec parefils et roulement à billes au moyeu | UN | **6** |
| **96** | Roulette piv D125 platine entraxe 80x60 zinguée. Roue caoutchouc gris 68shoreA avec parefils et roulement à billes au moyeu. | UN | **10** |
| **97** | Roulette piv inox D160 à platine entraxe 05x80. Roue caoutchouc gris 68shoreA avec double roulement à billes étanches et inox au moyeu. Avec parefils | UN | **20** |
| **98** | Roulette piv inox D200 à platine entraxe 105x80. Roue caoutchouc gris 68shoreA avec double roulement à billes étanches et inox au moyeu. Avec parefils | UN | **25** |
| **99** | Roulette piv+ f inox D160 à platine entraxe 105x80. Roue caoutchouc gris 68shoreA avec double roulement à billes étanches et inox au moyeu. Avec parefils ( Roulements étanches et inox) | UN | **5** |
| **100** | Roulette piv+f D100 platine - Roue caoutchouc gris roulement billes + parefils | UN | **6** |
| **101** | Roulette piv+F inox D200 à platine entraxe 105x80. Roue caoutchouc gris 68shoreA avec double roulement à billes étanches et inox au moyeu. Avec parefils | UN | **20** |
| **102** | Roulette piv+frein inox D160 à platine entraxe 05x80. Roue caoutchouc gris 68shoreA avec double roulement à billes étanches et inox au moyeu. Avec parefils | UN | **19** |
| **103** | roulette zinguée 2 positions D150 - Tige longue - Roue caoutchouc gris roulement billes et parefils - Roue démontable vissée en non rivetée | UN | **10** |
| **104** | roulette zinguée 3 positions D150 - Tige longue - Roue caoutchouc gris roulement billes et parefils - Roue démontable vissée en non rivetée | UN | **10** |
| **105** | Roulette zinguée D100 piv - platine 80x60 - Roue caoutchouc gris roulement billes et parefils | UN | **5** |
| **106** | Roulette zinguée D100freinée œil de 12mm - roue caoutchouc gris roulement billes parefils | UN | **5** |
| **107** | Roulette zinguée D125 freinée œil de 12mm - roue caoutchouc gris roulement billes parefils | UN | **20** |
| **108** | Roulette zinguée freinée D125 œil de 12mm - Roue caoutchouc gris roulement billes au moyeu + parefils | UN | **25** |
| **109** | Roulettes inox D125 inox àoeil de 12mm à frein - roue catoutchouc gris | UN | **5** |

La partie articles listés est estimée à 80% du volume financier annuel, la partie accessoire à 20%.

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES PRODUITS

Les gammes de produits concernés par cette consultation sont les suivantes :

* Roulettes d’ameublement et accessoires
* Roulettes pour meubles selon normes EN 12526, 12527, 12528 ou équivalentes
* Roulettes pour sièges de bureau selon normes EN 12526, 12527, 12529 ou équivalentes
* Accessoires de fixation
* Roulettes de fauteuils handicapes et accessoires

Selon norme ISO 48-4

* Roue avant ∅200 à bandage plein
* Pneumatiques et chambres à air (souhaités)
* Roulettes pour lits et brancards et accessoires

Selon normes EN 12526, 12527, 12530, 12531 ; ISO 2878 et 48-4 ou équivalentes.

* Roulette chape en matière composite et ou en tôle emboutie, galet en matière composite, pare fils au moyeu, moyeu avec roulement à billes de précision, bandage non marquant, axe de roue boulonnée ∅ 100 et 125 mm complète et Ø 150 et 200 mm complète
* Fixation : à platine, à axe lisse, à tige filetée
* Fixe, pivotante, pivotante avec frein, pivotante avec frein et blocage de direction (pivotement par couronne à billes de précision)
* Galet pour dito
* Accessoires de fixation
* Roulettes pour matériel de cuisine et accessoires

Selon normes EN 12526, 12527, 12530 ou équivalentes.

* Roulette acier inoxydable nuance 304, 304 L ou 420 ou en matière composite
* Accessoires de fixation
* Roulettes pour matériel de manutention et accessoires

Selon normes EN 12526, 12527, 12532 ou 12533 ou équivalentes.

* Roulettes
* Accessoires de fixation

## REGLEMENTATION ET SPECIFICATIONS GENERALES

**6.3 Catalogue personnalisé**

Un catalogue personnalisé dont l’objectif est de fournir un outil d’aide au choix des produits les mieux adaptés aux besoins des clients sera réalisé par le candidat retenu, sur supports papier et numérique et comprendra deux parties :

- Une partie correspondant aux produits listés dans l’acte d’engagement (BPU) ;

- Une partie facultative correspondant aux accessoires et produits complémentaires proposés par les candidats, qui préciseront les améliorations qu’ils apportent à l’utilisation des produits du BPU. Ces propositions facultatives seront validées et le cas échéant agréées lors de la mise au point du marché (HBPU).

Le projet de ce catalogue sera joint au dossier de l’offre du candidat et devra contenir, au minimum :

- Une présentation de la société ;

- L’identification du marché ;

- L’identification des contacts commerciaux ;

- L’identification des contacts techniques ;

- Des photographies de tous les articles listés (BPU) ;

- La référence de chaque produit proposé au titre des articles listés (BPU) en cohérence avec les numéros de ligne des produits ;

- La description commerciale et technique de chaque produit proposé au titre des articles listés (BPU).

Des produits pourront être demandées après acceptation des devis sur la base des annexes financières de l’acte d’engagement et feront l’objet de bons de commande.

Lors de la mise au point du marché, la partie HBPU sera validée avec A.C.H.A.T.Les prix sont précisés dans un fichier Excel associé à ce catalogue.

* 1. **REGLEMENTATION**

L’ensemble des équipements proposés par le titulaire ainsi que leurs conditions d’installation sur les sites hospitaliers doivent être conformes :

* **Aux décrets, arrêtés, circulaires en vigueur à la date de remise des offres**
* **Aux normes européennes**
* **Aux normes françaises et aux documents techniques unifiés (DTU) publiés au moins 6 mois avant la remise des offres.**

L’ensemble des fournitures doit être conforme :

Aux décrets, arrêtés, circulaires en vigueur à la date de remise des offres.

Aux normes européennes.

Aux normes françaises et aux documents techniques unifiés (DTU) publiés au moins 6 mois avant la remise des offres.

Aux recommandations des groupes permanents d’études des marchés GPEM

Au règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et établissements de type U

A l’arrêté du 25 juin 1980 chapitre III du ministère de l’intérieur portant réglementation de l’utilisation de certains matériaux dans les ERP.

Les certificats de réaction au feu attestant du classement des matériaux utilisés devront être remis au responsable de sécurité incendie du site concerné à la livraison des équipements.

Aux normes NF : EN 1125, EN 1154/1, EN 1155/1, EN 1158/1, EN 12051, EN 12209, EN 12230, EN 12365-1, EN 1303, EN 13126, EN 14637, EN 14648, EN 14846, EN 15684, EN 179, EN 1906, EN 1935 relatives à la quincaillerie de bâtiment

A la marque « NF articles de quincaillerie », pour les produits concourant à l’évacuation des personnes et / ou au compartimentage en cas d’incendie

Remarques

- Liste non exhaustive

- La non production d’un certificat de conformité à ces normes n’est pas éliminatoire sous réserve qu’il ne s’agisse pas d’une norme obligatoire.

* 1. **GARANTIE**

La garantie exigée de l'ensemble des matériels est de vingt-quatre mois minimums à compter de la réception du matériel.

Pendant cette période, le fournisseur devra une garantie totale : pièces, main d'œuvre et déplacements pour les interventions préventives et curatives couvrant tout vice de fabrication et de fonctionnement.

**Annexe 1 : Cadre de réponse technique**

**CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LE CANDIDAT**

**Document OBLIGATOIRE**

**Ce document est à remplir par le candidat**

Toute case non renseignée aura la note « 0 ».

Les renvois secs vers des fiches techniques sont interdits et auront la note « 0 » :

- les principaux éléments de réponse doivent figurer dans la colonne « réponse du candidat »,

- si un renvoi est nécessaire, la référence du document fourni, et le numéro de page doivent obligatoirement être mentionnés ;

- Les questions non notées renvoient essentiellement aux exigences du CCTP. Une non-conformité au CCTP entraîne l’élimination de l’offre ;

La longueur du texte de réponse est libre, veiller à sa bonne visibilité.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Questions | | Mode de réponse attendue | Item noté | Réponse du candidat |
| 1 | Le projet de catalogue personnalisé est fourni | Oui - non | Non |  |
| 2 | Le dossier technique est fourni | Oui - non | Non |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
| 3 | Délai de livraison | Jours ouvrés |  |  |
| 10 | Délai de remplacement des produits en cas de non-conformité | Heures |  |  |
| 11 | Interlocuteur dédié affecté au suivi des commandes, livraisons, facturation, réclamations | Préciser oui/non |  |  |
| 12 | Le SAV est-il assuré par le candidat | Oui / non, si non coordonnées du prestataire |  |  |
| 13 | Délai de réponse suite à une demande de devis | Jours ouvrés |  |  |
| 15 | L’entreprise est-elle en capacité de reprendre les roues et roulettes pour recyclage | Préciser oui/non |  |  |
|  |  | | | |
| 19 | Durée de garantie | Mois |  |  |
| 22 | Les pièces remplacées sont elles-mêmes garanties. | Préciser |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| 23 | L’emballage primaire et/ou secondaire est-il fait à partir de matières recyclées "post ou pré consommation" (précisez le pourcentage, à défaut les points ne seront pas attribués) | Préciser |  |  |
| 24 | L'emballage primaire et/ou secondaire est-il réutilisable (précisez le pourcentage, à défaut les points ne seront pas attribués) | % et préciser |  |  |
| 25 | Politique réduction de l’empreinte carbone dans le cadre du transport | Préciser oui/non |  |  |
| 26 | Avec quels moyens de transports sont effectués les derniers kilomètres jusqu’à la livraison (preuve à produire en annexe, à défaut les points ne seront pas attribués) | Preuve en PJ |  |  |
| 27 | Localisation des usines de productions | Préciser oui/non |  |  |
| 28 | Quelle est votre politique en matière de recyclage des roues | Préciser |  |  |
| 29 | Quel est le pourcentage de matériaux recyclable pour les « Roulette inox D200 à platine entraxe 105x80 + remise en ligne droite. Roue caoutchouc noir avec double roulement à billes inox au moyeu » | Préciser |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elément technique à préciser | Mode de réponse attendue | Item noté  sur | Réponse du candidat |
| 30 | Nombre de références en stock (HBPU) | Préciser |  |  |
| 31 | Type de roulement de la référence suivante :« Roulette composite grise d125 à frein œil de 12. Roulement à billes au pivot et au moyeu avec parefils. Démontable » | Préciser |  |  |
| 32 | Type de roulement de la référence suivante : « Roulette composite grise D100 à frein œil de 12mm. Roulement à billes au pivot et au moyeu avec parefils. » | Préciser |  |  |

Les réponses engagent le candidat.

**Date, cachet, signature précédée du nom du signataire**