|  |
| --- |
| **Fiche de suivi d’armoire**  Caractéristiques et références d’une armoire de commande pour un ouvrage.  Commande réalisée sur le  BON DE COMMANDE N° |

***Ce document a pour objet de rappeler les renseignements et les options choisies pour une armoire de commandes.***

***Ce document est à joindre avec le bon de commande auquel il est affilié.***

***Si plusieurs armoires sont commandées, plusieurs fiches devront être émises (une fiche par armoire).***

# Lieu d’installation de l’armoire : *(Le nom de l’ouvrage et son N° BDO constitue la référence de l’armoire, celle-ci devra être identifiée sur l’armoire et éventuellement sur le pupitre comme spécifié au CCTP).*

* Nom de l’ouvrage :
* N° BDO de l’ouvrage :

# Caractéristiques demandées pour la conception de l’armoire :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emplacement | Type d’enveloppe | Matière | Dimension | | Colorie | | | Cylindre | | |
| Beige | Blanche | RAL spécifique | Traditionnel (par défaut 455) ou autre | Sécurité (niveau 3) |
| Intérieure | Horizontale | Acier | ( L\*H\*P) | 2\*1\*0.45 |  |  |  |  |  |
| 1.8\*1\*0.45 |  |  |  |  |  |
| 1.5\*1\*0.45 |  |  |  |  |  |
| Verticale | Acier | 1.8\*1\*0.45 |  |  |  |  |  |
| 1.5\*1\*0.45 |  |  |  |  |  |
| Pupitre | Avec Pied  Sans Pied | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Extérieure | Verticale | Acier |  | 1.8\*1\*0.45 |  |  | N° du RAL : |  | Installé par défaut |
| 1.5\*1\*0.45 |  |  | N° du RAL : |  |
| Aluminium |  | 1.8\*1\*0.45 |  |  | N° du RAL : |  |
| 1.5\*1\*0.45 |  |  | N° du RAL : |  |
| Inox |  | 1.8\*1\*0.45 |  |  |  |  |
| 1.5\*1\*0.45 |  |  |  |  |

# Matériel DSIN (à commander)

* Routeur Sisco
* Extension Sisco  Quantité :
* BCSF  Mini :  Maxi :
* Injecteur POE  Quantité (*un pour deux appareils connectés au réseau*):
* Protection Ethernet  Quantité (*un par appareil connecté au réseau*):
* Interphone  Quantité :
* Haut-parleur  Quantité :

# Fonctionnement de l’ouvrage

* Fonctionnement à manœuvre électrique

(Ouvrage équipé par défaut de quatre motorisations de vantaux et huit motorisations de vantelles)

* Fonctionnement à manœuvre hydraulique

(Ouvrage équipé par défaut d’une centrale hydraulique, de quatre vérins de vantaux et de huit vérins de vantelles. Possibilité d’ajouter des centrales hydrauliques supplémentaires par l’intermédiaire d’option)

Nombre de centrale à piloter :

# Options à installer :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A installer | Option technique | Quantité |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une commande à distance filaire pour un mainteneur |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une commande à distance de l'ouvrage pour l'exploitation |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option avec deux centrales hydrauliques |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option avec trois centrales hydrauliques |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option avec quatre centrales hydrauliques |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option de commandes de 1 vanne supplémentaire incluant ses capteurs de position : ouverte, fermée par commande hydraulique |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option de commandes de 2 vannes supplémentaires incluant ses capteurs de position : ouverte, fermée par commande hydraulique |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option de commandes de trois vannes supplémentaires incluant ses capteurs de position : ouverte, fermée par commande hydraulique |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option de commandes de 4 vannes supplémentaires incluant ses capteurs de position : ouverte, fermée par commande hydraulique |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option de commandes de 1 vanne supplémentaire incluant ses capteurs de position : ouverte, fermée et ses sécurités par commande électrique |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option de commandes de 2 vannes supplémentaires incluant ses capteurs de position : ouverte, fermée et ses sécurités par commande électrique |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option de commandes de 3 vannes incluant ses capteurs de position : ouverte, fermée et ses sécurités par commande électrique |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option de commandes de 4 vannes supplémentaires incluant ses capteurs de position : ouverte, fermée et ses sécurités par commande électrique |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option de commandes de vannes de remplissage amont droite et gauche par manœuvre électrique |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option de commandes de vannes de remplissage amont droite et gauche par manœuvre hydraulique |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option BCSF maxi |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une option pont mobile et/ou interface SCNF |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage de la commande d'un départ moteur supplémentaire à un sens de rotation dans l'armoire de commandes pour un ouvrage |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage de la commande d'un départ moteur supplémentaire à deux sens de rotation dans l'armoire de commandes pour un ouvrage |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une carte d'entrée 8 voies safety de réserve dans l'armoire de commandes pour un ouvrage |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une carte de sortie 8 voies safety de réserve dans l'armoire de commandes pour un ouvrage |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une carte d'entrée 16 voies non safety de réserve dans l'armoire de commandes pour un ouvrage |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une carte de sortie 16 voies non safety de réserve dans l'armoire de commandes pour un ouvrage |  |
|  | Fourniture du matériel, pose et câblage d'une carte d'entrée analogique non safety de réserve dans l'armoire de commandes pour un ouvrage |  |
|  |  |  |

# Serrure et cylindre

**Option : pose d’un cylindre spécifique sur l’armoire de commandes**

(Fourniture de base : 455)

* Oui  numéro du cylindre :
* Non

**Option : pose d’une serrure de sécurité**

***(sauf pour les armoires extérieures déjà équipées par défaut)***

* Oui
* Non

# Version des documents à fournir :

* 1. SEE ELECTRICAL :  version :
  2. Win Relais :  version :
  3. PDF :  version :
  4. DXF :  version :

# La livraison

Nom de la personne à contacter :

Adresse de livraison :

Document à fournir pour la livraison à l’entreprise qui recevra la commande :

Protocole de chargement/déchargement (document VNF) :

Autre :