|  |
| --- |
| NOMENCLATURE DU MATERIEL DE L’AEROGARE D’AJACCIO |

**ECS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Qte :** | **DESIGNATIONS** | **ABREVIATION** | **FOURNISSEURS** | **REFERENCES** |
| 1 | FORTE-S Face avant FORTE360 | FORTE-S | DEF | 01TV126-A |
| 1 | ISO-RS - Mezzo sortie Altra & JBUS | ISO-RS | DEF | 01CA157-A |
| 1 | FORTBOX CM - Base FORTE version 9U | ALTES S | DEF | 01TV128-A |
| 1 | IE2M - Extension module DI de base | IE2M | DEF | 01CA173-A |
| 1 | MG2B - Carte 256 pts lig/bou FORTE | MG2B | DEF | 01CA162-E |
| 1 | STAR | STAR DI | DEF | 02CF014 |
| 3 | REPORT ALTRA+ | ALTRA + | DEF | 01TV059 |
| 496 | DETECTEUR DE FUMEE OPTIQUE | OA-O | DEF | 01DT080 |
| 4 | ORION+ -Détecteur adressable Orion+ | ORION+ | DEF | 01DT088-B |
| 510 | SOCLE POUR DETECTEUR | EO | DEF | 00DT066 |
| 1 | VIRA - Dét. flamme double IR | VIRA | DEF | 51DT046 |
| 1 | SV- Socle + support étiquette VEGA | SV | DEF | 00DT061 |
| 10 | DETECTEUR THERMOSTATIQUE | OAT | DEF | 01DT081 |
| 58 | INDICATEUR D'ACTION | IA | DEF | 02IA002 |
| 42 | DECLENCHEUR MANUEL | DMOA | DEF | 01BG021 |
| 9 | LYNX réflex- Optique linéaire | LYNX | DEF | 01DT107-B |

**CMSI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BASANT 4 - Base sans exploitation | BASANT | DEF | 01TV077-C |
| 1 | EGA4 -Base d'exploitation ANTARES 4 | EGA4 | DEF | 01CA122-D |
| 3 | ED4L - Module déporté 4 adresses | ED4L | DEF | 01BO047-B |
| 1 | ED4R - Module déporté 4 relais | ED4R | DEF | 01BO050-A |
| 3 | EDBD - Module déporté 4 LIGNES BD | EDBD | DEF | 01BO047-B |
| 1 | ALIM AES 48V 8A MERCURE | AES | SLAT |  |
| 38 | SIRENE AVSU 2000 | AVSU 2000 | DEF | 00B0102 |
| 1 | UAE | UAE | DEF |  |