****

**ANNEXE 6 DU CCTP**

**NHG Superficie de la vitrerie lot 3**

SECTEURS SPECIFIQUES 1er étage **BT B**

* 2 Patios : BLOC opératoire : 15 fenêtres **24** m2 **sans ouverture**

RDC HAUT **BT A**

* **4 passerelles vitrées dans patios ouverts : 164.84** m2 **INACCESSIBLE**
* **4 passerelles vitrées dans patios fermés : 164.84** m2 **INACCESSIBLE** (unités de soins)

RDC BAS **BTA**

* HALL central cafétéria 6 baies vitrées : **97.26** m2 (**hauteur 7 mètre.** **Inaccessible** sur la hauteur)

TOTAL vitrerie (face extérieure) : **450.94 m2**

Vitrerie centre hospitalier de Gonesse LOT 3