### QUESTIONNAIRE TECHNIQUE pour lot 17

*(A compléter* ***impérativement)***

**Soumissionnaire** :

# CARACTERISTIQUES DU GENERATEUR DE GERMANIUM-68 / GALLIUM-68

# ET SES ACCESSOIRES

# INFORMATIONS et CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES :

**Les données concerneront un générateur calibré à 1,85 GBq**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * Nombre d’élutions possible par générateur | |  |
| * Durée d’utilisation du générateur | |  |
| * Consommables et accessoires nécessaires à l’utilisation globale du générateur (mise en service et élutions) : | | |
| * Détail de chaque consommable et accessoire   (préciser pour chacun s’il est captif ou non) et les quantités nécessaires pour réaliser 400 élutions |  | |
| * Rendements d’élution : | | |
| * À réception du générateur | |  |
| * Après 6 mois d’utilisation | |  |
| * En fin d’utilisation (préciser l’échéance en mois) | |  |
| * Volumes d’élution : | | |
| * Volume minimum | |  |
| * Volume maximum | |  |
| * Volume mort | |  |
| * Pureté radiochimique (68GaCl3) | |  |
| * Pureté radio nucléidique (68Ga3+) | |  |
| * Dimensions du générateur : largeur x profondeur x hauteur (mm) | |  |
| * Poids du générateur | |  |
| * Débit de dose au contact du générateur : | | |
| * Au niveau des parois latérales | |  |
| * Sur le dessus | |  |
| * Débit de dose à 50cm du générateur : | | |
| * Au niveau des parois latérales | |  |
| * Sur le dessus | |  |
| * Débit de dose au contact du colis contenant le générateur : | | |
| * Au niveau des parois latérales | |  |
| * Sur le dessus | |  |
| * Débit de dose au contact du colis contenant le générateur : | | |
| * Au niveau des parois latérales | |  |
| * Sur le dessus | |  |
| * Délai de livraison après commande | |  |
| * Délai de remplacement en cas de non conformité du générateur en place | |  |
| * N° AMM et date : | |  |
| * Agrément aux collectivités | | OUI - NON |
| * Autres informations | |  |