**MAINTENANCE PREVENTIVE MAINTENEUR**

**CONTROLE REGLEMENTAIRE : EXU-01A**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Description** | **Date** | **Révision** | **Créateur** |
| Création du document | 28/09/23 | V0 | D.Debureau |
| **Validation le** | **02/10/23** | **Par** | **L.Ormain** |

|  |
| --- |
| **A – NATURE – LOCALISATION ET DUREE DE L’INTERVENTION** |

Nature de l’intervention : Visite exutoire fumée

Périodicité : Visite annuelle

Localisation : CNAM EVREUX Domaine : SIN Equipement : 04SIN/SKD EXUENS01

Durée de l’intervention : 1H

|  |
| --- |
| **B – NOMBRE DE PERSONNE ET QUALIFICATIONS REQUISES** |

Nombre de personnes au total : 1 personne

Qualifications requises :

* Habilité SSI

|  |
| --- |
| **C – DOCUMENTATION NECESSAIRE** |

|  |
| --- |
| **D – OUTILLAGE ET EPI NECESSAIRE** |

* Manivelle fermeture exutoire
* Cartouches de gaz neuves

|  |
| --- |
| **E – ACCESSIBILITE** |

|  |
| --- |
| **F – DESCRIPTION DE L’INTERVENTION** |

Décrire les différentes étapes de l’intervention et joindre éventuellement des photos

* Maintenance annuelle réglementaire des 2 exutoires selon norme NF S61-933 Ok □ Nok □

Liste des équipements :

- 04SIN/SKD EXU01 Exutoire escalier Nord (Couloir A)

- 04SIN/SKD EXU02 Exutoire escalier Sud (Couloir C)

|  |
| --- |
| **G – DOCUMENTS A COMPLETER POUR CETTE OPERATION** |

Avant intervention

* Se munir de la gamme

Après intervention

* Remplir l’OT GMAO en joignant la gamme préventive complétée ainsi que du rapport d’intervention du mainteneur
* Signature du registre de sécurité
* Créer un ou des OT correctif(s) au besoin pour toutes anomalies côté mainteneur

|  |
| --- |
| **H – INFORMATIONS UTILES** |

Personne à contacter en cas de difficultés d’application du la gamme

Gestionnaire immobilier site Evreux : Mr Debureau – [didier.debureau2@assurance-maladie.fr](mailto:didier.debureau2@assurance-maladie.fr)

Document établi le : \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Par : M. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fonction : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Signature :