****

|  |
| --- |
| **ANNEXE 1 ACTE D’ENGAGEMENT (LOT 2)** |

**I – Magnets Rebordés**

Pré-requis

Impression quadri sur papier 170gsm 'silk art paper' (ou équivalent)

Lamination avec un film d’environ 35 microns

Epaisseur de l’aimant : comprise entre 2 mm et 5 mm

**Conditionnement**

Option 1 : Apposition au dos du magnet d’une étiquette code barre adhésive sur chaque produit, insertion d’un intercalaire de protection en papier de soie ou équivalent entre chaque magnet

Option 2 : Apposition du magnet avec un collant détachable sur une carte grammage 150g ou supérieur, format 10x15cm, imprimée quadri recto, noir verso

Conditionnement en lot de 20 exemplaires, sans code-barre sur les lots.

Surstockage des cartons les transportant.

**Modèle 1 – Format rectangulaire**

Hauteur : de 50 mm à 60 mm

Largeur : de 78 mm à 84 mm

Epaisseur : de 2 à 4 mm

**Modèle 2 – Format carré**

Hauteur : de 65 mm à 70 mm

Largeur : de 65 mm à 70 mm

Epaisseur : de 2 à 4 mm

**Modèle 3 – Format panoramique**

Hauteur : de 65 mm à 70 mm

Largeur : de 65 mm à 70 mm

Epaisseur : de 2 à 4 mm

**Modèle 4 – Grand Format**

Hauteur : de 90 mm à 100 mm

Largeur : de 65 mm à 70 mm

Epaisseur : de 2 à 4 mm

**II - Magnets Souples**

Pré-requis

Impression quadri en offset avec pelliculage

Epaisseur de l’aimant : comprise entre 2 mm et 4 mm

Format sur mesure : rectangulaire, carré, ou forme libre (détourage)

**Conditionnement**

Option 1 : Apposition au dos du magnet d’une étiquette code barre sur chaque produit, insertion d’un intercalaire de protection en papier de soie ou équivalent entre chaque magnet

Option 2 : Apposition du magnet avec un collant détachable sur une carte grammage 150g ou supérieur, format 10x15cm, imprimée quadri recto, noir verso

Conditionnement en lot de 20 exemplaires, sans code-barre sur les lots.

Surstockage des cartons les transportant.