CAHIER DES CLAUSES TECHINIQUES PARTICULIÈRES

**(C.C.T.P.)**

**MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES**

(Commun à tous les lots)

Personne publique :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER

ETABLISSEMENT SUPPORT DU GHT DE L’EST HERAULT ET DU SUD AVEYRON

CENTRE ADMINISTRATIF A. BENECH

191, Avenue du Doyen Gaston Giraud

34295 MONTPELLIER CEDEX 5

N° Affaire : 25A0122

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Objet de la consultation :

VETEMENTS ET ARTICLES DIVERS DE BLANCHISSERIE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Etabli en application de l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et du Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique

La procédure de consultation utilisée est la suivante :

Appel d'offres ouvert européen en application des articles L. 2124-2, R. 2131-16 à 18, R. 2124-2 et R. 2161-2 à 5 du code de la commande publique

**SOMMAIRE**

[ARTICLE 1 - Objet du marché 3](#_Toc205451453)

[ARTICLE 2 - Décomposition du marché 3](#_Toc205451454)

[ARTICLE 3 - Disposition générales applicables à tous les produits 3](#_Toc205451455)

[1. Normes 3](#_Toc205451456)

[2. Caractéristiques communes des lots 1,3, 4, 5, et 6 3](#_Toc205451457)

[ARTICLE 4 - Echantillons 4](#_Toc205451458)

[ARTICLE 5 - Descriptif technique 4](#_Toc205451459)

[1. Lot 1 - Blouse Manche ¾ 4](#_Toc205451460)

[2. Lot 2 - Couette 5](#_Toc205451461)

[3. Lot 3 - Tapis de bain 6](#_Toc205451462)

[4. Lot 4 - Tunique de bloc et pantalon de bloc 7](#_Toc205451463)

[4.1 Sous lot 1 : Tunique de bloc 7](#_Toc205451464)

[4.2 Sous lot 2 : Pantalon de bloc 8](#_Toc205451465)

[5. Lot 5 - Tunique femme 9](#_Toc205451466)

[6. Lot 6 - Veste cuisine 10](#_Toc205451467)

1. Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concernent les prestations ci-dessous désignées :

Vêtements et articles divers de blanchisserie

Le marché porte sur les prestations de fournitures de l’établissement suivant :

* CHU de Montpellier

1. Décomposition du marché

Le marché est composé de 6 lots comme suit :

|  |  |
| --- | --- |
| **N° LOT** | **LIBELLE LOT** |
| 1 | Blouse Manche ¾ |
| 2 | Couette |
| 3 | Tapis de bain |
| 4 | Tunique de bloc et pantalon de bloc |
| 5 | Tunique femme |
| 6 | Veste cuisine |

1. Disposition générales applicables à tous les produits

# Normes

Toutes les fournitures proposées par les candidats sont réputées être conformes aux textes, règlements et usages en vigueur.

# Caractéristiques communes des lots 1,3, 4, 5, et 6

Le CHU de Montpellier fournit les puces au titulaire des marchés pour les poser sur les articles nécessitant une identification par puce. Ces puces ont un diamètre de 15,6 mm.

Positionnement des puces :

La puce sera mise dans le carré de couleur servant de repère de taille pour les pantalons élastiqués

Pour les hauts les puces devront être mise dans l’ourlet du haut d’une des poches basses

Pour les hauts sans poche, la puce sera mise dans l’ourlet du bas sur le devant du vêtement.

Identification des tailles par un repère couleur pour les lots 1, et 4 :

Un biais intérieur de couleur placé au niveau de l’encolure pour les vêtements sans col,

Une demi-lune en tissu de couleur pour les vêtements avec un col tailleur,

Un rectangle de couleur à cheval sur la ceinture milieu dos, largeur 7 cm pour les pantalons avec passant, ou élastiqués.

Aucune étiquette ne sera positionnée à l’encolure.

Traçabilité des lots : étiquette prise dans la couture latérale avec composition du tissus, consignes de lavage et n° du lot.

Pour les lots 1, et 6, le tissu proposé devra être composé de tissu de type « Superband master » de la marque Klopman ou équivalent en terme de solidité des coloris.

***Taille 00 et moins*** : rose référence « Cherry red » du tissu de type « Superband master » de la marque Klopman ou équivalent.

***Taille 0*** gris référence « Pale Grey » du tissu de type « Superband master » de la marque Klopman ou équivalent.

***Taille 1*** rouge référence « New Empire Red » du tissu de type « Superband master » de la marque Klopman ou équivalent.

***Taille 2*** jaune référence « Primrose » du tissu de type « Superband master » de la marque Klopman ou équivalent.

***Taille 3*** vert clair référence « Aqua » du tissu de type « Superband master » de la marque Klopman ou équivalent.

***Taille 4*** marron référence « Khaki » du tissu de type « Superband master » de la marque Klopman ou équivalent.

***Taille 5*** bleu ciel référence « Petrol Blue » du tissu de type « Superband master » de la marque Klopman ou équivalent.

***Taille 6*** vert foncé référence « Kelly green » du tissu de type « Superband master » de la marque Klopman ou équivalent.

***Taille 7 et plus*** rose référence « Cherry red » du tissu de type « Superband master » de la marque Klopman ou équivalent.

Identification des tailles par étiquette à l’encolure pour les lots 5 et 6.

1. Echantillons

Il est demandé aux candidat de fournir deux échantillons par lot et sous lot et par couleur.

Les échantillons ne doivent pas être pucés.

1. Descriptif technique

# Lot 1 - Blouse Manche ¾

Description du produit :

* Hauteur 110 cm milieu dos
* Manches montées ¾
* Col tailleur
* Fermeture totale milieu devant par 5 jeux de pressions
* 2 Poches basses et 1 poche poitrine à gauche
* 1 Poche poitrine intérieure à droite
* Parementures maintenues par points d'arrêts
* Fente milieu dos
* Demi-lune de coloris différent encolure dos pour repère de taille, fixée par points d'arrêts

Composition produit :

* Tissu sergé 65/35, 210g/m² en blanc. (Tolérance + ou – 3 %)

Lavage/entretien :

* Compatible avec lavage industriel en tunnel à 60°, séchage en tunnel de finition.

Couleur du produit :

* Blanc

Tailles :

* De 00 à 7 suivant mesures ci-dessous :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAILLES  MESURES ( finies en cm)** | | | | T00 34 | T0 38 | T1 42 | T2  46 | T3 50 | T4 54 | T5 58 | T6 62 | T7 66 | Tolérance |
| **A) 1/2 Tour poitrine** |  |  |  | 46,5 | 50,5 | 54,5 | 58,5 | 63,5 | 69,5 | 75,5 | 81,5 | 87,5 | **± 1** |
| **D) 1/2 Tour de bas** | | |  | 49 | 53 | 57 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | **± 1** |
| **J) Longueur dos** |  |  |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | **± 1** |
| **Q) Longueur dessus de manche** | | | | 63,5 | 63,5 | 64 | 64 | 64,5 | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | **± 1** |
| **U) Largeur bas de manche** | | |  | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | **± 1** |

Puces :

Au niveau de l’ourlet poche basse gauche

Thermocollage :

Température : 220° Temps : 12s

Conditionnement :

Obligatoirement en carton, sur palette filmée standard 120/80, Hauteur max 1,70M

# Lot 2 - Couette

## ***2.1 Sous lot 1 : Couette bicolore***

Description du produit :

* Dimension 150 x 200 cm
* Fil de couleur renforcé
* Finition biais 50mm fil de couleur renforcé
* Piquage losanges - point noué

Composition produit :

* Enveloppe 100 % polyester 43x28 43Dtex/Nm 35 – 120 g/m² (forte résistance coloristique et mécanique, faible retrait au lavage)
* Garnissage 100% polyester

Normes et certifications :

* Conforme au décret 2000-164 du 23 février 2000 de non allumage à la cigarette

Lavage/entretien :

* Adapté à un entretien industriel
* Lavage en tunnel, presse et séchoirs industriels autorisés

Couleur du produit :

* Coloris : Bleu clair / gris souris

Conditionnement :

* Obligatoirement en carton, sur palette filmée standard 120/80, Hauteur max 1,70M

## ***2.2 Sous lot 2 : Couette blanche***

Description du produit :

* Toucher ''Peau de pêche''
* Piquage losanges - Finition biais polyamide
* Dimensions : 140 x 200 cm

Composition produit :

* Enveloppe 100% polyester micro fibre
* Garnissage de 400g de polyester

Normes et certifications :

* Conforme au décret 2000-164 du 23 février de non allumage à la cigarette

Lavage/entretien :

* Lavage en tunnel, presse et séchoirs industriels autorisés

Couleur du produit :

* Blanc

Conditionnement :

* Obligatoirement en carton, sur palette filmée standard 120/80, Hauteur max 1,70M

# Lot 3 - Tapis de bain

Description du produit :

* Chaine de fond : Fil retors ne24/2 - 12 fils/cm
* Trame : Fil simple ne14/1 - 15 fils/cm
* Bouclette : Fil retors ne 19/2
* Finition :
  + Uniforme - liteaux grec
  + Ourlets double coutures

Dimensions :

* 50x70 cm

Composition produit :

* 5% Polyester / 95% coton
* 550 g/m² (tolérance + ou – 3%)

Lavage/entretien :

* Adapté à un entretien industriel

Couleur du produit :

* Gris

Conditionnement :

* Obligatoirement en carton et sur palette filmée standard 120/80, Hauteur max 1,70M suivant les quantités.

# Lot 4 - Tunique de bloc et pantalon de bloc

4.1 Sous lot 1 : Tunique de bloc

Description du produit :

* Hauteur 75 cm milieu dos
* Manches kimono courtes
* Encolure en U
* Biais de coloris différent encolure dos pour repère de taille
* 2 poches basses et 1 poche poitrine à gauche
* Couture milieu dos
* Fentes côtés

Composition produit :

* Polyester 40% / Coton 60%
* 200gr/m2 (tolérance de + ou – 3%)
* Tissus de type « satin »

Lavage/entretien :

* Compatible avec lavage industriel en tunnel à 60°, séchage en tunnel de finition.

Couleur du produit :

* Bleu ciel

Tailles :

* Taille 00 à 7 suivant mesures ci-dessous :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAILLES  MESURES ( finies en cm)** | | | | **T00 34** | T0 38 | T1 42 | **T2 46** | T3 50 | T4 54 | T5 58 | T6 62 | T7 66 | **Tolérance** |
| **A) 1/2 Tour poitrine** |  |  |  | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | **± 1** |
| **D) 1/2 Tour de bas** | |  |  | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | **± 1** |
| **J) Longueur dos** |  |  |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | **± 1** |
| **Q) Long. dessus de manche** | | |  | 27,5 | 29,5 | 31 | 32,5 | 35 | 37,5 | 40 | 43 | 45,5 | **± 1** |
| **U) Largeur bas de manche** | | |  | 19 | 19,5 | 20,5 | 21 | 21,7 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | **± 1** |

Puces :

* Au niveau de l’ourlet poche basse gauche

Thermocollage :

* Température : 220°
* Temps : 12s

Conditionnement :

* Obligatoirement en carton et sur palette filmée standard 120/80, Hauteur max 1,70M

4.2 Sous lot 2 : Pantalon de bloc

Description du produit :

* Hauteur entrejambes : 80 cm fini
* Ceinture élastiquée tout le tour
* Repère de taille sur ceinture milieu dos de coloris différent
* Ouverture milieu dos au niveau du repère de taille pour changement d'élastique
* Sans poche
* Bas de jambe 19 cm fixe

Composition produit :

* Polyester 40% / Coton 60%
* 200gr/m2 (tolérance de + ou – 3%)
* Tissus de type « satin »

Lavage/entretien :

* Compatible avec lavage industriel en tunnel à 60°, séchage en tunnel de finition.

Couleur du produit :

* Bleu ciel

Tailles :

* Taille 00 à 7 suivant mesures ci-dessous :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAILLES  MESURES ( finies en cm )** | | | | **T00 34** | T0 38 | T1 42 | **T2 46** | T3 50 | T4 54 | T5 58 | T6 62 | T7 66 | **Tolérance** |
| **B) 1/2 Tour taille tendu** | | | | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | **± 1** |
| **C) 1/2 Tour de bassin** | | |  | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | **± 1** |
| **V) Hauteur jambe côté** |  |  |  | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 114 | 115,5 | **± 1** |
| **W) Entrejambe** | |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | **± 1** |
| **X) 1/2 Tour de cuisse** | | |  | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | **± 1** |
| **Y) 1/2 Tour bas de jambe** | | |  | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | **± 1** |
| **T) Fourche devant** | |  |  | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33,5 | 34 | 37 | 39 | **± 1** |
| **Z) Fourche dos** | | |  | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | 44 | 46 | 48 | **± 1** |

Puces :

* Puce dans ceinture milieu devant gauche


Thermocollage :

* Température : 220°
* Temps : 12s

Conditionnement :

* Obligatoirement en carton et sur palette filmée standard 120/80, Hauteur max 1,70M

# Lot 5 - Tunique femme

Description du produit :

* Tunique femme
* 2 Poches basses à soufflet avec parements de couleur blanc, 1 Poche poitrine à soufflet avec revers piqué
* Col rond asymétrique fermé par 3 pressions
* Fentes cotés
* Fermeture par 3 pressions INOX
* Hauteur 75 cm
* Manches courtes kimono avec parements ton/ton

Composition produit:

* 50% polyester
* 50% Tencel (195gr/m2 à 210gr/m2)

Normes et certifications :

* OEKO-TEX Standard 100 ou equivalent

Lavage/entretien :

* Compatible avec lavage industriel en tunnel à 60°, séchage en tunnel de finition.
* Blanchiment autorisé
* Repassage à haute température
* Séchage en machine autorisé

Couleur du produit :

* Blanc,
* Bleu « Aqua »,
* Bleu marine,
* Bleu foncé « Denim »,
* Bleu turquoise,
* Prune
* Rose « Dalia ».

Une photo des couleurs se trouvent en annexe 3 du CCTP

Tailles :

* Taille 00 à 7

Puces :

* Au niveau du parement poche basse gauche

Thermocollage :

* Température : 220°
* Temps : 12s

Conditionnement :

* Obligatoirement en carton et sur palette filmée standard 120/80, Hauteur max 1,70M

# Lot 6 - Veste cuisine

Description du produit :

* 1 poche poitrine intérieure
* Col officier
* Découpe dos
* Fermeture par 2 rangées de 5 pressions calottées de même couleur que le liseré gris clair
* Hauteur 75 cm
* Liseré tissu contrastant gris clair au col et sur le devant gauche
* Manches longues montées avec revers arrondis
* Œillets d’aération sous les bras

Composition produit :

* 65% polyester 35% coton
* 210 g/m2 (Tolérance + ou – 3 %)

Normes et certifications :

* OEKO-TEX Standard 100 ou équivalent

Lavage/entretien :

* Compatible avec lavage industriel en tunnel à 60°,
* Séchage en tunnel de finition

Couleur du produit :

* Noire avec liseré tissu contrastant gris clair au col et sur le devant gauche

Tailles :

* Taille 00 à 7

Puces :

* Ourlet bas de la veste sur le devant

Thermocollage :

* Température : 220°
* Temps : 12s

Conditionnement :

* Obligatoirement en carton et sur palette filmée standard 120/80, Hauteur max 1,70M suivant quantité.