Reconstruction de trois cabines éclusières

**AE – Annexe 2 lot 2**

**Objet des travaux : reconstruction de trois cabines éclusières en terre-plein central d’écluse**

**Détail du prix forfaitaire applicable à la cabine d’Iwuy**

|  |
| --- |
| ***Maîtrise d'ouvrage*** |
|  |
| VOIES NAVIGABLES DE FRANCE  DIRECTION TERRITORIALE DU NORD – PAS-DE-CALAIS |
|  |

|  |
| --- |
| ***Maîtrise d’œuvre*** |
|  |
| VNF UTI Escaut St Quentin – Pôle EDI |
|  |

| **Prix n°** | **Désignation du prix** | **Quantité** | **Unité** | **Prix unitaire**  **en € H.T.** | **Montant**  **en € H.T.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **01** | **Installation de chantier en halage** | **1** | **Ft** |  |  |
| **02** | **Montage et démontage d’un échafaudage tubulaire plancher + garde-corps** | **1** | **Ft** |  |  |
| **03** | **Fourniture et pose de 2 regards de 30x30 en pied de gouttière, couvercle en fonte avec 2 évacuations en épandage (implantation suivant plan joint)** | **2,00** | **u** |  |  |
| **04** | **Fourniture et pose de 2 regards de raccordement électrique + couvercle en fonte de 0,80 x 0,80 (implantation suivant plan joint)** | **2,00** | **u** |  |  |
| **05** | **Coulage dalle fondation en béton armé (350 kg/m3)** | **3.6** | **m3** |  |  |
| **06** | **Coulage dalle béton support (350 kg/m3)** | **8** | **m3** |  |  |
| **07** | **Fouille et élévation d’un vide sanitaire de 0,6m x 14 ml**  **Élévation en parpaing de 20x 20 x50 comprennent poteau d’angle et chaînage vertical, tête de mur, béton 350 kg/m3** | **1** | **Ft** |  |  |
| **08** | **Réalisation d’un plancher hourdis + poutrelles intégrant une trappe d’accès amovible (à carreler) avec poignées sur vide sanitaire (1m x1m)** | **12** | **m²** |  |  |
| **09** | **Élévation de parpaings de 20 x20 x50 avec poteau d’angle et chaînage vertical + tête de mur + linteau + pignon** | **37** | **m²** |  |  |
| **10** | **Réalisation d’une charpente traditionnelle 4 pentes (hauteur 1.30m)** | **1,00** | **u** |  |  |
| **11** | **Elévation de Maxi brique avec poteau d’angle et chainage vertical sur hauteur 0.80 m** | **11** | **m²** |  |  |
| **12** | **Fourniture et pose d’appui béton sous menuiserie** | **2,00** | **u** |  |  |
| **13** | **Fourniture et pose de châssis PVC blanc 2 vantaux, 1 oscillo battant vitrage 4/16/4 + volet roulant L 1.2x H 1,15 + coffre à volet** | **2,00** | **u** |  |  |
| **14** | **Fourniture et pose de porte PVC blanc isolée L1000 x H 2150** | **1,00** | **u** |  |  |
| **15** | **Fourniture et pose d’une toiture en ardoise fibro ciment couleur anthracite** | **12.5** | **m²** |  |  |
| **16** | **Isolation des murs périphériques en demi-still système OPTIMA laine ISOVER TYPE gr32 revêtu de 160mm RT 5 BA placoplâtre NF vissé sur ossature métallique + plafond en BA 13 (laine 300 mm)** | **43** | **m²** |  |  |
| **17** | **Fourniture et pose de 2 aérations pour le vide sanitaire** | **1** | **Ft** |  |  |
| **18** | **Application de 2 couches de peinture « SIGMA SATIN » blanc et murs et plafond** | **1,00** | **ft** |  |  |
| **19** | **Fourniture et pose de carrelage**  **-carrelage passage intensif**  **Confection des joints** | **12** | **m²** |  |  |
| **20** | **Fourniture et pose de plinthes**  **plinthes taille standard** | **13** | **ml** |  |  |
| **21** | **Fourniture et pose d’arêtiers** | **1** | **Ft** |  |  |
| **22** | **Fourniture et pose de gouttières en zinc et descentes** | **20** | **ml** |  |  |
| **23** | **Fourniture et pose d’un enduit mono couche de type WEBER y compris profil d’angle finition enduit gratté aspect lisse (ton pierre) hydrofuge-** | **27** | **m²** |  |  |
| **24** | **Fourniture et pose d’une aération haute et basse** | **1** | **Ft** |  |  |
| **25** | **Fourniture et pose d’une prise électrique, d’un plafonnier et d’un interrupteur** | **1** | **Ft** |  |  |
| **26** | **Pose d’une trappe d’accès 0.60 x 0.60m au plafond** | **1** | **Ft** |  |  |
| **27** | **Réalisation de 2 tranchées de 0.60m largeur x 0.60m profondeur x 1.30m de longueur au droit des puisards + une tranchée de 0.60m largeur x 0.60m profondeur x 6.00m de longueur** | **1** | **Ft** |  |  |
| **28** | **Ventilation mécanique haute et basse** | **1** | **FT** |  |  |
| **29** | **Tous les prix comprennent l’amenée et le repli du matériel** | **1** | **Ft** |  |  |

|  | | |
| --- | --- | --- |
|  | **Montant total en € H.T.** |  |
|  | **TVA à 20 %** |  |
|  | **Montant total en € T.T.C.** |  |