***CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)***




**ANNEXE 3**

**DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS**

**LOT 3 : CH Pont l’évêque**

1. **DESCRPTION GENERALE DU GHT**

Le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) « Normandie Centre » regroupe les établissements suivants :

* CHU Caen Normandie
* EPSM Caen
* CH Bayeux
* CH Aunay-sur-Odon
* CH Falaise
* CH Argentan
* CH Vimoutiers
* CH Lisieux
* CH Pont L’Evêque
* CH Côte Fleurie

Le présent marché concerne les bâtiments selon l’allotissements suivants :

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Lot** | **Etablissement** |
| Lot 1 | CHU CAEN |
| CH Aunay-Bayeux |
| EPSM de Caen |
| Lot 2 | CH Argentan |
| CH Vimoutiers |
| Lot 3 | CH Lisieux |
| CH Pont l’EVEQUE |
| Lot 4 | CH Falaise |
| CH Côte fleurie |

1. **LOT 3 CH Pont l’évêque**

Le CH de Pont l’évêque est un établissement de santé regroupant une activité de soins SMR de 60 lits située impasse de l’Isle à Pont l’évêque.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sites concernés du CH pont l’évêque** | **Typologie de Bâtiment** | **Nom du Bâtiment** |
| SMR | ERP | VAL D’AUGE |

**i SMR**

* 1. **Présentation du site**

Le site du SMR se compose d’un bâtiment ouvert en 1984, d’une surface de 3843 m²est un ERP de 4ème catégorie de type U qui accueille les activités suivantes :

RDC : Type U avec bureaux et l’accueil de patients alités (soins médicaux et de réadaptation SMR)

R+1 : Type U avec plateau technique et l’accueil de patients alités (soins médicaux et de réadaptation SMR)

La surveillance du bâtiment est assurée par l’équipe technique du CH

Effectif formation : Pas de formation

Nombre de visite annuelle de maintenance préventive : 2

* 1. **Présentation détaillée du SSI**
* SSI de catégorie A avec équipement d’alarme de type 1.
* Marque : SDI Siemens CT11 et CMSI Siemens STT20.

SDI : CT11

|  |  |
| --- | --- |
| ***Désignation*** | ***Quantité*** |
| Déclencheur manuel | 13 |
| Détecteur optique FDO221 | 154 |
| Détecteur automatique thermique FDT221 | 2 |
| Indicateur d’action | 154 |
| Tableau répétiteur d’alarme | 2 |

CMSI : STT20

|  |  |
| --- | --- |
| ***Désignation*** | ***Quantité*** |
| Portes Coupe-feu | 15 |
| Clapet coupe-feu | 8 |
| Volet de désenfumage | 28 |
| Moteur de désenfumage | 2 |

* 1. **Fonctionnement propre au site**

*En précision de l’article 6.4 du CCTP, les moyens mis à disposition du TITULAIRE seront les suivantes.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Equipement** | **CH Pont l’évêque** |
| Moyens d’accès (clés, badges ou dispositifs équivalents, …) | Oui  Non |
| Moyens de communication (téléphone, talkie-walkie, …) | Oui  Non |

Pour mémoire, avant et à la fin de chaque intervention, le technicien intervenant pour le compte du TITULAIRE devra contacter le personnel technique au 06 07 87 11 23 ou 06 07 95 96 01 afin que cette intervention puisse être notée sur la main courante et le registre de sécurité.