ANNEXE 8

**Valeurs limites imposées par la DREAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Paramètres** | **Limites de rejet** |
| **DBO5 DCO pH**  **MES**  **Azote total**  **Phosphore total**  **Température**  **Débit maximal journalier** | 800 mg/l  2000 mg/l  5.5 – 8.5  500 mg/l  150 mg/l  50 mg/l  < 30°C  120 m³/j |