**Lot 3 – EPSM de Caen**

**Groupe GE1 de 1250 KVA installé en 2011:**

**Moteur :**

-Moteur (diesel) MTU 16V2000G65-TB

 N° de série 536110211

895kw

2450tr/min

 année 2011

**Alternateur :**

- Alternateur LEROY SOMER LSA.49.1L11C6S/4  
  N° de série 262498/1  
année 2011

**Accessoires et liaisons techniques** (câblages, tuyauteries, etc..) ***:***

Châssis, accouplement, régulateur, démarreur, auxiliaires et équipements de commande de sécurité, liquide de refroidissement, toutes vannes (vannes de régulation etc..) brides et durites, contrôleur d'isolement, diodes.

**Armoires électriques et auxiliaires groupe complets :**

Armoire groupe, armoire commune/couplage, circuit d’échappement avec silencieux (hors cheminée), circuit carburant avec réservoir journalier, banc de batterie de démarrage et servitude

**Groupe GE2 1250KVA installé en 2011:**

**Moteur :**

-Moteur (diesel) MTU 16V2000G65-TB  
 N° de série : 536110224  
890kw  
1500tr/min

**Alternateur :**

-Alternateur LEROY-SOMER LSA.49.1L11C6S/4  
 N° de série 262498/2

année 2011

**Accessoires et liaisons techniques** (câblages, tuyauteries, etc..) ***:***

Châssis, accouplement, régulateur, démarreur, auxiliaires et équipements de commande de sécurité, liquide de refroidissement, toutes vannes (vannes de régulation etc..) brides et durites, contrôleur d'isolement, diodes.

**Armoires électriques et auxiliaires groupe complets :**

Armoire groupe, armoire commune/couplage, circuit d’échappement avec silencieux (hors cheminée), circuit carburant avec réservoir journalier, banc de batterie de démarrage et servitude

**Groupe GE3 de 40 KVA**

**Cf. photos**