Une image contenant logo

Description générée automatiquement

**Plan de prévention des risques professionnels**

* Application des articles R.4511-1 à R.4514-10 du code du travail relatifs à la prévention des risques liés à la Co-activité.
* *Décret du 20 février 1992*

Contrat de : Prestation de Service

Nature des travaux : Déploiement des Compteurs d’eau chaude sanitaire (ECS), d’Energie Thermique (CET) et Répartiteurs de Frais de Chauffage (RFC)

N° Réf. contrat : ………………………….

Nom du prestataire : ………………………

Ce document doit être tenu, tout au long de l’opération, à disposition de : l’inspecteur du travail, le contrôleur de la CRAMIF/CARSAT, le médecin du travail, CSSCT, les intervenants, le contrôle interne du POUVOIR ADJUDICATEUR.

Durée de validité du plan de prévention : Ponctuel Annuel

**Les sites concernés par l’intervention**

Liste des sites en annexe1 du plan de prévention

**1) Intervention**

Zone ou locaux où sont réalisés les prestations (liste non exhaustive) : Parties communes, parking sous-sol, locaux OM, locaux vélos / poucettes (Locaux communs), extérieur (abord de la résidence) : Conformément au DPGF.

Date de début de l’intervention : xx / xx / xx Date de fin de l’intervention : xx / xx / xx

Le nombre de travailleurs affectés – statut prestataire : XXX………………………………………………………

Plages horaires de présence sur le site : Selon planning contractuel

**2) Représentant du POUVOIR ADJUDICATEUR chargé du suivi de l’intervention ou du pilotage contrat**

Périmètre : …………

Nom et prénom : ………………………………. Fonction : ………………………………………….

* : - - - - @ : ………………………………………..

Périmètre : …………

Nom et prénom : ………………………………. Fonction : ………………………………………….

* : - - - - @ : ………………………………………..

Périmètre : …………

Nom et prénom : ………………………………. Fonction : ………………………………………….

* : - - - - @ : ………………………………………..

**3) L’entreprise extérieure (EE)**

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………. Code postal : ………………. Ville : ………………...

 : - - - - FAX :

**Représentant du prestataire chargé du suivi de l’intervention :**

Nom et prénom : …………………………………. Fonction : ……………………………………………

 - - - -

@ : ………………………………………..

*(S’il existe plusieurs entreprises extérieures concernées par l’opération, multipliez la page 2/10 pour chacune de ces entreprises.)*

Annexe 2 Sous-traitant DC4

**4) Locaux et installations mis à disposition des travailleurs de l’entreprise extérieure par LE POUVOIR ADJUDICATEUR**

L’entretien des locaux/installations mises à la disposition des travailleurs de l’entreprise extérieure est à la charge de cette dernière.

**Points à déterminer lors de l’inspection commune préalable sur chaque site réaliser par le prestataire / LE POUVOIR ADJUDICATEUR :**

* Les tâches à effectuer et leurs attributions (qui fait quoi ?).
* La délimitation de la zone d’intervention.
* Les zones pouvant présenter un danger pour les travailleurs.
* Les voies à emprunter par les travailleurs et véhicules de l’entreprise extérieure.

**5) Inspection préalable**

Annexe 4 : Liste des sites / Nom, fonction du prestataire lors des visites

Les membres du CSSCT sont informés des visites et des plans de prévention annuellement.

L’Entreprise Extérieure (EE) confirme avoir réalisé, sur l’ensemble des sites immobiliers :

* Les visites d’inspections préalables sur site tenant compte de l’analyse de risque transmise par le POUVOIR ADJUDICATEUR (via contrat).
* Une analyse de risque pour chacun des sites (présente en annexe de contrat).
* Validation avec le représentant du POUVOIR ADJUDICATEUR des visites.

**6) Analyse de risques – Mesures de prévention**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature du risque** | **Situation dangereuse** | **Mesures de prévention** | **Appliquées par** | |
| **POUVOIR ADJUDICATEUR** | **EE** |
| **Risque de heurts/ chutes de plain-pied** | Circulation des véhicules sur le lieu de l’intervention. | - Respecter les voies à emprunter par les travailleurs et les véhicules définies lors de l’inspection commune préalable.  - Respecter le code de la route. |  |  |
| Sol glissant, sol encombré, inégalité de sol, escaliers. | **-** Nettoyer immédiatement les déversements.  - Signaler clairement : les endroits mouillés, les inégalités du sol, les escaliers.  **-** Optimiser l’éclairage.  **-** Tenir la main courante dans les escaliers  - Garder les passages libres de tout obstacle ou encombrement. |  |  |
| Autres : ………………………… |  |  |  |
| **Risques d’origine mécanique.** | Intervention de maintenance ou réparation sur une machine ou installation mécanique | - Baliser la zone de travail |  |  |
| - Arrêter et consigner la machine ou l’installation avant l’intervention. |  |  |
| - Ne pas shunter les sécurités. |  |  |
| - port de gants de sécurité. |  |  |
| - port de lunettes de sécurité. |  |  |
| - port de chaussures de sécurité. |  |  |
| Utilisation de matériels ou d’outils dangereux (cutters, tronçonneuse, port de vitre…). | - Port des EPI adaptés (gants de sécurité, lunettes de sécurité, chaussures de sécurité…) |  |  |
| Autres : autolaveuse, nettoyeur haute pression, tire conteneur, bascule conteneur… (liste non exhaustive) | Équipement du prestataire (Maintenance, formation, EPI, …) |  |  |
| **Risques de projections.** | Projection de pièces, fragments d’objet, fluide. | - Port du casque de sécurité. |  |  |
| - Port de lunettes de sécurité. |  |  |
| - Port de chaussures de sécurité. |  |  |
| - Port de combinaison, blouse, vêtement de travail |  |  |
| Autres : ………………………… |  |  |  |
| **Risque lié à l’isolement de poste.** | Travail exécuté dans un local fermé ou masquage visuel/sonore de l’opérateur. | - Travail en binôme obligatoire. |  |  |
|  | - PTI obligatoire (Poste du travailleur isolé). |  |  |
| Travail de nuit/week-end. | - Intervention sur site interdite en dehors des horaires définis par le POUVOIR ADJUDICATEUR. |  |  |
| - Présence sur site obligatoire d’un représentant  du POUVOIR ADJUDICATEUR. |  |  |
| - Mise en place d’éclairage d’appoint dans la zone d’intervention *(concerne le travail de nuit).* |  |  |
| Autres : intervention en Partie Commune et résidence d’habitation (travail weekend, JF, sous-sol, …) |  |  |  |
| **Risques électromagnétiques.** | Intervention sur les antennes relais. | - Intervention uniquement par du personnel autorisé et habilité. |  |  |
| Intervention en toiture à proximité d’antennes relais | - Respecter le balisage et ne pas pénétrer dans le périmètre de sécurité. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature du risque** | **Situation dangereuse** | **Mesure de prévention** | **Appliquées par** | |
| **POUVOIR ADJUDICATEUR** | **EE** |
| **Risques chimiques.** | Utilisation de produits chimiques. | - Respecter les prescriptions indiquées sur la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. |  |  |
| - LE POUVOIR ADJUDICATEUR se réserve le droit d’interdire les produits chimiques proposés selon leur dangerosité ou le mode opératoire. |  |  |
| - Veiller à la bonne ventilation des locaux lors de l’utilisation de produits chimiques. |  |  |
| - Port de gants de sécurité. |  |  |
| - Port de lunettes de sécurité. |  |  |
| - Port d’une protection respiratoire si nécessaire. |  |  |
| - Port d’une combinaison pour risque chimique si nécessaire. |  |  |
| - Respect des mesures d’hygiène (ne pas s’éloigner du lieu de l’intervention avec la combinaison chimique, ne pas manger, boire ou fumer sur le lieu de l’intervention…). |  |  |
| - Informer les résidents des éventuelles nuisances. |  |  |
| Incendie/explosion. | - Stocker les produits chimiques loin de toute source de chaleur ou d’étincelles. |  |  |
| - Repérer les extincteurs à proximité. |  |  |
| - Respecter la date de péremption des produits. |  |  |
| - Interdiction à l’EE de stocker ses produits dans les locaux du POUVOIR ADJUDICATEUR. |  |  |
| Présence de fumée, de gaz, de vapeur sur le lieu de l’intervention. | - Assurer une ventilation adéquate des locaux (laisser les portes et les fenêtres ouvertes, ...). |  |  |
| Autres : …………………………… |  |  |  |
| **Risques d’origine électrique.** | Intervention sur/à proximité d’une installation électrique. | **-** Habilitation électrique obligatoire. |  |  |
| - Consigner l’installation électrique. |  |  |
| - Adapter les outils à l’installation. |  |  |
| - Port des EPI adaptés :   * Casque isolant. * Protection oculaire et faciale. * Gants isolants. * Chaussures de sécurité. * Tapis isolant. |  |  |
| **Risques d’incendie/explosion.** | Travaux par points chauds (tous les travaux provocants des étincelles). | - Réaliser un Permis de feu journalier.  Le prestataire doit fournir ses propres moyens d’extinction (extincteurs) adaptés au risque incendie identifié |  |  |
| - Port de protections visuelles adaptées à l’intervention *(casque de soudeur avec écran en matériau adapté pour la soudure électrique / lunettes avec verre adéquat pour la soudure au chalumeau).* |  |  |
| - Gants en cuir avec manchettes. |  |  |
| - Chaussures de sécurité. |  |  |
| - Protections auditives (en fonction du bruit). |  |  |
| Autres : ………………………………………… |  |  |
| Intervention à proximité de gaz. | - Couper le gaz avant le début de l’intervention. |  |  |
| - A la fin de l’intervention s’assurer que les tuyaux de gaz n’ont pas été endommagés. |  |  |
| Présence de matières inflammables. | - Interdiction de fumer et de manipuler tout objet pouvant constituer une source d’étincelle sur le lieu de l’intervention. |  |  |
| - S’assurer que des extincteurs conformes et adaptés à l’intervention soient installés sur ou à proximité du lieu de l’intervention. |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature du risque** | **Situation dangereuse** | **Mesures de prévention** | **Appliquées par** | |
| **POUVOIR ADJUDICATEUR** | **EE** |
| **Risque bruit.** | Ambiance bruyante (supérieur à 80db). | - Port de protections auditives. |  |  |
| Autres : …………………………… |  |  |  |
| **Risque de chute de hauteur.** | Travail en hauteur (toiture, échelle, échafaudage...). | - Accès en toiture strictement interdit si mauvaises conditions climatiques (vent fort, neige…) |  |  |
| - L’outillage doit être attaché en permanence. |  |  |
| - Port du casque de sécurité avec jugulaire. |  |  |
| - Port du casque de sécurité pour le personnel devant rester en contrebas (limiter le personnel au sol au strict nécessaire). |  |  |
| - Travail sur échelle interdit. (Utiliser une PIRL) |  |  |
| - Les échafaudages doivent être montés conformément aux notices de montage (le personnel doit être formé au montage, démontage). |  |  |
| - Les espaces situées sous la zone de travail doivent être interdits par le biais d’un balisage et d’un affichage (Interdiction travail en superposition). |  |  |
| - Port du harnais de sécurité avec liaison adaptée à l’ancrage et à l’opération (personnel formé au port du harnais) (ex : travail en toiture en l’absence de protections collectives)  **(S’assurer de la conformité du dispositif d’ancrage avant usage par l’EE). Travail en binôme obligatoire.** |  |  |
| Intervention en contrebas (faux planchers, fosses, caniveaux.) | - Balisage de toute la zone de travail avec des barrières rigides |  |  |
| - Port des EPI dans la zone d’intervention (casques, chaussures de sécurité…) |  |  |
| Chute d’objets | **-** Les empilements d’objets sur de grandes hauteurs sont interdits. |  |  |
| Autres : nettoyage des vitres de plenum ……………………………… |  |  |  |
| **Risque biologique.** | Présence d’agents infectieux, virus, parasites, champignons, des animaux ou leurs produits (ex : intervention vide sanitaire…) | **-**Ventiler la zone de travail si possible. Contrôler l’atmosphère avant d’y intervenir. |  |  |
| **-** Port des EPI appropriés (protection respiratoire, gants, combinaison jetable, bottes de sécurité) |  |  |
| **-** Faire nettoyer les locaux avant intervention si possible |  |  |
| Autres : COVID, drogue, … |  |  |  |
| **Risque psycho-sociaux.** | Violence verbale/physique d’un résident. | - Pour tout problème rencontré avec les résidents, il faut en informer directement le responsable du POUVOIR ADJUDICATEUR chargé du suivi de l’intervention. |  |  |
| **Risque physique.** | Manutention manuelle. | - Utiliser si possible des moyens de manutention assistée ou mécanisée. |  |  |
| - Répartir, si possible, la charge et ne pas tout porter une seule fois. |  |  |
| - Ne pas stocker des charges lourdes ou volumineuses en hauteur. |  |  |
| - Respecter les bonnes pratiques et gestes liés au port de charges (formation gestes et postures). |  |  |
| **Risque Amiante/Plomb.** | Intervention sur des éléments contenant de l’amiante /de plomb. | - Mettre en œuvre le mode opératoire de l’EE qui a été accepté par LE POUVOIR ADJUDICATEUR. |  |  |
| - Ne pas intervenir sur des matériaux contenant de l’amiante sans être formé SS4. |  |  |
| - Consulter le DTA et/ou le CREP du POUVOIR ADJUDICATEUR (SIGTP) |  |  |
| - Port des EPI conformément au mode opératoire (gants, appareil de protection respiratoire, etc.)  - Respecter les règles d’hygiène. |  |  |

**7) Autres risques spécifiques à l’opération**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature du risque** | **Situation dangereuse** | **Mesures de prévention** | **HP2** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **………………………………….**  **………………………………….** | **…………………………………..**  **…………………………………..** | **……………………………………**  **……………………………………** |  |  |  |

**8) Postes relevant d’une surveillance médicale renforcée**

Annexe 5 : liste des postes à surveillance médicale renforcée

**9) Engagement**

**LE POUVOIR ADJUDICATEUR s’engage à :**

* S’assurer auprès du prestataire (sous-traitant) de la bonne exécution des mesures édictées dans le présent document.
* Coordonner les nouvelles mesures à prendre lors du déroulement des travaux ou du contrat.
* Organiser des réunions à la demande du prestataire pour vérifier la mise en application du plan et les mesures prises feront l’objet d’une mise à jour du plan de prévention**.**

**L’entreprise extérieure s’engage à :**

* Respecter les exigences contractuelles.
* Informer son personnel des risques afférents à l’opération, ainsi que des mesures de sécurité qui ont été prévues pour y faire face.
* Ce que son personnel se présente au responsable de site ou au bureau d’accueil avant l’intervention et à l’achèvement des travaux (si nécessaire).
* Mettre à disposition de ses salariés les moyens de protection nécessaires à leurs interventions qu'elles soient de leur propre initiative ou imposées par la nature même du chantier / contrat et veille à ce qu’ils soient utilisés.
* Installer les protections collectives pour prévenir les risques dont elle est à l’origine puis à les ôter à la fin du chantier en s’assurant qu’elles ne soient pas source d’autres risques.
* Limiter les déplacements de son personnel à ceux strictement nécessaires à l’intervention.
* Prévenir LE POUVOIR ADJUDICATEUR en cas de nouveaux sous-traitants ou de constatations de nouveaux risques.
* Intervenir uniquement pendant les horaires définis par LE POUVOIR ADJUDICATEUR.
* Affecter un personnel qualifié *(les salaries présenteront leurs habilitations en cas de contrôle).*
* Ce que son personnel soit identifiable au moyen d’un badge ou d’un insigne représentant son entreprise.

**10) Consignes à donner aux travailleurs de l’entreprise extérieure**

* Tous les travailleurs doivent **impérativement** mettre leurs équipements de protection individuelle.
* Il est **strictement** interdit de fumer dans l’enceinte des résidences.
* En cas d’alarme sonore, tout le personnel doit **impérativement** évacuer le bâtiment.
* Tout problème de sécurité rencontré sur le site doit être **immédiatement** porté à la connaissance du représentant **du POUVOIR ADJUDICATEUR** sur le site.
* Il est **strictement** interdit de stationner en dehors des places de stationnement réservé aux véhicules de l’entreprise extérieure.
* N’encombrez pas les cheminements et issues de secours.
* L'ensemble du site est équipé de moyens de lutte contre l'incendie. Avant d’intervenir sur le site, chaque travailleur doit avoir pris connaissance de l’emplacement des matériels d’extinction. Toute personne séjournant sur le site est autorisée à faire usage des extincteurs après avoir donné l'alerte.
* De manière générale, l'ensemble des zones de bureau sont équipées de matériel électrique et électronique, il est donc recommandé la plus grande prudence, eu égard aux risques électriques. L'ouverture des coffrets électriques n'est autorisée qu'aux personnes habilitées.
* Les déchets dangereux doivent être éliminés conformément à la réglementation.

**11) Avis des membres de la CSSCT respectifs**

Remarques annuelles éventuelles de la CSSCT :

**12) Liste des pièces à joindre au présent document**

* Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante et/ou plomb
* Copie des fiches de données sécurité.
* Les habilitations électriques de personnel de l’EE.
* Les attestations de formation pour le montage/démontage d’échafaudage.
* Attestation de formation à l’utilisation d’harnais.
* Attestation de formation en SS4
* Autres : ……………………………………………

**13) Mise à jour du plan de prévention**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date** | **Nom** | **Objet** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**14) Signature du plan de prévention**

* Représentant du POUVOIR ADJUDICATEUR :
* Représentant(s) Entreprise(s) Extérieure(s) :
* Représentant du POUVOIR ADJUDICATEUR :
* Représentant du POUVOIR ADJUDICATEUR :
* Représentant du POUVOIR ADJUDICATEUR :

*Tous les représentants des entreprises concernées doivent signer le plan de prévention.*

**15) Organisation des secours**

