|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NTIH SCA 8405-0004**  **KEPI BLANC MODELE F1** | FEUILLET  10/11 | EDITION : Octobre 2018 - V2 |

**8 – FICHE TECHNIQUE VALANT ENGAGEMENT**

Tableau de mesures en millimètres à renseigner par le candidat :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESIGNATION** | **POINTURES** | | | | | | | | | | | **Tolérances**  **en mm** |
| **52** | **53** | **54** | **55** | **56** | **57** | **58** | **59** | **60** | **61** | **62** |
| Entrée de tête mesurée sur la bande de protection | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | + 5, pas de tolérance inférieure |
| Hauteur totale du bandeau (turban compris) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | + ou -3 |
| VISIERE : | | | | | | | | | | | | |
| Ecartement des branches | 150 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 165 | 170 | 175 | 180 | 180 | + ou -3 |
| Largeur mesurée au milieu et sur le dessus | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | + ou -3 |
| Développement mesuré le long du bord externe pour la taille moyenne |  |  |  |  | 360 |  |  |  |  |  |  | + ou -5 |
| Développement mesuré le long du bord interne pour la taille moyenne |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | + ou -5 |

En cas de marché, je m’engage à livrer une fourniture conforme en tous points à l’échantillon accepté par l’administration et présentant les caractéristiques ci-dessus indiquées.

A , le