**Gabarit 050 COURANT FAIBLE (CFA)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Couleur** | **Nom** | **Couleur** |
| 000\_cadre\_cart | blanc | 050\_gtc\_hach | blanc |
| 000\_présentation | jaune | 050\_gtc\_symb | blanc |
| 0 | blanc | 050\_gtc\_texte | blanc |
| 050\_alarme | blanc | 050\_inter\_cot | blanc |
| 050\_alarme\_cot | blanc | 050\_inter\_hach | blanc |
| 050\_alarme\_hach | blanc | 050\_inter\_symb | blanc |
| 050\_alarme\_symb | blanc | 050\_inter\_texte | blanc |
| 050\_alarme\_texte | blanc | 050\_interphone | blanc |
| 050\_app\_mal\_cot | blanc | 050\_pendule | 9 |
| 050\_app\_mal\_hach | blanc | 050\_pendule\_cot | blanc |
| 050\_app\_mal\_symb | blanc | 050\_pendule\_hach | blanc |
| 050\_app\_mal\_texte | blanc | 050\_pendule\_symb | blanc |
| 050\_appel\_malade | blanc | 050\_pendule\_texte | blanc |
| 050\_cont\_accès\_cot | blanc | 050\_télésurv\_texte | blanc |
| 050\_cont\_accès\_hach | blanc | 050\_télévision | blanc |
| 050\_cont\_accès\_symb | blanc | 050\_tv\_cot | blanc |
| 050\_cont\_accès\_texte | blanc | 050\_télésurv\_texte | blanc |
| 050\_contrôle\_accès | blanc | 050\_gtc\_texte | blanc |
| 050\_détec\_incendie | blanc | 050\_inter\_cot | blanc |
| 050\_di\_cot | blanc | 050\_inter\_hach | blanc |
| **050\_fibre\_optique** | **rouge** | 050\_inter\_symb | blanc |
| **050\_fo\_texte** | **rouge** | 050\_tv\_hach | blanc |
| **050\_gt** | **rouge** | 050\_tv\_symb | blanc |
| 050\_gtc | blanc | 050\_tv\_texte | blanc |
| 050\_gtc\_cot | blanc |  |  |