|  |
| --- |
| **FICHE TECHNIQUE VALANT ENGAGEMENT** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESIGNATION DE L’ARTICLE :** | | | | | **MI-BAS LAINE POLYAMIDE BLANC PIED ET TIGE BOUCLETTE** | | | | |
| **Nom de la société :**  **Référence de la procédure :** | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **CARACTERISTIQUES DE TRICOTAGE** | | | | | | | | | |
| **Métiers** | | | | | | | | | |
| Pointure | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | | 44/45 | 46/47 | 48/49 | 50/51 |
| Jauge |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Diamètre |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Nombre d’aiguilles |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Type de remaillage :** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Retrait dans le sens de la longueur après un lavage à 40°C (en %) :** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **TOUTE FICHE NON INTEGRALEMENT REMPLIE ENTRAINERA LE REJET DE L’OFFRE.** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| FTVE : 1/2 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESIGNATION DE L’ARTICLE :** | | **MI-BAS LAINE POLYAMIDE BLANC PIED ET TIGE BOUCLETTE** | | | | | | | | |
| **Nom de la société :**  **Référence de la procédure :** | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **DIMENSIONS (1)** | **POINTURES POINTS DE PARIS** | | | | | | | | | **TOLERANCES** |
| **36/37** | | **38/39** | **40/41** | **42/43** | **44/45** | **46/47** | **48/49** | **50/51** |
| A – Hauteur du bord-côte |  | |  |  | 60 |  |  |  |  | ± 5 |
| B – Hauteur de la tige |  | |  |  | 525 |  |  |  |  | ± 10 |
| C – Longueur du pied |  | |  |  | 290 |  |  |  |  | ± 5 |
| D – Largeur du bord-côte |  | |  |  | 90 |  |  |  |  |
| E – Largeur de la tige au niveau du mollet au repos |  | |  |  | 130 |  |  |  |  |
| E’ – Largeur de la tige au niveau du mollet en extension |  | |  |  | 280 |  |  |  |  |
| F – Largeur du pied |  | |  |  | 105 |  |  |  |  |
| **MASSES (2)** | **36/37** | | **38/39** | **40/41** | **42/43** | **44/45** | **46/47** | **48/49** | **50/51** |  |
| Masse normale d’une paire pesée isolément |  | |  |  | 149 |  |  |  |  |
| Masse normale d’un paquet de 10 paires |  | |  |  | 1490 |  |  |  |  |
| 1. *Les dimensions sont données en millimètres. Le mi-bas est posé à plat, plis effacés à la main sans faire subir au tricot une extension quelconque (sauf pour la dimensions E’).* 2. *Masses en grammes des mi-bas conditionnés en atmosphère normale définie par la norme NF EN ISO 139 (indice de classement G 00-003).* | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ENGAGEMENT** | | | | | | | | | | |
| En cas de marché, je m’engage à livrer une fourniture présentant les caractéristiques ci-dessus indiquées. | | | | | | | | | | |
| A , le  (signature) | | | | | | | | | | |
| **TOUTE FICHE NON INTEGRALEMENT REMPLIE ENTRAINERA LE REJET DE L’OFFRE.** | | | | | | | | | | |
| FTVE : 2/2 | | | | | | | | | | |