|  |
| --- |
| **FICHE TECHNIQUE VALANT ENGAGEMENT** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESIGNATION DE L’ARTICLE :** | | | **MI-BAS DE VOL** | | | | | |
| **Nom de la société :**  **Référence de la procédure :** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **CARACTERISTIQUES DES FILS** | | | | | | | | |
| **Fil de fond :**   * Composition (en %) : * Masse linéique (en tex) : * Force minimum de rupture par traction (en N) : | | | | | | | | |
| **Fil de bouclette :**   * Composition (en %) : * Masse linéique (en tex) : * Force minimum de rupture par traction (en N) : | | | | | | | | |
| **Fil élastique :**   * Composition : Latex naturel (à teneur en cuivre inférieure à 70 ppm) ou élasthane1 * Masse linéique du fil guipé (en tex) : * Diamètre de la gomme non guipée (en mm) : * Allongement : % sous charge de g   1  Rayer la mention inutile. | | | | | | | | |
| **Fil de remaillage ou de couture de pointe :**   * Composition (en %) : * Masse linéique (en tex) : * Force minimum de rupture par traction (en N) : | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **CARACTERISTIQUES DE TRICOTAGE** | | | | | | | | |
| **Métiers** | | | | | | | | |
| Pointure | 36/37 | 38/39 | | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 | 48/49 |
| Jauge |  |  | |  |  |  |  |  |
| Diamètre |  |  | |  |  |  |  |  |
| Nombre d’aiguilles |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Nombre de fils en travail :**   * Bord-côte : * Tige * Dessus de pied * Semelle : | | | | | | | | |
| **Type de remaillage :** | | | | | | | | |
| **Retrait dans le sens de la longueur après un lavage à 40°C (en %) :** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **TOUTE FICHE NON INTEGRALEMENT REMPLIE ENTRAINERA LE REJET DE L’OFFRE.** | | | | | | | | |
| FTVE : 1/2 | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESIGNATION DE L’ARTICLE :** | | **MI-BAS DE VOL** |
| **Nom de la société :**  **Référence de la procédure :** | | |
|  | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **DIMENSIONS** | **POINTURES POINTS DE PARIS** | | | | | | | **TOLERANCES** | | **36/37** HO | **38/39** H1 | **40/41** H2 | **42/43** H3 | **44/45** H4 | **46/47** H5 | **48/49** H6 | | **Nuance des liens d’accouplage** | **vert** | **jaune** | **rouge** | **violet** | **vert** | **bleu** | **orange** | | A – Hauteur minimale du bord-côte |  |  |  | 48 |  |  |  | ± 5 | | B – Hauteur de la tige |  |  |  | 480 |  |  |  | ± 10 | | C – Longueur minimale du pied |  |  |  | 300 |  |  |  | ± 5 | | D – Largeur du bord-côte |  |  |  | 78 |  |  |  | | E – largeur de la tige au niveau du mollet au repos |  |  |  | 89 |  |  |  | | F – Largeur du pied |  |  |  | 100 |  |  |  | | | |
| Les dimensions sont exprimées en millimètres. | | |
|  | | |
| **ENGAGEMENT** | | |
| En cas de marché, je m’engage à livrer une fourniture présentant les caractéristiques ci-dessus indiquées. | | |
| A  (signature) | le | |
| **TOUTE FICHE NON INTEGRALEMENT REMPLIE ENTRAINERA LE REJET DE L’OFFRE.** | | |
| FTVE : 2/2 | | |