



Cadre des réponses techniques

**Marché 20250004**

**Lot 03 : Positionneur d’antenne bistatique**

**Service prescripteur : UFR S2I/REMS**

**EXIGENCES MINIMALES OBLIGATOIRES (avec notation)**

La notation des caractéristiques techniques tiendra compte de tout écart significatif à la valeur exigée.

Toute réponse « Non » rend la proposition **non conforme**, l’offre ne sera pas notée et sera rejetée.

|  |  |
| --- | --- |
| **Exigences minimales à remplir** | |
| Garantie 12 mois minimale\*\* | Oui  Non  Nb mois : |
| Précision de 0.5° en azimut | Oui  Non  Valeur : |
| Angle bistatique en azimut min de 2° | Oui  Non  Valeur : |
| Angle bistatique en azimut max de 40° | Oui  Non  Valeur : |
| Précision de 0.5° en élévation | Oui  Non  Valeur : |
| Angle bistatique en élévation max de 30° | Oui  Non  Valeur : |
| Angle bistatique en élévation min de 0° | Oui  Non  Valeur : |
| Supporter des antennes de 2.5kg max | Oui  Non  Valeur : |