**MATERIELS, EQUIPEMENTS ET FOURNITURES A LA CHARGE DU TITULAIRE**

La liste du matériel actuel en place sur nos bâtiments n’est pas exhaustive. A ce titre, le titulaire du marché mettra en place le matériel nécessaire au bon déroulement de l’ensemble des prestations à couvrir dans le présent marché

**BÂTIMENT LES ALLEES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation du matériel** | **Quantité** |
| Transpalette manuel hydraulique | 2 |
| Chariot plate-forme à dossiers et ridelles amovibles (longueur110 x largeur65 x hauteur105) | 3 |
| Chariot de manutention surbaissé (type skate 600 x 400mm) | 3 |
| Chariot-caisse en aluminium (H 75 x largeur 60 x longueur 74) | 2 |
| Pal-Bac à géométrie variable | 1 |
| Diable | 1 |
| Nettoyeur à haute pression (minimum 150bars) | 1 |
| Roulpratic | 2 |
| Boîte à outils | 1 |
| Coffret de douilles métriques 6 pans | 1 |
| Jeu de tournevis cruciforme | 1 |
| Marteau | 1 |
| Massette embout caoutchouc | 1 |
| Jeu de clés mixtes chromées | 1 |
| Jeu de tournevis plat | 1 |
| Mètre à ruban | 1 |
| Jeu de clés Torx | 1 |
| Pince multiprises | 1 |
| Pince coupante ou tenaille | 1 |
| Perceuse deviseuse sans fil | 1 |
| Perceuse | 1 |
| Clé à molette | 1 |
| Bande de signalisation pour chantier bicolore (rouge et blanc) | 12 |
| Coupe boulon | 1 |
| Echelle roulante avec plateforme individuelle 4 marches | 1 |
| Pelle à neige | 2 |
| Epandeur à sel | 1 |
| Souffleur électrique | 1 |

**FOURNITURES A LA CHARGE DU TITULAIRE**

Sel de déneigement : de type déneigement-déverglaçant haute performance, en paillettes fondantes, actif jusqu’à des températures de -40°

**BÂTIMENT LE FABRIK BLANQUI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation du matériel** | **Quantité** |
| Transpalette force « longueur fourches 1150 mm » | 1 |
| Pal-back à géométrie variable | 1 |
| Petit chariot-caisse en aluminium | 1 |
| Chariot plate-forme (grand) | 2 |
| Chariot plate-forme (petit) | 1 |
| Plateau roulant Petit (skate) | 4 |
| Nettoyeur haute pression 160 bars | 1 |
| Boîte à outils | 1 |
| Scie à métaux + lames de rechanges | 1 |
| Série de tournevis plats | 1 |
| Série de tournevis cruciformes | 1 |
| Pince multiprise | 1 |
| Pince coupante | 1 |
| Pince plate | 1 |
| Perceuse deviseuse électrique sans fil | 1 |
| Perceuse | 1 |
| Clef alène | 1 jeu |
| Clef torx | 1 jeu |
| Clef plate (8 mm à 13 mm) | 1 |
| Clef pipe (8 mm à 13 mm) | 1 |
| Marteau Tête : larg. 25 mm | 1 |
| Tenaille | 1 |
| Niveau | 1 |
| Laser mètre | 1 |
| Epandeur à sel | 1 |
| Pelle à neige | 2 |
| Raclette sol « garniture en caoutchouc mousse » | 2 |
| Barrières extensibles (rouge de 2,50 m) | 6 |
| Clé lavabo sanicrom | 1 |
| Souffleur électrique | 1 |

**FOURNITURES A LA CHARGE DU TITULAIRE**

Sel de déneigement : de type déneigement-déverglaçant haute performance, en paillettes fondantes, actif jusqu’à des températures de -40°

**BÂTIMENT VINCENNES IGPDE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation du matériel** | **Quantité** |
| Transpalette électrique | 1 |
| Transpalette manuel hydraulique | 1 |
| Chariot plate-forme à dossiers et ridelles amovibles (longueur110 x largeur65 x hauteur105) | 3 |
| Chariot de manutention surbaissée ( type skate 600 x 400mm) | 4 |
| Chariot-caisse en aluminium (H 75 x largeur 60 x longueur 74) | 1 |
| Pal-Bac à géométrie variable | 1 |
| Diable | 1 |
| Nettoyeur à haute pression (minimum 150bars) | 1 |
| Roulpratic | 3 |
| Boîte à outils | 1 |
| Coffret de douilles métriques 6 pans | 1 |
| Jeu de tournevis cruciforme | un jeu |
| Marteau | 1 |
| Jeu de tournevis plats | Un jeu |
| Mètre à ruban | 1 |
| Pince multiprise | 1 |
| Pince coupante | 1 |
| Epandeur à sel | 1 |
| Pelle à neige | 1 |
| Perceuse deviseuse sans fil | 1 |
| Perceuse | 1 |
| Clé à molette | 1 |
| Bande de signalisation pour chantier bicolore (rouge et blanc) | 8 |

**FOURNITURES A LA CHARGE DU TITULAIRE**

Sel de déneigement : de type déneigement-déverglaçant haute performance, en paillettes fondantes, actif jusqu’à des températures de -40°

**BÂTIMENT IVRY/SEINE JOLIOT CURIE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation du matériel** | **Quantité** |
| Transpalettes force (longueur fourches 1150mm) | 1 |
| Pal-back à géométrie variable | 1 |
| Grand chariot-caisse en aluminium avec ouverture latérale 590 Litres | 2 |
| Petit chariot-caisse en aluminium avec ouverture latérale 325 litres | 2 |
| Chariot plate-forme (GM 1200x800mm) | 1 |
| Chariot plate-forme (PM 740x450mm) | 2 |
| Plateau roulant grand (skate 800X600mm) | 2 |
| Plateau roulant (skate 600X400mm) | 2 |
| Nettoyeur à haute pression (minimum 160 bars) | 1 |
| Un dévidoir pré équipé avec 60 m de tuyaux et embouts 20/27 + un raccord male femelle | 1 |
| Plateforme (mini 2 m) | 1 |
| Boîte à outils | 1 |
| Scie à métaux + lames de recharges | 1 |
| Visseuse-deviseuse sans fil + boite d’embouts | 1 |
| Perceuse | 1 |
| Rallonge électrique 50 m | 1 |
| Série de tournevis plats | 1 jeu |
| Série de tournevis cruciformes | 1 jeu |
| Pince multiprise | 1 |
| Pince coupante | 1 |
| Clef alène | Un jeu |
| Clef torx | Un jeu |
| Tenaille | 1 |
| Clef à molette | 1 |
| Clef plate (8mm à 13 mm) | 1 jeu |
| Clef pipe (8mm à 13 mm) | 1 jeu |
| Clef à œil (8mm à 13 mm) | 1 jeu |
| Clef anglaise | 1 |
| Marteau (Tête : larg. 25 mm) | 1 |
| Niveau | 1 |
| Mètre à ruban (5 mètres) | 1 |
| Agrafeuse multifonction | 1 |
| Laser mètre | 1 |
| Chariot d’épandage à sel | 1 |
| Pelle à neige | 2 |
| Sel de déneigement | 3 sacs en stock |
| Raclette sol « garniture en caoutchouc mousse ». | 3 |
| Barrières extensibles (rouge de 2m) | 4 |
| Potelets à sangle « rouge » | 5 |
| Potelets à chaîne « rouge et blanc » | 5 |
| Chaînes de délimitation « rouge et blanc »  25m | 2 |
| Potelets laiton avec corde rouge de 2 m embout laiton | 8 |
| Cutter GM avec lames de rechange | 3 |
| Cutter PM avec lames de rechange | 3 |
| Boite d’assortiment vis à bois maximum 4x30 | 2 |
| Chariot Roule-pratic 150 kg | 1 |
| Chariot Roule-pratic 250 kg | 1 |
| Panneaux sol glissant | 22 |
| Souffleur électrique | 1 |

**FOURNITURES A LA CHARGE DU TITULAIRE**

Sel de déneigement : de type déneigement-déverglaçant haute performance, en paillettes fondantes, actif jusqu’à des températures de -40°