**DESCRIPTIF DES BÂTIMENTS**

**BÂTIMENT MONTREUIL LES ALLEES**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Descriptif du bâtiment**

**Adresse : 7 à 11 rue des deux communes – 93558 MONTREUIL Cedex**. Bâtiment classé code du travail de 10 niveaux. (3 sous-sols, 1 RDC, 5 étages et une terrasse) et composé de surfaces de bureaux, locaux informatiques, salles de réunions, un restaurant administratif, d’une salle de sport, d’une salle culturelle et d’un centre de documentation, des locaux techniques, une poste, des parkings, pour une surface SHOB de 32165 m² et un effectif de 799 agents.

**SUPERFICIES A NETTOYER (EN M²)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECTEUR** | | **LOCAUX** | **TYPE DE SURFACE EN M²** | | | | |
| MOQUETTE | THERMO-PLASTIQUE/PARQUET | CARRELAGE, MARBRE,GRANIT | CIMENT/BITUME | TOTAL SOLS |
| 1 | **PRODUCTION** | bureaux, locaux communs : courrier, reprographie, zones d’archives vivantes | 10977 | 652 |  |  | 16250 |
| circulations, paliers, ascenseurs, monte-charges | 4023 |  |  |  |
| escaliers |  | 598 |  |  |
| 2 | **IMAGE** | espaces d’accueil, salles d’attente, salles de conférence, salles de réunions, portes et cloisons vitrées |  | 63 | 360 |  | 423 |
| 3 | **HYGIENE** | sanitaires, douches, vestiaires, zones vie, cabinets médicaux et infirmeries |  |  | 1300 |  | 1300 |
| 4 | **TECHNIQUE** | locaux techniques, ateliers, entrepôts, archives, réserves |  | 300 |  | 120 | 6920 |
| espaces extérieurs du bâtiment tels que voirie, cours |  |  |  | 500 |
| Parkings, allées techniques |  |  |  | 6000 |
| **TOTAL** | | | | | | | **24893** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LOCALISATION** | **SOLUTION** | **OBSERVATIONS** |
| Hall + façades bâtiment | Accès possibles par nacelles de façades ou cordistes | Obligatoire avec autorisation préalable. Le personnel utilisateur est à la charge du prestataire ainsi que les habilitations et formations d’utilisation |
| Façade rue Simone de Beauvoir et rue des deux communes | Accès par camion nacelle | Obligatoire avec autorisation préalable. Le personnel utilisateur est à la charge du prestataire ainsi que les habilitations et formations d’utilisation. Demander au préalable un arrêté municipal pour bloquer la circulation le jour de l’intervention. |
| Façade parvis accès hall d’accueil | Camion nacelle ou nacelle | Obligatoire avec autorisation préalable. Le personnel utilisateur est à la charge du prestataire ainsi que les habilitations et formations. A faire le samedi |
| Façade aire de livraison | Nacelle | Sur autorisation |
| Façade extérieure patio | Nacelle | Sur autorisation |

**VITRERIE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SURFACES EN M²** | |
| **Face extérieure dont EMALIT** | 6687 |
| **Face extérieure dont EMALIT** | 3073 |
| **Face intérieure** | 4530 |
| **TOTAL VITRERIE** | 14290 |

**SANITAIRES**

Mise en place des consommables par le prestataire : OUI

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de cabines sanitaires** | |
| Femmes | 39 |
| Hommes | 43 |
| Handicapés Femmes | 7 |
| Handicapés Hommes | 7 |
| Handicapés mixtes H et F | 0 |
| Total (soit 1300 m² sols et murs) | 96 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Appareils sanitaires** | **Nombre d’appareils** | **Appareils à fournir par le prestataire** | **Appareils à poser par le prestataire** | **Consommables à fournir et à poser par le prestataire** |
| Dérouleurs papier hygiénique | 106 | OUI | OUI | OUI |
| Distributeurs de savon | 62 | OUI | OUI | OUI |
| Réceptacles hygiène féminine | 46 | OUI | OUI | OUI |
| Balayettes cuvettes WC | 106 | OUI | OUI |  |

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CONSOMMABLES**

Tous les consommables doivent être conformes aux spécifications ci-après :

* **le papier hygiénique :**
  + ouate de cellulose – 1 pli
  + couleur : blanc
  + grammage : 9/m2 1X 22,5 gr (+/-5%) NFO 01003.
  + Les rouleaux sont adaptés aux dérouleurs mis en place sur le bâtiment (à voir lors de la visite de site).
* **savon crème destiné au lavage des mains :**
  + aspect liquide,
  + couleur au choix,
  + odeur neutre,
  + PH respecte l'épiderme,
  + densité : 1,036 ± 0,005,
  + solubilité totale dans l'eau

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PLAGE HORAIRE D’INTERVENTION DES AGENTS DE NETTOYAGE**

Horaires d’intervention : Heure début : 7h00 Heure fin : 10h00

Personnel de permanence (régie) : OUI.

* 7 heures à effectuer par jour ouvré au-delà de la durée d’intervention.

NB : L’administration se réserve le droit de changer les horaires actuels en cours de marché

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**GESTION DES DECHETS (à titre indicatif)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FREQUENCE DE COLLECTE** | | | | | | |
| **type de déchets** | **journalière** | **hebdomadaire** | **bimensuelle** | **mensuelle** | **trimestrielle** | **ponctuelle** |
| DIB (Déchets Industriels banals) | X |  |  |  |  |  |
| BIO Déchets | X |  |  |  |  |  |
| Papier mélangé |  |  | X |  |  |  |
| Cartons |  |  | X |  |  |  |
| Documents Confidentiels |  |  |  | X |  |  |
| Mégots |  |  |  | X |  |  |
| Verre |  |  |  | X |  |  |
| PET et canettes ALU |  |  |  | X |  |  |
| Piles |  |  |  |  |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **INVENTAIRE FÛTS, CAISSES PALETTES, CONTAINERS** | |
| Nombre total de containers | 16 |
| Containers DIB volume 750 Litres | 12 |
| Containers BIO déchets volume 240 litres | 3 |
| Containers VERRE volume 330 litres | 1 |
| Fût étanche mégots | 1 |
| Caisses palettes | 6 |
| Caisses palettes pour la gestion du tri PET et canettes | 2 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRESTATIONS LOGISTIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAGE HORAIRE A ASSURER** | **SPECIFICITES DU BÂTIMENT** |
| 1 agent logistique de 8h00 à 16h00 | Les interventions dans certains bureaux sont à réaliser en présence du personnel (à partir de 8h00) |
| 1 agent logistique de 14h00 à 19h00 | Les interventions dans certains bureaux sont à réaliser en présence du personnel (à partir de 8h00) |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRESTATIONS D’ACCUEIL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAGE HORAIRE A ASSURER** | **NB MOYEN VISITEURS/MOIS** | **SPECIFICITES DU BÂTIMENT** |
| 1 agent d’accueil de 7h30 à 19h00 | 850 | * Hall d’entrée avec passage unicitaire * Salles de réunion * Restaurant administratif * Accueil de délégations |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MAT DE PAVOISEMENT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Matériau | Nombre | Hauteur |
| Mat | Aluminium | 1 | 6 mètres |

**BÂTIMENT MONTREUIL BLANQUI LE FABRIK**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Descriptif du bâtiment**

**Adresse : 10, rue Auguste Blanqui – 93186 MONTREUIL Cedex**. Bâtiment classé code du travail de 9 niveaux, dont 2 sous-sols accueillant 292 places de parkings, 6 niveaux en superstructure (1 RDC, 5 étages) et une terrasse. Bâtiment composé de surfaces de bureaux, locaux informatiques, salles de réunions, un restaurant administratif, une salle culturelle, une poste, des locaux techniques et des parkings pour une surface SHOB de 30.347 m² et un effectif de 663 agents

**SUPERFICIES A NETTOYER (EN M²)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECTEUR** | | **LOCAUX** | **TYPE DE SURFACE EN M²** | | | | |
| MOQUETTE | THERMO-PLASTIQUE/PARQUET | CARRELAGE, MARBRE,GRANIT | CIMENT/BITUME | TOTAL SOLS |
| 1 | **PRODUCTION** | bureaux, locaux communs : courrier, reprographie, zones d’archives vivantes | 7500 | 357 | 326 | 124 | 12427 |
| circulations, paliers, ascenseurs, monte-charges | 3520 |  |  |  |
| escaliers |  | 600 |  |  |
| 2 | **IMAGE** | espaces d’accueil, salles d’attente, salles de conférence, salles de réunions, portes et cloisons vitrées | 863 |  | 157 |  | 1020 |
| 3 | **HYGIENE** | sanitaires, douches, vestiaires, zones vie, cabinets médicaux et infirmeries |  | 250 | 1450 |  | 1700 |
| 4 | **TECHNIQUE** | locaux techniques, ateliers, entrepôts, archives, réserves |  | 280 |  |  | 10711 |
| espaces extérieurs du bâtiment tels que voirie, cours |  |  |  | 2544 |
| Parkings, allées techniques |  |  |  | 7887 |
| **TOTAL** | | | | | | | **25858** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LOCALISATION** | **SOLUTION** | **OBSERVATIONS** |
|  | Accès possibles par nacelles de façades | Obligatoire avec autorisation préalable. Le personnel utilisateur est à la charge du prestataire ainsi que les habilitations et formations d’utilisation |
|  |  |  |
|  |  |  |

**VITRERIE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SURFACES EN M²** | |
| **Face extérieure**  **(Bâtiment équipé**  **de nacelle de toit)** | 3 200 |
| **Face intérieure** | 3200 |
| **TOTAL VITRERIE** | 6400 |

**SANITAIRES**

Mise en place des consommables par le prestataire : OUI

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de cabines sanitaires** | |
| Femmes | 49 |
| Hommes | 54 |
| Handicapés Femmes | 12 |
| Handicapés Hommes | 12 |
| Handicapés mixtes H et F | 1 |
| Total (soit 1700 m² sols et murs) | 128 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Appareils sanitaires** | **Nombre d’appareils** | **Appareils à fournir par le prestataire** | **Appareils à poser par le prestataire** | **Consommables à fournir et à poser par le prestataire** |
| Dérouleurs papier hygiénique | 128 | OUI | OUI | OUI |
| Distributeurs de savon | 97 | OUI | OUI | OUI |
| Réceptacles hygiène féminine | 62 | OUI | OUI | OUI |
| Balayettes cuvettes WC | 128 | OUI | OUI |  |

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CONSOMMABLES**

Tous les consommables doivent être conformes aux spécifications ci-après :

* **le papier hygiénique :**
  + ouate de cellulose – 1 pli
  + couleur : blanc
  + grammage : 9/m2 1X 22,5 gr (+/-5%) NFO 01003.
  + Les rouleaux sont adaptés aux dérouleurs mis en place sur le bâtiment (à voir lors de la visite de site).
* **savon crème destiné au lavage des mains :**
  + aspect liquide,
  + couleur au choix,
  + odeur neutre,
  + PH respecte l'épiderme,
  + densité : 1,036 ± 0,005,
  + solubilité totale dans l'eau

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PLAGE HORAIRE D’INTERVENTION DES AGENTS DE NETTOYAGE**

Horaires d’intervention : Heure début : 7h00 Heure fin : 10h00

Personnel de permanence (régie) : OUI.

* 7 heures à effectuer par jour ouvré au-delà de la durée d’intervention.

NB : L’administration se réserve le droit de changer les horaires actuels en cours de marché.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**GESTION DES DECHETS (à titre indicatif)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FREQUENCE DE COLLECTE** | | | | | | |
| **type de déchets** | **journalière** | **hebdomadaire** | **bimensuelle** | **mensuelle** | **trimestrielle** | **ponctuelle** |
| DIB (Déchets Industriels banals) | X |  |  |  |  |  |
| BIO Déchets | X |  |  |  |  |  |
| Papier mélangé |  |  | X |  |  |  |
| Cartons |  |  | X |  |  |  |
| Documents Confidentiels |  |  |  | X |  |  |
| Mégots |  |  |  | X |  |  |
| Verre |  |  |  | X |  |  |
| PET et canettes ALU |  |  |  | X |  |  |
| Piles |  |  |  |  |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **INVENTAIRE FÛTS, CAISSES PALETTES, CONTAINERS** | |
| Nombre total de containers | 14 |
| Containers DIB volume 660 Litres | 4 |
| Containers BIO déchets volume 240 litres | 2 |
| Containers VERRE volume 240 litres | 1 |
| Fût étanche mégots | 1 |
| Containers palettes | 6 |
| Caisses palettes pour la gestion du tri PET et canettes | 2 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRESTATIONS LOGISTIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAGE HORAIRE A ASSURER** | **SPECIFICITES DU BÂTIMENT** |
| 1 agent logistique de 8h00 à 16h00 |  |
| 1 agent logistique de 13h00 à 18h00 |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRESTATIONS D’ACCUEIL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAGE HORAIRE A ASSURER** | **NB MOYEN VISITEURS/MOIS** | **SPECIFICITES DU BÂTIMENT** |
| 1 agent d’accueil de 7h30 à 19h00 | 1500 | * Hall d’entrée avec passage unicitaire * Salles de réunion * Restaurant administratif * Centre médico-social |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**MAT DE PAVOISEMENT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Matériau | Nombre | Hauteur |
| Mat | Aluminium | 4 | 6 mètres |

**BÂTIMENT VINCENNES IGPDE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Descriptif du bâtiment**

**Adresse : 20, allée Georges Pompidou – 94306 Vincennes Cedex**. Bâtiment classé ERP2 de 13 niveaux dont 3 sous-sols dont un parking au 3ème sous-sol accueillant 150 emplacements de parkings, 1 RDJ, 1 RDC, 7 étages et une terrasse) et composé de bureaux, de salles de formations ou salles de cours, de salles de réunions, d’un restaurant administratif, un centre de documentation, de locaux informatiques et techniques pour une surface SHOB de 16.064 m² et un effectif maximum de 799 agents.

**SUPERFICIES A NETTOYER (EN M²)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECTEUR** | | **LOCAUX** | **TYPE DE SURFACE EN M²** | | | | |
| MOQUETTE | THERMO-PLASTIQUE/PARQUET | CARRELAGE, MARBRE,GRANIT | CIMENT/BITUME | TOTAL SOLS |
| 1 | **PRODUCTION** | bureaux, locaux communs : courrier, reprographie, zones d’archives vivantes | 3905 | 1154 |  |  | 6243 |
| circulations, paliers, ascenseurs, monte-charges | 354 | 200 |  |  |
| escaliers |  | 300 |  | 330 |
| 2 | **IMAGE** | espaces d’accueil, salles d’attente, salles de conférence, salles de réunions, portes et cloisons vitrées | 614 |  | 115 |  | 729 |
| 3 | **HYGIENE** | sanitaires, douches, vestiaires, zones vie, cabinets médicaux et infirmeries |  |  | 750 |  | 750 |
| 4 | **TECHNIQUE** | locaux techniques, ateliers, entrepôts, archives, réserves |  | 112 |  |  | 4082 |
| espaces extérieurs du bâtiment tels que voirie, cours |  |  |  | 270 |
| Parkings, allées techniques |  |  |  | 3700 |
| **TOTAL** | | | | | | | **11804** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LOCALISATION** | **SOLUTION** | **OBSERVATIONS** |
|  | Effectué depuis l’intérieur par ouverture des fenêtres | Obligatoire avec autorisation préalable |
|  |  |  |
|  |  |  |

**VITRERIE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SURFACES EN M²** | |
| **Façades extérieures (bâtiment non équipé de nacelles de façades)** | 875 |
| **Façades intérieures** | 875 |
| **TOTAL VITRERIE** | 1750 |

**SANITAIRES**

Mise en place des consommables par le prestataire : OUI

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de cabines sanitaires** | |
| Femmes | 37 |
| Hommes | 23 |
| Handicapés Femmes | 0 |
| Handicapés Hommes | 0 |
| Handicapés mixtes H et F | 14 |
| Total (soit 750 m² sols et murs) | 74 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Appareils sanitaires** | **Nombre d’appareils** | **Appareils à fournir par le prestataire** | **Appareils à poser par le prestataire** | **Consommables à fournir et à poser par le prestataire** |
| Dérouleurs papier hygiénique | 74 | OUI | OUI | OUI |
| Distributeurs de savon | 76 | OUI | OUI | OUI |
| Réceptacles hygiène féminine | 51 | OUI | OUI | OUI |
| Balayettes cuvettes WC | 74 | OUI | OUI |  |

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CONSOMMABLES**

Tous les consommables doivent être conformes aux spécifications ci-après :

* **le papier hygiénique :**
  + ouate de cellulose – 1 pli
  + couleur : blanc
  + grammage : 9/m2 1X 22,5 gr (+/-5%) NFO 01003.
  + Les rouleaux sont adaptés aux dérouleurs mis en place sur le bâtiment (à voir lors de la visite de site).
* **savon crème destiné au lavage des mains :**
  + aspect liquide,
  + couleur au choix,
  + odeur neutre,
  + PH respecte l'épiderme,
  + densité : 1,036 ± 0,005,
  + solubilité totale dans l'eau

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PLAGE HORAIRE D’INTERVENTION DES AGENTS DE NETTOYAGE**

Horaires d’intervention : Heure début : 6h30 Heure fin : 9h30

Personnel de permanence (régie) : OUI.

* 7 heures à effectuer par jour ouvré au-delà de la durée d’intervention.

NB : L’administration se réserve le droit de changer les horaires actuels en cours de marché.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**GESTION DES DECHETS (à titre indicatif)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FREQUENCE DE COLLECTE** | | | | | | |
| **type de déchets** | **journalière** | **hebdomadaire** | **bimensuelle** | **mensuelle** | **trimestrielle** | **ponctuelle** |
| DIB (Déchets Industriels banals) | X |  |  |  |  |  |
| BIO Déchets | X |  |  |  |  |  |
| Papier mélangé |  |  | X |  |  |  |
| Cartons |  |  | X |  |  |  |
| Documents Confidentiels |  |  |  |  |  |  |
| Mégots |  |  |  | X |  |  |
| Verre |  |  |  | X |  |  |
| PET et canettes ALU |  |  |  | X |  |  |
| Piles |  |  |  |  |  | X |

|  |  |
| --- | --- |
| **INVENTAIRE FÛTS, CAISSES PALETTES, CONTAINERS** | |
| Nombre total de containers | 12 |
| Containers DIB volume 340 Litres | 5 |
| Containers BIO déchets volume 240 litres | 3 |
| Containers VERRE volume 240 litres | 1 |
| Fût étanche mégots | 1 |
| Caisses palettes | 4 |
| Caisses palettes pour la gestion du tri PET et canettes | 2 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRESTATIONS LOGISTIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAGE HORAIRE A ASSURER** | **SPECIFICITES DU BÂTIMENT** |
| 1 agent logistique de 6h30 à 15h00 | Salles de formations. Salle plénière Choussat |
| 2 agents logistique de 15h00 à 19h00 | Salles de formations. Salle plénière Choussat |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRESTATIONS D’ACCUEIL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAGE HORAIRE A ASSURER** | **NB MOYEN VISITEURS/MOIS** | **SPECIFICITES DU BÂTIMENT** |
| 1 agent d’accueil de 8h00 à 19h00 | 350 | * Hall d’entrée sans passage unicitaire * 37 salles de cours (620 stagiaires /jour) * 1 restaurant administratif |

**MAT DE PAVOISEMENT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Matériau | Nombre | Hauteur |
| Tripode | Aluminium | 1 | Accessible par fenêtre |

**BÂTIMENT VINCENNES LES MINIMES**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Descriptif du bâtiment**

**Adresse : 8, avenue des Minimes – 94300 Vincennes**. Bâtiment classé code du travail en exploitation partielle dans les parties privatives sur 4 niveaux. Le **R+1 d’une surface de 974 m²** occupé par l’association ALPAF, le **R+2 d’une surface de 994,5 m²** occupé par l’association AGRAF, le **R+3 d’une surface d’environ 350 m²** occupé par l’EPA Masse des Douanes et le **R+4 d’une surface de 209 m²** occupé par la FASF. Ces niveaux sont composés de bureaux, de salles de réunions, de locaux informatiques et techniques, pour un effectif de **80 agents** répartis sur les 2 niveaux R+1 et R+2, de **20 agents** pour le niveau 3 et de **12 agents** pour le R+4.

**SUPERFICIES A NETTOYER (EN M²)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECTEUR** | | **LOCAUX** | **TYPE DE SURFACE EN M²** | | | | |
| MOQUETTE | THERMO-PLASTIQUE/PARQUET | CARRELAGE, MARBRE,GRANIT | CIMENT/BITUME | TOTAL SOLS |
| 1 | **PRODUCTION** | bureaux, locaux communs : courrier, reprographie, zones d’archives vivantes | 307 | 935 |  |  | 1946 |
| circulations, paliers, ascenseurs, monte-charges | 57 | 633 | 14 |  |
| escaliers |  |  |  |  |
| 2 | **IMAGE** | espaces d’accueil, salles d’attente, salles de conférence, salles de réunions, portes et cloisons vitrées | 118 |  |  |  | 118 |
| 3 | **HYGIENE** | sanitaires, douches, vestiaires, zones vie, cabinets médicaux et infirmeries |  | 45 | 133 |  | 178 |
| 4 | **TECHNIQUE** | locaux techniques, ateliers, entrepôts, archives, réserves |  | 125 |  |  | 125 |
| espaces extérieurs du bâtiment tels que voirie, cours |  |  |  |  |
| Parkings, allées techniques |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | | | | | | **2367** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LOCALISATION** | **SOLUTION** | **OBSERVATIONS** |
| Niveaux 1,2,3 et 4 | Au 3ème perche nécessaire | Hauteur 2,86 m |

**VITRERIE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SURFACES EN M²** | |
| **intérieure** | 360 |
| **TOTAL VITRERIE** | 360 |

**PLAGE HORAIRE D’INTERVENTION DES AGENTS DE NETTOYAGE**

Horaires d’intervention : Heure début : 7h00 Heure fin : 10h00

Personnel de permanence (régie) : NON.

NB : L’administration se réserve le droit de changer les horaires actuels en cours de marché.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SANITAIRES**

Mise en place des consommables par le prestataire : OUI

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de cabines sanitaires** | |
| Femmes | 10 |
| Hommes | 8 |
| Handicapés Femmes | 3 |
| Handicapés Hommes | 4 |
| Handicapés mixtes H et F |  |
| Total (soit 1700 m² sols et murs) | 25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Appareils sanitaires** | **Nombre d’appareils** | **Appareils à fournir par le prestataire** | **Appareils à poser par le prestataire** | **Consommables à fournir et à poser par le prestataire** |
| Dérouleurs papier hygiénique | 25 | oui | oui | oui |
| Distributeurs de savon | 21 | oui | oui | oui |
| Réceptacles hygiène féminine | 11 | oui | oui | oui |
| Balayettes cuvettes WC | 25 | oui | oui |  |

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CONSOMMABLES**

Tous les consommables doivent être conformes aux spécifications ci-après :

* **le papier hygiénique :**
  + ouate de cellulose – 1 pli
  + couleur : blanc
  + grammage : 9/m2 1X 22,5 gr (+/-5%) NFO 01003.
  + Les rouleaux sont adaptés aux dérouleurs mis en place sur le bâtiment (à voir lors de la visite de site).
* **savon crème destiné au lavage des mains :**
  + aspect liquide,
  + couleur au choix,
  + odeur neutre,
  + PH respecte l'épiderme,
  + densité : 1,036 ± 0,005,
  + solubilité totale dans l'eau

**BÂTIMENT IVRY/SEINE JOLIOT CURIE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Descriptif du bâtiment :**

**Adresse : 67 rue Barbès, 94200 Ivry/Seine**. Bâtiment classé ERP5 de 11 niveaux (RDC au R+7 et 3 niveaux en sous-sol,) et composé de surfaces de bureaux, locaux informatiques, salles de réunions, un restaurant administratif de 450 places, d’une salle de sport, d’une salle culturelle et d’un centre de documentation, des locaux techniques, une poste, des parkings, pour une surface SHOB de 53.167m² et un effectif de 1200 agents.

**SUPERFICIES A NETTOYER (EN M²)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SECTEUR** | | **LOCAUX** | **TYPE DE SURFACE EN M²** | | | | |
| MOQUETTE | THERMO-PLASTIQUE/PARQUET | CARRELAGE, MARBRE,GRANIT | CIMENT/BITUME | TOTAL SOLS |
| 1 | **PRODUCTION** | bureaux, locaux communs : courrier, reprographie, zones d’archives vivantes | 7000 | 8020 |  |  | 26170 |
| circulations, paliers, ascenseurs, monte-charges |  | 8880 | 760 |  |
| escaliers |  |  |  | 1510 |
| 2 | **IMAGE** | espaces d’accueil, salles d’attente, salles de conférence, salles de réunions, portes et cloisons vitrées | 550 |  | 1000 |  | 1550 |
| 3 | **HYGIENE** | sanitaires, douches, vestiaires, zones vie, cabinets médicaux et infirmeries |  | 140 | 1375 |  | 1515 |
| 4 | **TECHNIQUE** | locaux techniques, ateliers, entrepôts, archives, réserves |  |  |  | 2700 | 10555 |
| espaces extérieurs du bâtiment tels que voirie, cours |  |  |  | 2465 |
| Parkings, allées techniques |  |  |  | 5390 |
| **TOTAL** | | | | | | | **39790** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DONT VITRERIE INACCESSIBLE** | | |
| **LOCALISATION** | **SOLUTION** | **OBSERVATIONS** |
| Patio : RDC et R+1 côté avenue Verdun | Nacelles autoportées fournie par le MEFSIN | Type de nacelle : PEMP type 3A |

**VITRERIE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SURFACES EN M²** | |
| **Façades extérieures** | 7555 |
| **Façades intérieures** | 7555 |
| **TOTAL VITRERIE** | 15110 |

**SANITAIRES**

Mise en place des consommables par le prestataire : OUI

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de cabines sanitaires** | |
| Femmes | 68 |
| Hommes | 68 |
| Handicapés Femmes | 28 |
| Handicapés Hommes | 28 |
| Handicapés mixtes H et F | 14 |
| Cellules GAV | 11 |
| Total (soit 1300 m² sols et murs) | 217 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Appareils sanitaires** | **Nombre d’appareils** | **Appareils à fournir par le prestataire** | **Appareils à poser par le prestataire** | **Consommables à fournir et à poser par le prestataire** |
| Dérouleurs papier hygiénique | 217 | OUI | OUI | OUI |
| Distributeurs de savon | 112 | OUI | OUI | OUI |
| Réceptacles hygiène féminine | 134 | OUI | OUI | OUI |
| Balayettes cuvettes WC | 217 | OUI | OUI |  |

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES CONSOMMABLES**

Tous les consommables doivent être conformes aux spécifications ci-après :

* **le papier hygiénique :**
  + ouate de cellulose – 1 pli
  + couleur : blanc
  + grammage : 9/m2 1X 22,5 gr (+/-5%) NFO 01003.
  + Les rouleaux sont adaptés aux dérouleurs mis en place sur le bâtiment (à voir lors de la visite de site).
* **savon crème destiné au lavage des mains :**
  + aspect liquide,
  + couleur au choix,
  + odeur neutre,
  + PH respecte l'épiderme,
  + densité : 1,036 ± 0,005,
  + solubilité totale dans l'eau

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PLAGE HORAIRE D’INTERVENTION DES AGENTS DE NETTOYAGE**

Horaires d’intervention : Heure début : 7h00 Heure fin : 10h00

Personnel de permanence (régie) : OUI.

* 7 heures à effectuer par jour ouvré au-delà de la durée d’intervention.

NB : L’administration se réserve le droit de changer les horaires actuels en cours de marché.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**GESTION DES DECHETS (à titre indicatif)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FREQUENCE DE COLLECTE** | | | | | | |
| **type de déchets** | **journalière** | **hebdomadaire** | **bimensuelle** | **mensuelle** | **trimestrielle** | **ponctuelle** |
| DIB (Déchets Industriels banals) | X |  |  |  |  |  |
| BIO Déchets | X |  |  |  |  |  |
| Papier mélangé |  |  | X |  |  |  |
| Cartons |  |  | X |  |  |  |
| Documents Confidentiels |  |  |  | X |  |  |
| Mégots |  |  |  | X |  |  |
| Verre |  |  |  | X |  |  |
| PET et canettes ALU |  |  |  | X |  |  |
| Piles |  |  |  |  |  | X |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INVENTAIRE FÛTS, CAISSES PALETTES, CONTAINERS** | | **Moyenne** |
| Nombre total de containers DIB de 660 litres | 21 | 12 / jour |
| Nombre total de containers BIO de 330 litres | 3 | 2 / jour |
| Containers VERRE volume 660 litres | 2 | 1 / mois |
| Fût étanche mégots |  |  |
| Caisses palettes | 6 |  |
| Caisses palettes pour la gestion du tri PET et canettes |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRESTATIONS LOGISTIQUES**

|  |  |
| --- | --- |
| **PLAGE HORAIRE A ASSURER** | **SPECIFICITES DU BÂTIMENT** |
| 1 agent de 8h00 à 11h00 et de 13h00 à 17h00 |  |
| 1 agent de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PRESTATIONS D’ACCUEIL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLAGE HORAIRE A ASSURER** | **NB MOYEN VISITEURS/MOIS** | **SPECIFICITES DU BÂTIMENT** |
| 1 agent d’accueil de 7h00 à 19h00 | 1100 | * Hall d’entrée avec passage unicitaire * Salles de réunion * Restaurant administratif * Accueil de délégations * Gestion du courrier |

**MAT DE PAVOISEMENT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | Matériau | Nombre | Hauteur |
| Tripode | Aluminium | 1 | Situé à 5 mètres |