**CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES**

**Lot n°3**

**Plaques d’obturation pour grilles, égouts et caniveaux**

**1 – REFERENCES REGLEMENTAIRES**

Les plaques d’obturation proposées devront être conformes aux réglementations en vigueur pour ce type d’équipements.

Le fournisseur devra préciser les normes respectées, notamment en matière de résistance aux produits chimiques, de propriétés antistatiques et auto-extinctrice.

Lors de la livraison, le soumissionnaire fournira une attestation de conformité et un livret technique détaillant l’utilisation, l’entretien et les conditions de stockage.

**2 - DESCRIPTION TECHNIQUE DES EQUIPEMENTS**

La plaque d’obturation est conçue pour offrir une solution rapide et efficace pour la protection de grilles, plaques d’égouts ou des caniveaux de formes diverses.

Ces équipements doivent être fabriqués à partir de matériaux résistants aux produits chimiques et aux hydrocarbures, garantissant ainsi une étanchéité optimale et une durabilité adaptée aux conditions d’utilisation spécifiques.

La fourniture devra respecter les caractéristiques techniques minimales suivantes :

* Taille minimum de 100 x 100 centimètres.
* Epaisseur minimum 8 millimètres.
* Système de mise en œuvre devra être pouvoir réaliser par un seul intervenant.
* La plaque d’obturation doit être réutilisable et lavable avec un simple savon.
* Conditionnement conçu pour un transport et une manipulation simplifiée.
* Matériau antistatique et résistant aux produits chimiques.
* Cet ensemble devra être fiable, robuste et conçu pour un usage professionnel intensif.

**3 – PRESTATION ATTENDUE**

La prestation comprendra :

* 14 plaques seront fournies dans le cadre de ce marché.
* La fourniture des documents technique en français et en anglais (manuel d’utilisation, guide d’entretien, conditions de stockage et durée de vie).
* La fourniture de l’attestation de conformité.
* La fourniture des poids (en kilogramme) et volumes (longueur, largeur, hauteur).
* La fourniture des codes douaniers (HS Codes) nécessaires pour préparer l’export.
* Le remplissage du formulaire de classement des contrôles à l’exportation (fourni dans le DCE) afin que nous puissions anticiper l’obtention éventuelle de licence appropriées.
* La livraison jusqu’à l’entrepôt indiqué dans le règlement de consultation et l’annexe financière. Le matériel sera conditionné pour un transport sécurisé.

**4 – DELAIS DE LIVRAISON**

* Merci d’indiquer les délais de livraison estimés en nombre jours.
* A noter que cette donnée sera prise en compte pour la notation des offres (voir règlement de consultation).