
**********************************************************************
*** Alvéole ACT 0 du bâti 1 Caractéristiques détaillées de l'alvéole :
**********************************************************************


# Messagerie vocale (4635J)

    . Langue principale       :  Français


# Caractéristiques détaillées de certaines cartes :

    * e_UA32  (slot : 0)
        - Nombre d'accès Consoles BLF :                  1
        - Nombre de SBC4 avec 4 accès :                  1
        - Nombre d'accès poste :                         28
 
    * DECT8  (slot : 1)
        - Nombre d'accès :                               8
        - Quantité d'accès ADPCM possible :              30
 
    * BRA2  (slot : 2)
        - Nombre de bus S0 voix         :                1

    * e_UA32  (slot : 3)
        - Nombre d'accès poste :                         32
 
    * NPRAE  (slot : 4)
        - Interface : accès réseau public
        - Nombre de canaux B utilisés :                  60
        - Protocole : EURO-ISDN

    * CPU8  (slot : 6)
        - Capacité disque  (Mega octets) :               350000
        - Taille RAM  (Mega octets) :                    1024
        . 1 carte 1Go SDRAM

        - Utilisation des accès V24 :
               - COM A  :  Télémaintenance
               - COM B  :  Console système
               - COM C  :  Pas d'application
               - COM D  :  Pas d'application

    * NPRAE  (slot : 9)
        - Interface : accès réseau privé
        - Nombre de canaux B utilisés :                  30
        - Protocol  : ABC-F

    * DECT8  (slot : 10)
        - Nombre d'accès :                               3
        - Quantité d'accès ADPCM possible :              30
 
    * e_UA32  (slot : 11)
        - Nombre d'accès Consoles BLF :                  1
        - Nombre de SBC4 avec 4 accès :                  1
        - Nombre d'accès poste :                         28
 
    * GPA2  (slot : 12)
        - DSP 0:  GV
        - DSP 1:  AUCUN
        - DSP 2:  AUCUN
        - DSP 3:  AUCUN
        - DSP 4:  AUCUN

        - Guide téléchargé :
               - Numéro du lot des messages vocaux: 3
               - Type de message: Personnalisé

        - Guide téléchargé :
               - Numéro du lot des messages vocaux: 4
               - Type de message: Personnalisé

        - Guide téléchargé :
               - Numéro du lot des messages vocaux: 1
               - Langue 1:        Français  (FR)
               - Type de message: Personnalisé

    * INTIP2_a  (slot : 17)
        - Nombre de Canaux IP Device :                   38
        . 2 carte(s) GIP4-4

    * e_UA32  (slot : 18)
        - Nombre d'accès poste :                         32
 
    * CPU8  (slot : 20)
        - Capacité disque  (Mega octets) :               350000
        - Taille RAM  (Mega octets) :                    1024
        . 1 carte 1Go SDRAM

        - Utilisation des accès V24 :
               - COM A  :  Télémaintenance
               - COM B  :  Console système
               - COM C  :  Pas d'application
               - COM D  :  Pas d'application

    * e_UA32  (slot : 22)
        - Nombre d'accès PO :                            1
        - Nombre d'accès poste :                         31
 
    * VPU5  (slot : 24)
       -> 1 disque(s) dur
       -> 64 Mo RAM

    * e_UA32  (slot : 25)
        - Nombre d'accès poste :                         31
 
