                         Liste des besoins fonctionnels
                         ------------------------------


+---------+------------------------------------------------+--------------------------------+
| FI Code | FI désignation                                 | Valeur                         |
+---------+------------------------------------------------+--------------------------------+

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] 
  40621     Nom de la zone centrale                          Centrale area                   
  40932     Migration d'infrastructure                       <Aucune>                        

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Contexte] 
  633       Forcer IO2 si OBCA calculée                      Non                             
  10645     Type de CPU                                      Calculé                         
  12016     Lien INT                                         Calculé                         
  15400     Calculé                                          Oui                             
  15451     Secours INTIP-A                                  Non                             
  40109     % Répartition trafic postes                      34% 66%                         

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Optimisation] 
  671       Utilisation de l'espace de duplication           Non                             
  675       Accès T2 et T0/S0 sur la même carte              Oui                             
  681       Force l'alvéole principale en ACT-28             Non                             
  682       Force les alvéoles périphériques en ACT-28       Non                             
  15185     Z12 et UA16 autorisées                           Oui                             
  15292     Force les alvéoles en ACT-14                     Non                             
  15490     Remplace les cartes DECT2/DECT4 par des cartes   Non                             
             DECT8                                                                           
  40166     Remplace les modules GIP6x par des modules GIP   Non                             
            4x                                                                               
  43273     Forcer INTIP dernière génération                 Non                             

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Bâtis] 
  650       Salle non climatisée                             Non                             
  672       Positions libres dans l'alvéole principale       2                               
  698       Faux plancher                                    Non                             
  15303     Redresseur                                       Non fourni                      
  15304     Autonomie (h)                                    8                               

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Câbles Répartiteur] 
  1190      Configuration des câbles                         Oui                             
  1191      Câbles avec connecteurs (type 1 seulement)       Non                             
  1192      Prise en compte des valeurs équipées et câblée   Oui                             
            s                                                                                
  11113     Longueur des câbles                              15 m                            

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Equipements de ligne] 
  40520     IME (Pin Yin, Jamo, Zhu Yin, Stroke) pour post   Non                             
            es numériques et IP                                                              

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Equipements de ligne] [Voix] 
  230       Utilisateurs analogiques (Direct)                600 650                         
  235       Bus S0 direct voix                               1 1                             
  514       Utilisateurs fictifs                             300                             
  10195     Utilisateurs 80x9, 40x9, Reflexes                182 270                         
  40116     Paquets dans D                                   Non                             
  40230     Postes 9 series présents                         Oui                             

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Equipements de ligne] [Voix sur IP] 
  15356     G711 (64 Kb/s)                                   Non                             
  15435     Lien Ethernet                                    100 Mbits/s                     
  15449     Secours INTIP-A                                  Non                             
  40338     Utilisateurs IP (8082, 80x8, 40x8)               5                               

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Equipements de ligne] [Opératrices] 
  225       Alcatel 4035 (MR2)                               1 1                             
  696       Répartition des PO sur plus d'une carte          Oui                             
  15040     Alcatel 4059 (SBC) > 300m                        2 2                             
  15042     BLF centralisé                                   Non                             

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Equipements de ligne] [Opératrices IP] 
  15042     BLF centralisé                                   Non                             

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Equipements de ligne] [Mobilité] 
  1200      Utilisateurs poste DECT (incluant roaming entr   360 360                         
            ant)                                                                             
  1207      DECT/PWT registration/déregistration             Non                             
  15214     Cryptage (RBS/IBS) et/ou authentification (IBS   Non                             
            /RBS)                                                                            
  15454     Campus                                           Non                             
  40671     DTM dupliquée                                    Non                             
  43362     Bornes radio RBS (couverture haute densité)      51 51                           

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Equipements de ligne] [Messagerie vocale externe] 
  1814      Messagerie vocale centralisée (VPS et/ou SIP)    Non                             
  40518     Messagerie vocale externe                        Non                             

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Std. Auto / DISA / Prédécroché] 
  405       Standard auto: nb accès simul.                   6                               
  457       Guides vocaux pour appels SDA (AVI)              Oui                             
  12008     Messages de prédécroché                          Mini                            
  12009     Type messages standard auto.                     Maxi                            
  12011     Type msg accueil standard auto.                  Mini                            
  15465     Musique d'attente embarquée sur CPU6             Oui                             

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Réseau public] [Joncteurs analogiques publics] 
  10020     Type de télétaxe                                 12 KHz                          

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Réseau public] [Joncteurs numériques publics] 
  11050     Accès primaires T2-RNIS                          2 2                             
  15017     Impédance de ligne T2-ISDN                       120 ohms                        

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [PCM privés et publics] 
  15014     PCM: Impédance de ligne                          120 ohms                        

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Réseau privé] 
  35        Nombre de noeuds dans le réseau                  3                               
  15180     Télémaintenance réseau via canal B               Non                             
  15181     Gestion centralisée 47xx via canal B             Non                             
  40309     RTP direct pour joncteurs H323                   Oui                             

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Réseau privé] [Lien hybride] 
  15345     Noeud terminal                                   Non                             

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Réseau privé] [LIA analogique] 
  36        Artère hybride (ITs voix sur IA)                 Non                             
  10030     Signalisation d'enregistreur Q23                 Non                             

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Réseau privé] [Liens privés numériques] 
  37        Artère hybride (ITs voix sur lien T2/T0)         Non                             
  15015     Impédance de ligne ABC-F                         120 ohms                        
  15016     Impédance de ligne DPNSS                         75 ohms                         
  15045     Longueur câbles X24/V11 et V36                   15 m                            

[Zone centrale crystal] [Zone centrale] [Réseau privé] [Liens privés numériques] [Lien  1 - MobiCall] 
  80        Nom du lien                                      MobiCall                        
  1095      Liens PRA privés (ABC-F/QSIG)                    1 1                             
  15359     Interface 2 Mb/s sur fibre optique (TNLO)        Non                             

[Zones périphériques] [Zone  1 - MDR Sablé] 
  1660      Nom de la zone périphérique                      MDR Sablé                       
  15445     % Répartition trafic postes                      34% 66%                         
  40046     Infrastructure                                   IP media gateway                
  40078     Lien avec la zone centrale                       Campus                          
  40562     Type de livraison                                Avec la zone centrale           
  43129     Zone déportée Full Soft                          Non                             

[Zones périphériques] [Zone  1 - MDR Sablé] [Infrastructure] 
  40063     Type d'infrastructure                            Calculée                        
  40065     Option de montage                                Rack 19"                        
  40066     Alimentation rack                                220 Volts                       
  40067     Utilisation de cartes mixtes sur MR1/MR3         Oui                             
  40179     Type de redresseur / batterie                    Calculé                         
  40180     Redresseur                                       Distributeur                    
  40182     Autonomie (h)                                    2                               
  40847     Forcer Rack dernière génération                  Non                             
  40909     Forcer GA/GD/PowerMEX dernière génération        Non                             

[Zones périphériques] [Zone  1 - MDR Sablé] [Canaux IP et conférences] 
  1668      Guides vocaux statiques                          Oui                             
  40090     Calculé                                          Non                             
  40091     Nombre de canaux IP                              18                              
  40138     Conférences à 3                                  3                               
  40164     Remplace carte MCVx par MADAx                    Non                             

[Zones périphériques] [Zone  1 - MDR Sablé] [Voix] 
  1661      Utilisateurs analogiques (Direct)                91 91                           
  1662      Utilisateurs 80x9, 40x9, Reflexes                13 13                           

[Zones périphériques] [Zone  1 - MDR Sablé] [Opératrices] 
  40096     Répartition des PO sur plus d'une carte          Non                             

[Zones périphériques] [Zone  1 - MDR Sablé] [Mobilité] 
  1663      Utilisateurs poste DECT (incluant roaming entr   29 29                           
            ant)                                                                             
  43370     Bornes radio IBS (couverture basse densité)      19 19                           

[Zones périphériques] [Zone  1 - MDR Sablé] [Joncteurs numériques publics] 
  40079     Accès de base T0                                 1 1                             

[Zones périphériques] [Zone  2 - FDV Sablé] 
  1660      Nom de la zone périphérique                      FDV Sablé                       
  15445     % Répartition trafic postes                      34% 66%                         
  40046     Infrastructure                                   IP media gateway                
  40078     Lien avec la zone centrale                       Campus                          
  40562     Type de livraison                                Avec la zone centrale           
  43129     Zone déportée Full Soft                          Non                             

[Zones périphériques] [Zone  2 - FDV Sablé] [Infrastructure] 
  40063     Type d'infrastructure                            Calculée                        
  40065     Option de montage                                Rack 19"                        
  40066     Alimentation rack                                220 Volts                       
  40067     Utilisation de cartes mixtes sur MR1/MR3         Oui                             
  40179     Type de redresseur / batterie                    Calculé                         
  40180     Redresseur                                       Distributeur                    
  40182     Autonomie (h)                                    2                               
  40847     Forcer Rack dernière génération                  Non                             
  40909     Forcer GA/GD/PowerMEX dernière génération        Non                             

[Zones périphériques] [Zone  2 - FDV Sablé] [Canaux IP et conférences] 
  1668      Guides vocaux statiques                          Oui                             
  40090     Calculé                                          Non                             
  40091     Nombre de canaux IP                              9                               
  40138     Conférences à 3                                  3                               
  40164     Remplace carte MCVx par MADAx                    Non                             

[Zones périphériques] [Zone  2 - FDV Sablé] [Voix] 
  1661      Utilisateurs analogiques (Direct)                30 30                           
  1662      Utilisateurs 80x9, 40x9, Reflexes                3 3                             

[Zones périphériques] [Zone  2 - FDV Sablé] [Opératrices] 
  40096     Répartition des PO sur plus d'une carte          Non                             

[Zones périphériques] [Zone  2 - FDV Sablé] [Mobilité] 
  1663      Utilisateurs poste DECT (incluant roaming entr   12 12                           
            ant)                                                                             
  43370     Bornes radio IBS (couverture basse densité)      20 20                           

[Zones périphériques] [Zone  2 - FDV Sablé] [Joncteurs numériques publics] 
  40079     Accès de base T0                                 1 1                             

[Zones périphériques] [Zone  3 - MDR La Flèche] 
  1660      Nom de la zone périphérique                      MDR La Flèche                   
  15445     % Répartition trafic postes                      34% 66%                         
  40046     Infrastructure                                   IP media gateway                
  40078     Lien avec la zone centrale                       Campus                          
  40562     Type de livraison                                Avec la zone centrale           
  43129     Zone déportée Full Soft                          Non                             

[Zones périphériques] [Zone  3 - MDR La Flèche] [Infrastructure] 
  40063     Type d'infrastructure                            Calculée                        
  40065     Option de montage                                Rack 19"                        
  40066     Alimentation rack                                220 Volts                       
  40067     Utilisation de cartes mixtes sur MR1/MR3         Oui                             
  40179     Type de redresseur / batterie                    Calculé                         
  40180     Redresseur                                       Distributeur                    
  40182     Autonomie (h)                                    2                               
  40847     Forcer Rack dernière génération                  Non                             
  40909     Forcer GA/GD/PowerMEX dernière génération        Non                             

[Zones périphériques] [Zone  3 - MDR La Flèche] [Canaux IP et conférences] 
  1668      Guides vocaux statiques                          Oui                             
  40090     Calculé                                          Non                             
  40091     Nombre de canaux IP                              12                              
  40138     Conférences à 3                                  3                               
  40164     Remplace carte MCVx par MADAx                    Non                             

[Zones périphériques] [Zone  3 - MDR La Flèche] [Voix] 
  1661      Utilisateurs analogiques (Direct)                52 52                           
  1662      Utilisateurs 80x9, 40x9, Reflexes                8 8                             

[Zones périphériques] [Zone  3 - MDR La Flèche] [Opératrices] 
  40096     Répartition des PO sur plus d'une carte          Non                             

[Zones périphériques] [Zone  3 - MDR La Flèche] [Mobilité] 
  1663      Utilisateurs poste DECT (incluant roaming entr   13 13                           
            ant)                                                                             
  43370     Bornes radio IBS (couverture basse densité)      12 12                           

[Zones périphériques] [Zone  3 - MDR La Flèche] [Joncteurs numériques publics] 
  40079     Accès de base T0                                 1 1                             

[PCS] [Passive Communication Servers] 
  43435     Forcer le CS de dernière génération sur PCS      Non                             

[Enterprise Com Server] [Infrastructure] 
  40031     Version OmniPCX Enterprise                       R12.1                           
  40047     Plate-forme e-CS principale                      Serveur "e-in-One" (sur IPMG o  
                                                             u ACT)                          
  40051     Option de montage                                <Aucun>                         
  40193     Rack MR1                                         3                               
  40194     Option de montage                                Rack 19"                        
  40850     Alimentation rack MR1 pour CS                    -48 V                           
  43355     Dual Ethernet sur CPU8                           Non                             
  43421     Forcer le CS de dernière génération              Non                             
  43429     Forcer INT-OF de dernière génération             Non                             
  44009     Virtualisation                                   Non                             

[Enterprise Com Server] [Infrastructure] [Télémaintenance] 
  12024     RMA                                              RMA externe                     
  12026     Modem télé-maintenance                           Modem externe                   
  40110     Option de montage                                <Aucun>                         
  40112     RMA externe sur MR1                              Non                             
  40269     Alimentation rack MR1 pour RMA                   -48 V                           

[Enterprise Com Server] [Licences Com Server] 
  40034     Passerelle SIP                                   Non                             
  40037     Appels locaux                                    Non                             
  40135     Mode de calcul des licences utilisateurs         Sur capacité équipée            
  43352     Mode de calcul des usagers basé sur              Engine précédent                

[Enterprise Com Server] [Paramètres techniques] [Trafics globaux] 
  10179     Joncteurs: Trafic en Erlang                      0.7                             
  10231     Trafic voix faible/standard/fort                 0% 100% 0%                      
  15000     % postes voix 403x/autres                        50% 50%                         
  15176     Voix: Trafic faible en  appels/heure             1                               
  15177     Voix: Trafic standard en appels/heure            5                               
  15178     Voix: Trafic fort en appels/heure                7                               
  15179     Joncteurs: Trafic en appels/heure                14                              
  40108     Basé sur trafic utilisateurs                     Oui                             
  40212     Appels/heure par agent                           20                              

[Services voix] [Services téléphoniques] 
  10544     Taille du Phonebook                              6000                            
  40183     Nombre de participants                           6                               
  40461     Paging pour application tierce d'alarmes         Non                             
  43343     Nombre de participants                           6                               
            Casual Conference                                                                

[Services voix] [Services téléphoniques] [Guides vocaux téléphoniques] 
  285       Guides vocaux téléphoniques                      Non                             

[Services voix] [Services téléphoniques] [Media services] 
  15231     Multi-compagnies                                 Non                             
  15232     Priorité                                         Non                             
  15233     Restriction d'appel                              Non                             
  15426     Services S0 supplémentaires                      Non                             
  15458     Protocole T2 D-REX                               Non                             

[Services voix] [Hôtel/Hôpital] 
  700       Nombre de postes de chambre                      300                             
  15267     Guides hôtel                                     Oui                             
  15268     Type de guides                                   Personnalisé                    
  15269     Langue L1                                        Français                        
  15270     Langues L2/L3                                                                    

[Services voix] [Hôtel/Hôpital] [Postes analogiques] 
  230       Utilisateurs analogiques (Direct)                600 650                         

[Services voix] [Hôtel/Hôpital] [Options des postes] 
  41687     Type d'alimentation                              Europe                          
  41688     Type de câble                                    RJ45                            

[Services voix] [Messagerie vocale] [OpenTouch Message Center] 
  40752     Service de messagerie en réseau                  Non                             
  43166     Version OTMC                                     Aucun                           

[Services voix] [Messagerie vocale] [OmniTouch 8440 Messaging Software] 
  40752     Service de messagerie en réseau                  Non                             

[Services voix] [Messagerie vocale] [4635] 
  12012     Type de messagerie vocale                        4635J                           

[Services voix] [Messagerie vocale] [4635] [Langues] 
  11217     Langue de base                                   Français                        

[Services voix] [Opératrice Automatique] [Visual Automated Attendant] 
  43327     Visual Automated Attendant                       Aucun                           

[Contact Center/IVR] [OmniTouch CC Standard Edition] [CCA / CCS] 
  1820      Agents connectés simultanément                   10                              
  15013     Profil OmniTouch CC Standard Edition             Starter                         
  15384     Routage d'appels personnalisés                   Non                             
  15433     Appels locaux pour OmniTouch                     Oui                             
  40192     Agents déclarés                                  10                              

[Contact Center/IVR] [OmniTouch CC Standard Edition] [Interfaces (WMI/CRI/RTI/WBM)] 
  1822      Call Records Interface                           Non                             
  40914     Accès pour application WMI                       Aucun                           

[Contact Center/IVR] [IVR] [CCivr] 
  40724     Version CCIVR                                    Aucune                          

[Contact Center/IVR] [OpenTouch Customer Service] [OTCS - Offer] 
  43208     Release                                          Aucun                           

[Contact Center/IVR] [OpenTouch Customer Service] [OTCS - Connectors] 
  15469     Type d'enregistreur                                Aucun                         

[UCC/XML WS/CTI] [OpenTouch Fax Center] 
  40542     Version OTFC                                     <Aucune>                        

[UCC/XML WS/CTI] [OmniPCX Open Gateway - REST Web Services] 
  43375     Foundation Version                               Aucun                           

[UCC/XML WS/CTI] [Application Plug-in Click To Call] 
  40869     Ticket Extractor Install Service Pack            Non                             
  43157     OmniPCX Plug-in Click To Call                    Non                             

[UCC/XML WS/CTI] [CSTA / CTI] 
  11604     Type de profil                                   <Aucun>                         

[UCC/XML WS/CTI] [CSTA / CTI] [Enregistreurs voix] 
  15469     Type d'enregistreur                                Aucun                         

[OpenTouch Multimedia Services] [Utilisateurs et options] 
  40752     Service de messagerie en réseau                  Non                             

[OpenTouch Multimedia Services] [Options communes] 
  40542     Version OTFC                                     <Aucune>                        

[Applications] [OmniVista 8770] 
  40939     8770 MCS Edition                                 Non                             
  40942     Full Pack                                        Non                             
  40943     Start Pack                                       Oui                             
  40947     Performance                                      Non                             
  40948     Annuaire Web                                     Non                             
  40949     Collecteur de Tickets                            Non                             
  40950     Sécurité                                         Non                             
  40962     Topologie                                        Non                             
  40996     Intégration Active Directory                     Non                             
  41650     SNMP Proxy                                       Non                             
  43154     API Provisionning                                Non                             

[Applications] [OmniVista 8770] [Options 8770] 
  40940     Redondance                                       Non                             
  40951     Version 8770                                     R3.2                            
  40952     Nombre de clients simultanés                     3                               
  40953     Mode calculé en stand-alone                      Oui                             
  43415     Désactiver l'application OmniVista 8770          Non                             

[Applications] [OpenTouch SBC (Session Border Controller)] 
  44003     Version OT-SBC                                   Aucun                           

[Applications] [Opératrices] 
  15029     4059 SBC                                                                         
     [Option]   [Qté]   [Lien]            [PC]      [OS]       [Ecran]    [Langue]     [Utilisa.]  
     -          1       Canal D           PC-02     Win XP     19" TFT    Français        0        
  15029     4059 SBC                                                                         
     [Option]   [Qté]   [Lien]            [PC]      [OS]       [Ecran]    [Langue]     [Utilisa.]  
     -          1       Canal D           PC-01     Win XP     19" TFT    Français        0        
  15030     4059 BLF                                                                         
     [Option]   [Qté]   [Lien]            [PC]      [OS]       [Ecran]    [Langue]     [Utilisa.]  
     -          1       Canal D           <Aucun>   <Aucun>    <Aucun>    Français        0        
  15030     4059 BLF                                                                         
     [Option]   [Qté]   [Lien]            [PC]      [OS]       [Ecran]    [Langue]     [Utilisa.]  
     -          1       Canal D           <Aucun>   <Aucun>    <Aucun>    Français        0        

[Applications] [OmniTouch CC SE / ACAPI] 
  15031     CCS-Monosite                                                                     
     [Option]   [Qté]   [Lien]            [PC]      [OS]       [Ecran]    [Langue]     [Utilisa.]  
     -          1       Ethernet          <Aucun>   <Aucun>    <Aucun>    Français        0        

[Applications] [Hôtel / Infocenter] 
  11413     Lien hôtel interactif (AHL)                                                      
     [Option]   [Qté]   [Lien]            [PC]      [OS]       [Ecran]    [Langue]     [Utilisa.]  
     -          1       Ethernet          <Aucun>   <Aucun>    <Aucun>    <Aucune>        0        

[Applications] [IQ Messenger notification server] 
  43278     Type de package                                  Aucun                           

[Applications] [Notification d'urgence] 
  43201     Serveur de Notification d’Urgence                Non                             

[Services] [Services pour Entreprise] [Services professionnels] [Applications Off-the-shelf] [Centre d'appel] 
  1822      Call Records Interface                           Non                             
  40548     OTCC SE : Ticket Extractor (CRI)                 Non                             

[Services] [Services pour Entreprise] [Services professionnels] [Services packagés] [Services voix] [OmniPCX Enterprise] 
  40869     Ticket Extractor Install Service Pack            Non                             

[Services] [Services pour Entreprise] [Services de Support Logiciel] [Solution Premier Service (SPS)] [Renouvellement] 
  43014     Renouvellement contrat SPS                       Non                             
