


                        POTENTIALITE DU SYSTEME
                        _______________________


        #  1) CONSOMMATION ET TRAFIC

# Caractéristiques détaillées du système :

  Consommation (-48V): 24060 mA. (1155 W.) (1107 kcal/h.)

  Trafic :
         Trafic moyen :
           - Donnée               : 0.45  Erlangs
           - Voix                 : 0.16  Erlangs
           - Joncteur             : 0.70  Erlangs

         Trafic abonné :
           - Donnée               : 0.00  Erlangs
           - Voix                 : 181.73 Erlangs
           - Bornes DECT          : 72.00 Erlangs

         Trafic joncteurs :
           - Privé  : départ      : 10.50 Erlangs
           - Privé  : arrivé      : 10.50 Erlangs
           - Public : départ      : 22.05 Erlangs
           - Public : arrivé      : 22.05 Erlangs

         Trafic serveur message voix :
           - Abonnés              : 4.93  Erlangs
           - Joncteurs            : 3.44  Erlangs


# ACT-0

  Consommation (-48V): 8675 mA. (416 W.) (399 kcal/h.)

  Trafic :
         Trafic abonné :
           - Donnée               : 0.00  Erlangs
           - Voix                 : 49.73 Erlangs
           - Bornes DECT          : 22.04 Erlangs
           - Postes DECT          : 72.00 Erlangs

         Trafic joncteurs :
           - Privé  : départ      : 10.50 Erlangs
           - Privé  : arrivé      : 10.50 Erlangs
           - Public : départ      : 21.00 Erlangs
           - Public : arrivé      : 21.00 Erlangs

         Trafic serveur message voix :
           - Abonnés              : 4.93  Erlangs
           - Joncteurs            : 3.44  Erlangs


# ACT-1

  Consommation (-48V): 14885 mA. (714 W.) (685 kcal/h.)

  Trafic :
         Trafic abonné :
           - Donnée               : 0.00  Erlangs
           - Voix                 : 104.00 Erlangs
           - Bornes DECT          : 49.96 Erlangs

         Trafic joncteurs :
           - Privé  : départ      : 0.00  Erlangs
           - Privé  : arrivé      : 0.00  Erlangs
           - Public : départ      : 0.00  Erlangs
           - Public : arrivé      : 0.00  Erlangs

         Trafic serveur message voix :
           - Abonnés              : 0.00  Erlangs
           - Joncteurs            : 0.00  Erlangs


# Caractéristiques détaillées des liens INTOF2 pour l'ACT 1

        Nombre de liens INT :                      2
        Capacité du lien en IT :                 180
        Trafic max possible :                 160.42   Erlangs

        Nombre d'IT reservés sur le lien :         0
        Nombre d'IT utilisés sur le lien :       150
        Trafic total utilisé :                130.87   Erlangs

        Marge d'IT disponibles :                  30
        Marge de trafic :                      29.55   Erlangs

        Trafic Privé Interne :                113.38   Erlangs
        Trafic Privé Interne données :          0.00   Erlangs
        Trafic Privé externe arrivé :           0.00   Erlangs
        Trafic Privé externe départ :           0.00   Erlangs
        Trafic Public externe arrivé :          0.00   Erlangs
        Trafic Public externe départ :          0.00   Erlangs
        Trafic guides vocaux Réseau :           0.00   Erlangs



        #  2) POTENTIALITE PAR ACCES


# Potentialité accès abonnés

+-------------------+---------------+------------+------------+
|  Nom de la zone   |  Type d'accès |   Equipé   |  Capacité  |
+-------------------+---------------+------------+------------+
|  Locale           |      UA       |     191    |     288    |
|                   |      Z        |     600    |     672    |
+-------------------+---------------+------------+------------+


# Potentialité accès RNIS

+---------------------------+--------+---------------------+
| Type d'accès              | Equipé | Capacité disponible |
+---------------------------+--------+---------------------+
| Canaux B publics sur T2   |     60 |                     |
+---------------------------+--------|          120        |
| Canaux B privés sur T2    |     30 |                     |
+---------------------------+--------+---------------------+


# Potentialité des accès système :

+-------------------------+-------------------+--------------------+
|      Type d'accès       |      Utilisé      | Capacité disponible|
+-------------------------+-------------------+--------------------+
|          V24            | CPU:  2           | CPU:  4            |
+-------------------------+-------------------+--------------------+


