****

**ACHAT DE PRESTATIONS D’EXPLOITATION FORESTIÈRE**

**ACCORD-CADRE A EXECUTION MIXTE N° 2026-8730-001**

**Lot n° 4 : Vaucluse (84)**

**APPEL D’OFFRES OUVERT EUROPEEN**

(passé en application des articles L.2113-10 et R.2113-1, L.2124-2 et R.2124-2, R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande

**ACTE D'ENGAGEMENT   
ET**

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

|  |
| --- |
| **A. Objet de la consultation** |

**◼** Objet de l’accord-cadre : : Le présent marché a pour objet la réalisation de prestations d’exploitation forestière mécanisé sur le département du Vaucluse (84).

|  |
| --- |
| **B. identification du pouvoir adjudicateur** |

**◼** Désignation du pouvoir adjudicateur :

**Pouvoir adjudicateur/Donneur d'ordre : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF)**

Direction territoriale Midi Méditerranée

Agence des Bouches du Rhône - Vaucluse

**Adresse :** 46, Avenue Paul Cézanne - CS 80411 – 13098 AIX EN PROVENCE Cedex 2.

Représenté par M Hervé HOUIN, Directeur territorial Midi - Méditerranée de l’Office national des forêts

**Personne responsable du suivi de l'exécution de l’accord-cadre :**

M Julien PANCHOUT

Directeur de l’agence Bouches du Rhône - Vaucluse

46, Avenue Paul Cézanne – CS 80411

13098 AIX EN PROVENCE Cedex 2

[julien.panchout@onf.fr](mailto:julien.panchout@onf.fr)

**◼** Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et R.2191-61 du code de la commande publique (nantissements ou cessions de créances) :

M. Nicolas CHERON

ONF

1175 chemin du Lavarin

84000 AVIGNON

Téléphone : 06.01.81.45.27

[nicolas.cheron@onf.fr](mailto:nicolas.cheron@onf.fr)

**◼** Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : l’Agent Comptable Secondaire de la direction territoriale Midi Méditerranée

|  |
| --- |
| **C. CONTRACTANT** |

**Nom de l’opérateur économique ou nom du mandataire du groupement (à compléter) :**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… N° d’identification (R.C., SIRET) : …………..

Représenté par M/Mme…………………………………………………

Le cas échéant : Nom(s) de(s) l'opérateur(s) économique(s) déclaré(s) comme **sous-traitant(s)** avant la signature du présent accord-cadre :

  Le candidat se présente seul

  Le candidat agit en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint dont les membres sont détaillés ci-dessous :

**1-** Je soussigné, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Nom et Prénom), agissant en qualité de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la société (dénomination, forme juridique)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ au Capital de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dont le siège social est à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (adresse), immatriculée comme suit :

- Numéro d'identité entreprise (Siret/Siren) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Numéros d'identification au registre du commerce : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Code d'activité économique principale (APE) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2 -** Je soussigné, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Nom et Prénom), agissant en qualité de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de la société (dénomination, forme juridique)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ au Capital de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dont le siège social est à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (adresse), immatriculée comme suit :

- Numéro d'identité entreprise (Siret/Siren) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Numéros d'identification au registre du commerce : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Code d'activité économique principale (APE) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Levée de présomption de salariat :** le candidat est-il soumis à la levée de présomption de salariat ?

Oui

Non. Si non, compléter et joindre l’attestation sur honneur jointe au cahier des charges.

DECLARE / DECLARONS avoir pris parfaite connaissance et accepté sans modification les documents contractuels suivants :

* Le cahier des clauses administratives et techniques particulières (CCATP) ;
* Le cahier national des prescriptions d’exploitation forestière (CNPEF) et les clauses générales d'achat de prestations d'exploitation forestière en forêts publiques.

M’ENGAGE / NOUS ENGAGEONS sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies, après avoir fourni les certificats et attestations prévus à l’accord-cadre.

L’offre ainsi présentée (conditions techniques et financières), ne me / ne nous liant toutefois, que si son acceptation m’est / nous est notifiée dans un délai de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres fixée dans l’avis d’appel public à la concurrence.

|  |
| --- |
| **D. PRESTATIONS COMMANDEES** |

**D 1 - Prestations principales :**

Les prestations objet du présent marché sont détaillées ci-après :

|  |  |
| --- | --- |
| Abattage / Façonnage / Débardage | Grume résineuse (> 6m)  Billons résineux  Billons feuillus |

Autre description complémentaire des prestations principales *(à préciser, le cas échéant)* :

**Désignation des tiges à exploiter :**

Les tiges seront soit désignées au préalable par l'ONF, soit à exploiter sans désignation préalable par l'entreprise selon les consignes données par l'ONF.

**Abattage** :

Afin de préserver des installations en place (routes, bâtiments, lignes électriques sur demande du prestataire, et après validation par l'agent responsable de la coupe, certaines tiges devront être abattues avec des prescriptions particulières (abattage dirigé manuel, câblage.,.).

* Consigne d’abattage :

Les arbres et brins désignés doivent être abattus de manière exhaustive. L'abattage d'arbres non désignés ne doit intervenir qu'après accord de l'ONF.

Les arbres seront abattus en direction des voies de vidange et de manière à minimiser les dégâts sur la régénération et sur les réserves, à l'abattage et lors du débusquage.

Abattage et façonnage de grumes en long

Coupe faite au plus près du sol, la charnière arasée, plan de coupe horizontal.

Arasement des nœuds et égobelage de la culée (arrondie), finition sur place de dépôt au besoin. Purge des pourritures de pied et bois creux.

Abattage et façonnage de billons (bois d'industrie toutes essences, bois d'œuvre résineux mécanisé)

Façonnage en longueurs, diamètre fin bout, diamètre gros bout figurant sur la fiche produit ONF.

Purge des parties tordues.

Mise en tas des bois à portée de grue de porteur.

Traitement des rémanents d'exploitation en abattage manuel

A défaut de prescription particulière, la méthode utilisée par défaut est la dispersion sur place. Lors du façonnage des tiges, laisser les branches à même le sol sans recouvrir les semis en les tronçonnant en morceaux de :

* 2 m au plus dans les coupes de régénération.
* 3 m au plus dans les autres types de coupes.

**Débardage :**

Le débardage simultané à l'exploitation sera privilégié dans les peuplements à fort risque d'encroument ou nécessitant de nombreuses opérations de câblage.

Longueur de débardage : la distance retenue est la distance moyenne parcourue par le tracteur, du lieu de chargement jusqu'à la place de dépôt.

* Présentation des bois débardés

Empilement des billons à la verticale, alignés à l'enclume ou très bon alignement sur une face, les piles doivent être présentées suivant des formes géométriques régulières et parallèles au sol (soustrait possible), de préférences trapézoïdales, rendant possible une réception par les méthodes conventionnelles d'évaluations (cf. pile régulière Norme NF 853-020), avec au minimum un tas par produit définis sur la fiche produit ONF.

Identification des grumes de bois d'œuvre par une plaquette posée sur chaque culée et alignement des culées sur un même plan.

Dénombrement des pièces débardées en grumes et inscription à la bombe de peinture du nombre par tas

**Nombre de produits •**

La définition d'un produit correspond à une longueur, une classe de diamètre et une qualité.

Le nombre de produits à façonner figure sur la fiche produit ONF ainsi que les consignes de billonnage associées.

**Préservation des infrastructures** (Art 3.5 du Règlement National d'Exploitation Forestière) •

Pas de bois dans le fond des fossés, les écoulements et drainages présents doivent être sauvegardés. Remise en état dès que nécessaire des pistes et dépôts en nivelant les ornières et évacuant les rebuts

**D 2 - Prestations complémentaires :**

|  |  |
| --- | --- |
| Cubage  Câblage et sécurisation des routes  Chargement de semi | Abattage manuel  Création de traine |

**D 3 - Lieux d'exécution du lot :**

Les prestations sont à exécuter sur les zones géographiques ci-après définies :

Agence Bouches du Rhône - Vaucluse

Département(s) : 84

**D 4 - Passation des commandes :**

Chacun des chantiers fera l’objet d’une proposition de commande (cf. article 3-1 des clauses générales d'achat de prestations d'exploitation forestière). Un planning prévisionnel trimestriel avec la localisation des chantiers et les volumes indicatifs sur pied pourra être fourni au titulaire sur sa demande, au plus tard 15 jours calendaires avant le début du trimestre.

**D 5 - Prescriptions spécifiques ou particulières relatives à l'exécution des prestations :**

Les prestations commandées concernent des chantiers d’exploitation forestière dont l’essentiel des tiges ou de la surface sont susceptibles d’exploitation mécanisée.

**Cependant, une faible proportion (de l’ordre de 15 %) du nombre de tiges ou de la surface pourra nécessiter, pour des raisons techniques, une exploitation avec recours à de l’abattage manuel et à du débardage effectué au moyen d’un tracteur débusqueur**.

Les prestations commandées correspondent à l’exploitation de la totalité des tiges ou surfaces des chantiers proposés, indépendamment des techniques et engins d’exploitations mis en œuvre.

**Tâches à accomplir :**

Ouverture des cloisonnements de l’ordre de 16 à 18 mètres, le cas échéant. Les départs depuis les traînes sont indiqués par l'ONF (peinture).

Coupes marquées en réserve : exploitation des tiges non réservées dans les bandes entre les cloisonnements.

Coupes marquées en abandon : exploitation des tiges marquées dans les bandes entre les cloisonnements.

Coupes à désignation par l’exploitant : choix et exploitation des tiges selon les clauses techniques propres à chaque proposition de commande.

Les découpes des produits à façonner seront stipulées sur la fiche produit remise en début de chantier.

Débardage jusqu'aux places de dépôt indiquées par l'ONF situées dans les peuplements, en bordure des pistes d'accès.

L’ETF est responsable de la bonne stabilité des piles de bois. En cas de pile effondrée, il devra à sa charge la remettre à portée de grue de camion.

**Circulation :** La circulation des engins est limitée aux pistes, traines et layons. Aucun engin ne doit circuler dans les peuplements entre cloisonnements.

**Avancement du chantier :**

L’agent ONF responsable de chantier devra être systématiquement prévenu en cas d’interruption de chantier. Il sera obligatoirement informé de la date de reprise au moins 48 h à l’avance. Ce délai est porté à 72 h quand il inclut un dimanche.

En cas de changement d’équipe, l’agent ONF responsable de chantier sera prévenu sous ces mêmes délais.

La transmission des plans et consignes à la nouvelle équipe relève dans ce cas de la responsabilité de l’entreprise.

**Contrôle** : L'ensemble des points énoncés ci-dessus ou dans les clauses techniques annexées aux propositions de commande feront l'objet d'un contrôle.

Le contrôle de la bonne exécution des cloisonnements sera réalisé par l'ONF sur la base de leur écartement et des traces GPS prises avant exploitation.

Il sera vérifié que les tiges réservées sont bien conservées et non abimées.

Des contrôles par placettes permettront de vérifier le volume prélevé par l'exploitant et le respect des consignes de sélection dans les zones à désignation par l’entrepreneur.

Les fiches de l’abatteuse seront demandées à chaque visite pour contrôler l’intensité des prélèvements.

Le tri sera contrôlé durant l'exploitation et sur les places de dépôt en vérifiant le classement et le dimensionnement de billons pris au hasard.

Le bois déposé sur les places de dépôts sera cubé pour contrôler l'adéquation avec le volume prélevé dans le peuplement.

**Maintien, remise en état des lieux** : Un état des lieux initial contradictoire sera établi avant le démarrage des chantiers. La remise en état des lieux générale sera effectuée en fin de chantier et constatée par un état des lieux contradictoire final. Une remise en état des lieux ponctuelle sera effectuée en tant que de besoin chaque fin de de semaine en cours d’avancement de chantier et en fin de période en cas de suspension de chantier, pour le maintien en état de fonctionnalité des équipements tels que fossés, pistes, sentiers.

**Loi sur l’eau et autres sujétions réglementaires** : en tant que de besoin, l’ONF établira les dossiers d’autorisation réglementaires. L’entreprise mettra en œuvre les prescriptions édictées et le cas échéant installera les dispositifs nécessaires.

**Consignes particulières**

Les consignes propres à chaque chantier seront spécifiées sur chaque proposition de commande.

1/ Règle générale :

- Le diamètre minimum de façonnage est de 7 cm sous écorce.

- Les bois exploités seront débardés et découpés à longueur de 2 à 16 m, suivant le cahier des charges défini en début de chantier. D’une manière générale, les produits seront du type suivant :

• poteaux de 8 à 10 m,

• billons de bois d’œuvre / emballage de 2 à 6 m,

• bois énergie / industrie en billons de 2 à 4 m.

• grume de charpente de 12 à 16 m.

Rémunération sur la base du cubage bûcheron pour les grumes, sur la base du stérage bord de route pour les billons en prenant en compte leur longueur totale (avec la sur mesure).

2/ Cas particulier : bois réceptionnés usine

En cas de réception usine, la rémunération se fera sur la base du cube usine, avec acompte possible à hauteur de 80% du volume estimé sur place de dépôt.

**D 6 - Dérogations aux clauses générales d'achat de prestations d'exploitation forestière :**

En complément de l'article 3-4, il est précisé :

1) Le port des équipements de sécurité est strictement obligatoire et fera l'objet de contrôles. Tout manquement donnera lieu à suspension du chantier en application de l'article 9-2-1. En dérogation à l'article 8-1, le manquement au port des équipements de sécurité sera sanctionné par une pénalité de 100 euros par jour ouvré de suspension de chantier.

2) La présence permanente sur les chantiers d'un personnel parlant couramment français est obligatoire. Tout manquement sera sanctionné en application de l'article 8-1. L'article 12-1 sera appliqué au 3ème constat de manquement.

|  |
| --- |
| **E. Quantité de commande – Prix** |

**E 1 – Quantité de commande prévue par l’accord-cadre :**

Quantités minimale et maximale annuelles de commande sont respectivement comme suit :

Quantité annuelle minimale : 625 m3a - Quantité annuelle maximale : 2 500 m3a

Par ailleurs je suis informé que les bons de commande seront attribués selon les modalités suivantes :

Dans le cadre des quantités minimale et maximale imparties, les bons de commande seront adressés aux titulaires comme suit :

* 100 % de la quantité totale des commandes de l’accord-cadre au titulaire classé en première position à l’issue de l’analyse des offres, soit des quantités minimale et maximale annuelles de commande respectivement fixés à :
* Quantité annuelle minimale : 625 m3a - Quantité annuelle maximale : 2500 m3a

**E 2 – Volume des marchés subséquents liés au lot n° 6 :**

Je suis informé que l'attribution des marchés subséquents sera faite après remise en concurrence des différents attributaires et qu'en conséquence je ne pourrai pas prétendre à un volume minimum de commande dans le cadre du périmètre de ces remises en compétition.

**E 3 – Prix arrêtés par l’accord-cadre :**

**E3.1 - Bordereau des prix unitaires :**

Les prix applicables au présent marché sont précisés au bordereau de prix ci-dessous dûment complété et signé par le titulaire.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prestations** | Prix de base en € HT / Mètre cube  **€/m3** | Prix de base en € HT / Mètre cube apparent-(stere)  **€/m3a** | Prix de base en € HT / Tonne  **€/T** |
| **Abattage / Façonnage** |  |  |  |
| Grume résineuse (> 6m) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Billons résineux |  |  |  |
| Billons feuillus |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Débardage** |  |  |  |
| Grume résineuse (> 6m) |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Billons résineux |  |  |  |
| Billons feuillus |  |  |  |
|  |  |  |  |

Préciser votre prix selon les 3 unités

Le volume pris en compte est le volume calculé par application de la norme NF B53-020 (Aout 2019).

**E 3.2 - Critères de pondération des prix de base :**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Libellé critère de modulation** | **Liste de valeurs de critère** | | | |
| **1** | **Volume total de la coupe** | < 500 m3 | de 500 à 1200 m3 | de 1200 à 2000 m3 | > 2000 m3 |
| **+ 5%** | **prix de base** | **- 5%** | **- 10%** |
| **2** | **Densité de prélèvement** | < 40 m3/ha | 40 à 70 m3/ha | 70 à 100 m3/ha | > 100 m3/ha |
| **+ 10 %** | **prix de base** | **- 5%** | **-15 %** |
| **3** | **Volume de l'arbre moyen (V/N)** | < 0.2 m3 | 0.2 à 0.5 m3 | 0.5 à 0.8 m3 | > 0.8 m3 |
| **+ 5 %** | **prix de base** | **- 5%** | **-10%** |
| **4** | **Longueur de débardage** | < 500 m | 500 à 1000 m | de 1000 à 1500 m | > 1500 m |
| **- 5 %** | **prix de base** | **+ 5%** | **+ 10%** |
| **5** | **Sens du débardage** | montée majoritaire |  |  |  |
| **+ 2.5 %** |  |  |  |
| **6** | **Nombre de produits** | + de 5 produits |  |  |  |
| **+ 2.5 %** |  |  |  |
| **7** | **Proportion de surface à faire au skidder** | entre 15 et 30 % |  |  |  |
| **+17.5%** |  |  |  |

**E 4 - Prix des prestations complémentaires :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Prestations** | **Prix en € HT** | **Unité** |
| Cubage |  | m3 |
| Abattage manuel |  | Jour |
| Câblage et sécurisation des routes |  | Heure |
| Chargement de semi |  | m3a |
| Création de traîne |  | Jour |

**(\*)** : préciser l’unité : heure ou m3

**E 5 – Prix arrêtés des marchés subséquents :**

Les prix arrêtés par les marchés subséquents seront fixéspar les documents contractuels demandés au stade des marchés subséquents (cf. acte d'engagement et pièces financières de chaque marché subséquent).

Les prix indiqués au bordereau des prix unitaires ne s’appliquent pas et le titulaire chiffre librement la prestation demandée.

|  |
| --- |
| **F. Avance** |

Je ne renonce pas au bénéfice de l’avance  Je renonce au bénéfice de l’avance

**OU**

Sans objet.

|  |
| --- |
| **G. Durée** |

**Choix 1 :** La durée du présent marché est de douze (12) mois à compter de sa date de notification. Le marché est reconductible dans les mêmes termes trois fois un (1) an par tacite reconduction sans que sa durée ne puisse excéder quatre (4) ans.

En cas de non-reconduction, l'ONF notifiera sa décision au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception, 2 mois au plus tard avant l'échéance en cours.

L’émission des bons de commande ne pourra intervenir que pendant la durée de validité de l’accord-cadre. Les bons de commande peuvent être émis jusqu’au dernier jour de validité de l’accord-cadre. Dans ce cas, leur durée d’exécution est fixée à deux mois maximum.

|  |
| --- |
| **H. Sous-traitance** |

A la remise de son offre, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une (des) déclaration(s) de sous-traitance rédigée(s) ou un (des) engagement(s) écrit(s) du (des) sous-traitant(s).

La notification de l’accord-cadre emporte acceptation du (des) sous-traitant(s) et agrément de ses (leurs) conditions de paiement.

Le montant total des prestations que le candidat envisage de sous-traiter est de :

Montant en Euros HT :

………………………………………………………………………………………

Montant en Euros TTC :

……………………………………………………………………………………...

|  |
| --- |
| **I. Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint)** |

(les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Désignation des membres**  **du groupement conjoint** | Prestations exécutées par les membres du groupement conjoint | |
| **Nature de la prestation** | **Répartition** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**J. Compte(s) à créditer**

Le pouvoir adjudicateur se libérera des sommes dues, au titre du présent marché, en faisant porter le montant au crédit :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TITULAIRE | | | |
| - du compte ouvert au nom de : | |  | |
| - à (établissement de crédit, agence ou centre, adresse): | |  | |
| - code banque | - code guichet | - n° de compte | - clé RIB |
|  |  |  |  |
| IBAN : | | | |

Ce cadre doit obligatoirement être complété et reproduit en cas de cotraitance pour chacun des cotraitants.

**K. Signature de l'offre par le candidat**

J’affirme/Nous affirmons, sous peine de résiliation de l’accord-cadre ou de mise en régie à mes/nos torts exclusifs, n’entrer dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L2141-14 du code de la commande publique.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nom, prénom et qualité**  **du signataire (\*)** | **Lieu et date de signature** | **Signature** |
|  |  |  |
|  |  |  |

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

|  |
| --- |
| **L. Décision du pouvoir adjudicateur** |

Pour valoir acte d’engagement, la présente offre est acceptée pour le(s) lot(s) n° :

Pour le lot n° le candidat est classé en position il aura donc % de la quantité totale des commandes de l’accord-cadre.

Elle est complétée par les annexes suivantes :

*(cocher la case correspondante)*

Annexe n° … relative à la présentation d’un sous-traitant (ou DC4)

Annexe n°… relative à la mise au point de l’accord-cadre

|  |  |
| --- | --- |
| Fait à ………, le ………………………. | Fonction   Prénom NOM |