|  |  |
| --- | --- |
|  | **Centre Hospitalier Régional et Universitaire de Tours**  Direction des Achats, de la Logistique, des Approvisionnements, et de la Transition Écologique  37044 Tours Cedex 9  [http://www.chu-tours.fr](http://www.chu-tours.fr/) |
|  |  |
| **Cadre de mémoire technique et financier**  **Marché de fournitures courantes et de services**  Procédure N°2025-CHICACR-148  **Acquisition d’un camion avec hayon pour le magasin du CHIC AMBOISE CHATEAU RENAULT** | |

Le candidat précisera dans l’encart ci-dessous l’ensemble des interlocuteurs permettant le bon suivi du dossier avec leur adresse mail, numéro de téléphone et fonction pour chacun d’entre eux.

|  |
| --- |
| **Les différents interlocuteurs (suivi administratif, suivi financier, …)** |
|  |

|  |
| --- |
| **Offre financière pour l’achat d’un camion pour le magasin du CHIC AMBOISE CHATEAU RENAULT (caractéristiques ci-dessous)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Modalités l’achat d’un camion pour le magasin du CHIC AMBOISE CHATEAU RENAULT.** | **Prix HT en €** | **Prix TTC en €** |
| Prix du véhicule |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Durée de garantie du véhicule en année |  |

|  |
| --- |
| **Caractéristiques techniques du véhicule d’une longueur de 4 800 mm** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Description du véhicule souhaité** | | **Conforme au souhait**  **Oui/Non** | | | **Précisions, compléments et observations** |
| **Dimensions utiles** | |  | | |  |
| Longueur utile : 4 200 mm | |  | | |  |
| Largeur utile : 2 100 mm | |  | | |  |
| Hauteur utile : 1 950 mm | |  | | |  |
| Passage utile 1 800 mm | |  | | |  |
| Hauteur hors tout (obligation à ne pas dépasser) : 2 940mm | |  | | |  |
| Empattement : 4 200 mm | |  | | |  |
| Charge utile mini : 800 kg | |  | | |  |
| **Détail carrosserie** |  | |  | | | |
| Panneau thermoplastique alvéolaire blanc épaisseur 20mm |  | |  | | | |
| Plancher autoportant thermoplastique alvéolaire anti dérapant épaisseur 75 mm |  | |  | | | |
| Déflecteur de pavillon (si nécessaire) |  | |  | | | |
| Pavillon thermoplastique alvéolaire blanc épaisseur 20mm |  | |  | | | |
| Fermeture par la plateforme du hayon avec auvent relevable |  | |  | | | |
| Caméra de recul |  | |  | | | |
| **Détail aménagement intérieur** |  | |  | | | |
| Plafonniers automatiques par détection de présence |  | |  | | | |
| 2 niveaux de rails d’arrimage acier sur 2 faces latérales avec sangles d’arrimage |  | |  | | | |
| 2 niveaux de lisse de protection en alu riveté et collé sous rails sur 2 faces |  | |  | | | |
| Protection basse des angles avant en alu |  | |  | | | |
| Plinthe de protection alu bas de la caisse |  | |  | | | |
| Contre-plaqué anti dérapant |  | |  | | | |
| **Hayon** |  | | |  | | |
| Charge admissible : 750 kg |  | | |  | | |
| Type : fermeture intégrale avec auvent relevable en complément |  | | |  | | |
| Boitier de commande extérieur à droit du hayon |  | | |  | | |
| Télécommande intérieur 2 boutons (câble spiralé) |  | | |  | | |
| Arrêts de roll standard (2 positions) |  | | |  | | |
| **Options souhaitées** |  | | |  | | |
| Bruiteur de marche arrière |  | | |  | | |
| Porte roue de secours |  | | |  | | |
| Boite de vitesse automatique |  | | |  | | |

Le candidat indiquera dans le tableau ci-dessus les options disponibles pour le véhicule en dehors de celle souhaitées par le CHIC AMBOISE CHATEAU RENAULT tout en indiquant pour chacune d’entre elle son coût complet ainsi que le coût supplémentaire en € TTC .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Options disponibles en dehors des demandes** | **Prix en € HT de l’option** | **Prix en €**  **TTC de l’option** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |