|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Annexe 25 : Fiche de suivi miniclima** | | | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Consignes des miniclima** | | | | |
| **MODELE** | **EMPLACEMENT ACTUEL** | **PLAGE DE REGLAGE EN %** | **CONSIGNE EN %** | **CONSIGNE**  **POIDS D'EAU** |
| ECB 10 | ISL 143 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 144 | 56/46 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 145-1 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 145-2 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 1a3 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 1a4-1 | 45/22 | 30 | 300 |
| ECB 11 | ISL 1a4-2 | 45/22 | 30 | 300 |
| ECB 11 | ISL 1c1-1 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 1c1-2 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 212 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 214 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 230 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 231 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 232 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 320 | 50/40 | 45 | 300 |
| ECB 10 | ISL 3A3 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 3am02 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 3am03 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 3am07 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 3am08-1 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 3am08-2 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 3am12-1 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 3am12-2 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 3am13 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 3am14-1 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 3am14-2 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 3am15 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 11 | ISL 3am16-1 | 55/45 | 50 | 300 |
| ECB 10 | ISL 3am16-2 | 55/45 | 50 | 300 |
| Autres mini-climats: |  |  | 50 |  |