|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Annexe 4: Répartition des opérations correctives par niveau de maintenance (liste non exhaustive)** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | **Niveau de Maintenance** | | |
| **Equipement** | **Opération corrective** |  | **N 1 à 3** | **N4** | **N5** |
|  | | | | | |
| **Section 2 : Plomberie sanitaire - Protection incendie** | |  |  | | |
| Vannerie, robinetterie, comptage | Remplacement individuel d'un élément (un compteur, un robinet, un détendeur. … ) |  |  |  |
| Remplacement de piles pour détecteurs robinetterie (quel que soit le nombre) |  |  |  |
| Remplacement d'un ensemble d'éléments (\*) |  |  |  |
| Pompe de relevage | Remplacement d'une pièce standard : Clapets, barre de guidage, manchon, flotteurs, couvercle,… |  |  |  |
| Réparation au niveau de l'étanchéité de la fosse de relevage |  |  |  |
| Remplacement individuel d'une pompe de relevage |  |  |  |
| Remplacement de la fosse de relevage |  |  |  |
| Remplacement du système de relevage |  |  |  |
| Appareils sanitaires | Remplacement d'une pièce standard : Siphons de sols, joints de robinetterie, robinets, système de chasse d'eau, abattants… |  |  |  |
| Remplacement individuel d'un lavabo, une vasque, un urinoir ou une cuvette WC, |  |  |  |
| Ballon ECS (préparateur électrique) | Remplacement d'une pièce standard : Groupe de sécurité, Sonde eau chaude, boitier  d'alimentation et de régulation,… |  |  |  |
| Remplacement d'un préparateur d'eau chaude ≤ 300 L |  |  |  |
| Remplacement d'un préparateurs d'eau chaude > 300 L |  |  |  |
| Remplacement de plusieurs préparateurs d'eau chaude \* (quelle que soit la capacité) |  |  |  |
| Poste RIA | Remplacement d'une pièce standard : seau, signalétique,… |  |  |  |
| Remplacement du dévidoir complet avec la lance. |  |  |  |
| Sprinkler | Remplacement d'une tête |  |  |  |
| Remplacement d'un équipement du poste sous eau (ou sous air) |  |  |  |
| Remplacement d'un ensemble de têtes(\*) |  |  |  |
| Remplacement de tout ou partie du réseau ou bâche de stockage. |  |  |  |
| Surpresseur | Remplacement d’une pièce de surpresseur |  |  |  |
| Remplacement complet d’un surpresseur |  |  |  |
| Colonnes sèches / Colonnes humides | Bouchon colonne sèche |  |  |  |
| Réfection complète des colonnes sèches |  |  |  |
| Armoire électrique liées aux équipements PLB | Remplacement d'une pièce standard : voyants lumineux , plastron, armature, commandes en façade,… |  |  |  |  |
| Remplacement d'un disjoncteur. (courant assigné < 160 A) |  |  |  |  |
| Remplacement d'un disjoncteur. (courant assigné > 160 A) |  |  |  |  |
| Remplacement complet d’armoire |  |  |  |  |