**ANNEXE 2 AU CCP 25471-CADRE DE REPONSE**

**FOURNITURE AZOTE CNRS-CEMES**

**ACCORD CADRE**

NOM DU CANDIDAT :

|  |
| --- |
| **SPECIFICATIONS TECHNIQUES** |
| *Spécifications azote liquide* |
| Pureté 99,50% |
|  |
| *Spécifications azote gazeux* |
| Pureté 99,99% |
|  |
| **SERVICE APRES VENTE** |
| *Moyens humains* |
| *Délais de réactivité* |
| *Livraison 24 à 48 heures* |
| *Maintenance/réparation 24 à 48 heures* |
|  |
| **GESTION DES LIVRAISONS** |
| Télésurveillance des deux réservoirs PICOLAB oui-non |
| Télésurveillance du réservoir 3MEV oui-non |
|  |
| **DEVELOPPEMENT DURABLE** |
| Limitation de l’impact carbone des livraisons (moyens mis en œuvre) |
| Limitation/valorisation des pertes (moyens mis en œuvre) |