# DEscription

Dans le cadre du réaménagement d’un bureau pour accueillir 2 personnes, nous souhaitons rajouter :

* 6 PC (prises de courant) + 2 RJ par poste de travail (cercle bleu)
* Poser de la goulotte 3 compartiments 50\*170 (env. 15 ml sous les fenêtres, longer la cloison et remonter en faux-plafond)
* Nous réutiliserons les départs existants dans le coffret pour les PC (1 disjoncteur + diff / 6 PC)
* Nous viendrons raccorder les 4 RJ45 Cat 6a sur le bandeau avant switch (ports disponibles + brassage à prévoir).
* Nous profiterons de cette intervention pour remplacer les Tubes néons 600\*600 et vieux spots dans les sanitaires par des dalles et des spots à Leds Thorn (3 niveaux de puissance avec réglage sur les pavés). Il y aura 4 spots à remplacer dans les sanitaires, 4 Spots à remplacer dans le couloir et 18 pavés à remplacer dans les bureaux. Il y a 4 bureaux non représentés sur le plan (partie haute).


# SCHEMA d’Implantation et dimensions

**Exemple de repérage :**



**Implantations :**

Vous considérerez le plan à l’échelle avec la cote indiquée.



Cheminement en faux-plafond

Baie Informatique et Armoire Electrique

8 m

Bureaux à réaménager