
# DEscription

Dans le cadre de l’arrivée d’un nouvel équipement, nous souhaitons installer une prise Hypra 32 A Tétra + Terre. Il faudra créer le départ avec différentiel dans l’armoire électrique (place disponible – Armoire E), sur Multiclip, la connexion amont du disjoncteur sera réalisée par CEA, vous devrez fournir les brins.

Donner la section du câble pour les 15 ml (base – 5G10),

Utilisation de cheminements existants en faux plafond avec création d’une descente de 1,5 m en tube IRL pour arriver sur la prise Hypra.

# SCHEMA d’Implantation



Prise =