##### Fiche reflexe découverte pyrotechnique fortuite

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FICHE REFLEXE** | | | | | | | | | | | |
| **CONDUITE A TENIR EN CAS DE DECOUVERTE D’ENGINS DE GUERRE** | | | | | | | | | | | |
| **A quoi peut ressembler un engin de guerre ?** | | | | | | | | | | | |
| *Cartoucherie* | | | | *Grenade* | *Mine antichars* | | | *Projectile de mortier* | | *Obus d’artillerie* | *Bombe d’aviation* |
| Indicateurs : matériau ferreux, forme, stries, goupille, empennage, ceinture de plomb - Dimensions :  L = 8 cm – Ø 8 mm L = 170 cm – Ø 48 cm | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Quelles sont les situations fréquentes de découverte ?** | | | | | | | | | | | |
| * Découverte en surface, * Découverte en fond de fouille ou sur les parois d’une fouille, * Découverte dans le godet d’un engin de terrassement ou dans la benne d’un engin de transport. | | | | | | | | | | | |
| **Quelle est la conduite à tenir en cas de découverte ?** | | | | | | | | | | | |
|  |  | **1** | **STOPPER** les travaux, immobiliser l’engin mécanique et couper le moteur | | | | | | | | |
|  | **2** | **NE PAS TOUCHER** | | | **4** |  | | **PREVENIR : (à modifier au besoin)**  Le bureau prévention du 2ème REP : 04 95 60 92 64  Le maître d’ouvrage (BCO de Corse) : 04 95 59 39 38 | | |
|  | **3** | **EVACUER** le lieu de découverte | | | **5** |  | | **BALISER / GARDIENNER** la zone | | |
|  | **6** | **CONTACTER**  Le maître d’ouvrage contacte l’EMZD pour déclencher l’intervention des NEDEX.  La personne à contacter en cas de découverte d’engins explosifs sur un site militaire est l’officier de quart du COIAZDS : Tél : 04 86 94 38 55 - 864 131 38 55 - Mob : 06 72 27 00 20  [emzd-marseille-co-j3.trait@intradef.gouv.fr](mailto:emzd-marseille-co-j3.trait@intradef.gouv.fr) | | | | | | | | |
|  | **7** | **REPRENDRE LES TRAVAUX** sur ordre du maître d’œuvre (06 64 40 69 69) | | | | | | | | |
| **Informations complémentaires** | | | | | | | | | | | |
| En cas d’explosion, le chef de chantier contactera immédiatement les secours.  Le chef de chantier précisera si possible la nature de l’engin, les dimensions et le lieu précis de la découverte.  Si l’engin émet de la fumée, le recouvrir si possible de terre ou de sable, au moyen d’un engin de terrassement.  Si l’engin laisse échapper du liquide, baliser la zone et maintenir un périmètre de sécurité de 100 mètres. | | | | | | | | | | | |