Une image contenant texte, logo, Graphique, Police

Description générée automatiquement

**École Nationale Supérieure de Techniques Avancées**

**828, boulevard des Maréchaux**

**91762 PALAISEAU CEDEX**

**ANNEXE 1.h**

**LISTE DES NORMES ET DTU**

**LOT 1 INSTALLATIONS ELECTRIQUES**

**MARCHÉ FORMALISÉ N° MA 2023 003**

**Centre de l’Yvette**

**Maintenance préventive et corrective**

**Des installations techniques**

NORMES et DTU

* Code du travail
* Arrêtés du 10 novembre 1976 et du 22 décembre 1981 relatifs à la protection des travailleurs et aux circuits et installations de sécurité
* Arrêté du 20 décembre 1988 relatif à la périodicité, l’objet et l’étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications
* Arrêté du 26 février 2003 (JO du 18 mars 2003) relatif aux circuits et installations de sécurité
* Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
* NF C 13-100 (indice de classement : C 13-100) : Postes de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique HTA (jusqu’à 33 kV)
* NF C 13-200 (indice de classement : C 13-200) : Installations électriques à haute tension – Règles
* NF C 14-100 (indice de classement : C 14-100) : Installations de branchement à basse tension
* NF C 15-100 (indice de classement : C 15-100) : Installations électriques à basse tension
* NF C 18-510 (indice de classement : C 18-510) : Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique - Prévention du risque électrique
* NF C 17-300 (indice de classement : C 17-300) : Condition d’utilisation des diélectriques liquides – Partie 1 : risques d’incendie
* NF EN 50110-1 (indice de classement : C 18-501) : Exploitation des installations électriques
* NF EN 50110-2 (indice de classement : C 18-502) : Exploitation des installations électriques (annexes nationales)
* NF EN 60529 (indice de classement : C 20-010) : Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)
* NF EN 61140 (indice de classement : C 20-030) : Protection contre les chocs électriques – Aspects communs aux installations et aux matériels
* UTE C 13-205 (indice de classement : C 13-205U) : Installations électriques à haute tension – Guide pratique – Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de protection
* UTE C 15-413 (indice de classement : C 15-413U) : Protection contre les chocs électriques – Guide pratique – Protection contre les chocs indirects – Coupure automatique de l’installation
* UTE C 15-559 (indice de classement : C 15-559U) : Installations électriques à basse tension – Guide pratique – Installation d’éclairage en très basse tension
* UTE C 18-511 (indice de classement : C 18-511U) : Consignes relatives aux premiers secours à donner aux victimes d’accidents électriques – Recueil d’instruction générales
* UTE C 18-530 (indice de classement : C 18-530U) : Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité : non électricien (B0, H0), exécutant (B1, H1), chargé d’interventions (BR)
* UTE C 18-540 (indice de classement : C 18-540U) : Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité basse tension – Hors tension