|  |  |
| --- | --- |
| Code équipement | Description équipement |
| B.. | Barrière levante |
| Bn.. | Borne escamotable |
| C.. | Couloir rapide |
| M.. | Mur mobile |
| P.. | Portail coulissant au sol ou coulissant suspendu  Portail double battants ou simple battant |
| Pn.. | Portillon piéton extérieur |
| Pg.. | Porte de garage sectionnelle ou basculante < 3 mètres de hauteur |
| Pi.. | Porte industrielle sectionnelle ou basculante >= 3 mètres de hauteur |
| Pp.. | Porte piétonne (entrée/sortie de bâtiment) coulissante ou battante |
| R.. | Grille ou rideau métallique |
| T.. | Tourniquet piéton |

‘’..’’ les 2 points correspondent au numéro de l’équipement

Exemples :

**Equipement à l’intérieur d’un bâtiment :**

Site Bâtiment Equipement

* Porte piétonne coulissante ou battante : Pp..
* Rideau/grille : R..
* Mur mobile : M..
* Couloir rapide : C..

M209\_01\_C01

**Equipement en façade d’un bâtiment :**

* Porte de garage sectionnelle ou basculante < 3 mètres de hauteur : Pg..
* Porte industrielle sectionnelle ou basculante >= 3 mètres de hauteur : Pi..
* Portail coulissant au sol ou coulissant suspendu : P..
* Portail double battants ou simple battant : P..
* Rideau/grille : R..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Site Equipement

**Equipement à l’extérieur des bâtiments (sur le site)** :

* Portail coulissant au sol ou coulissant suspendu : P..
* Portail double battants ou simple battant : P..

M207\_P01

* Portillon piéton extérieur : Pn..
* Barrière levante : B..
* Borne escamotable : Bn..
* Tourniquet piéton : T..