**GRAND PORT FLUVIO MARITIME DE L’AXE SEINE**

**DIRECTION TERRITORIALE DU HAVRE**

**(Maîtrise d’ouvrage)**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**SERVICE RÉSEAU FERRÉ PORTUAIRE**

**(Maîtrise d’œuvre)**

**REGENERATION DU PN 142**

**BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

**(BPU)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° des Prix** | **Désignation des travaux et prix d'application**  **(en toutes lettres)** | **Prix en EURO HT**  **(en chiffres)** |
| **III.1** | Fourniture et mise en œuvre de ballast  La tonne : ………………………………………………………………………… |  |
| **III.2** | Fourniture de traverses S376IP  L’unité : …………………………………………………………………………. |  |

**CONDITIONS PARTICULIERES D'APPLICATION DES PRIX unitaires**

Les prix tiennent compte de l'ensemble des contraintes particulières imposées au chantier et notamment les contraintes liées à l'exploitation routière et à l'exploitation ferroviaire.

**Le prix III.1 " Fourniture et mise en œuvre de ballast"**

Rémunère à la tonne la fourniture et la mise en œuvre du ballast.

Il comprend notamment le transport du ballast, de toutes les fournitures et du matériel nécessaires à la bonne exécution des travaux, la dépose, l'évacuation et le traitement du ballast remplacé, conformément aux prescriptions du CCTP.

**Le prix III.2 « Fourniture de traverses S376IP»**

Rémunère à l‘unité, la fourniture de traverse pour la composition du panneau de voie. Les traverses seront de type béton S376IP