
L’architecture existante est la suivante :



Espaces de stockage :

* Calcul : 35To
* Archivage : 65To
* Données issues des séquenceurs : 30To
* Zone de stockage avant archivage : 100To

Capacité de calcul :

7 nœuds de calcul et un nœud interactif.

Nœuds de calcul : 7 x Dell Poweredge C6320 2x12 cœurs 256Go RAM

Virtualisation : VMWARE