

**CCTP Annexe 2 - Autocad**

Accord cadre relatif aux travaux divers des équipements de climatisation des sites François-Mitterrand, Bussy-Saint- Georges, Richelieu et annexes de la Bibliothèque nationale de France

Janvier 2025

Climatisation

La Bibliothèque nationale de France possède une cellule informatique de CAO/DAO qui gère l’ensemble des documents graphiques du bâtiment.

Lorsqu'un marché subséquent est attribué et que le titulaire est sélectionné, ce dernier est tenu d’élaborer ses propres documents, et/ou, de mettre à jour l’existant en répondant aux normes mises en place par la cellule DAO/BnF.

Ces normes découlent :

1. De la base de données : gestion de type armoire à plans avec découpage du bâtiment en zones et niveaux, lots techniques et spécialités
2. Du logiciel utilisé : Autocad 2011
3. De la charte graphique : propriétés dessin : noms, calques, couleurs, types de lignes et de textes, symboles, etc…, imputées à chacune des catégories

Afin d’assurer une compatibilité avec le système de gestion de la BnF et des documents résidants dans celui-ci, il est impératif de prendre en compte tous ces paramètres et de fournir tous les documents relatifs au marché (travaux exécutés sur niveaux, zones, lots techniques et spécialités).

**Rappel : impérativement les plans au 1/100 et les carnets de détails sont réalisés à partir des fichiers de l’armoire à documents (ex : folios/type pour carnets détails) tous types de dessins : plans au 1/100, carnets de détails (ex : schémas électriques), coupes, détails, diagrammes/synoptiques sont réalisés sur le logiciel Autocad version 2011.**

Pour ce faire, il convient de travailler conjointement avec la cellule DAO/BnF (fourniture des documents natifs, explications, etc.) et contacter **Chi Cao Huu** au 01.53.79.48.45 – [chi.cao-huu@bnf.fr](mailto:chi.cao-huu@bnf.fr)

Les DOE sont réalisés sur le site de Tolbiac à la Cellule DAO/BnF dans le cadre de la GED avec le logiciel Autocad 2011.

Les modifications et/ou créations de documents seront contrôlées par la cellule DAO/BnF au niveau graphique, par le chef de projet au niveau technique.

Après validation des modifications, la BnF donnera un PV de réception qui devra être joint à la facture.