

Marché 2024-0021-02

Annexe au CCTP

à compléter obligatoirement par le candidat

**LOT 02**

**Fourniture d’une balance de mesure**

**6 composantes**

**Tableau F1**

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des exigences minimales. Toute réponse « Non » rend la proposition **non conforme**, l’offre ne sera pas notée et sera rejetée.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tableau F1 : Exigences minimales à remplir (sans notation)** | |
| La balance permet la mesure des 6 composantes d’effort Fx, Fy, Fz et de moment Mx, My, Mz | Oui  Non |
| Etendue pleine échelle 1 kN pour les efforts et 200 Nm pour les moments | Oui  Non |

**Tableau F2**

Les réponses aux exigences ci-dessous, en fonction des caractéristiques des produits proposés feront l’objet d’une notation.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tableau F2 : Critères d’évaluation pondérés** | |
| La précision en pleine échelle est inférieure ou égale à 1% | Précision : |
| Points de fixation des modèles à la balance | Nombre de points de fixation des modèles à la balance : |
| Point(s) de fixation de la balance au bâti | Nombre de points de fixation de la balance au bâti : |