 



*ou*

*Direction régionale :*

**SITE DE METALEUROP**

**A NOYELLES GODAULT (62)**

**OBJET :**

**OPERATION D’EXCAVATION ET D’EVACUATION DE SOLS POLLUES, FOURNITURE ET MISE EN PLACE DES TERRES DE REMPLACEMENT SUR LES PARCELLES DES PARTICULIERS SITUEES DANS LE PERIMETRE DU PIG METALEUROP**

**Piece 3 : cadre de decomposition des prix**

Le candidat devra compléter le cadre de décomposition des prix proposé ci-après.

On distingue dans la décomposition des prix :

* un montant forfaitaire
* un montant maximum prévisionnel, basé sur des coûts unitaires.

Le candidat précisera à titre indicatif pour les prestations à rémunération forfaitaire la base du calcul des prix (quantité et prix unitaire).

1. Prestations à rémunération par montant forfaitaire

|  |  |
| --- | --- |
| **Nature des prestations** | **Montant (euros HT)** |
|  |  |
| **1. RESTITUTION DES OPERATIONS** |  |
| Rédaction rapport final *(en 4 exemplaires papier)* |  |
| **Sous total suivi et restitution des opérations** |  |
|  |  |
|  |  |
| MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS A REMUNERATION FORFAITAIRE € HT |  |

1. Prestations à rémunération par montant maximum prévisionnel basé sur des coûts unitaires :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nature des prestations** | | **unité** | **Prix unitaire** | | **quantité** | **Montant**  **(€ H.T.)** |
|  | | | | | | |
| **1.PREPARATION DES OPERATIONS** | |  |  | |  |  |
| Organisation et suivi de l’opération (gestion des demandes des particuliers, contacts avec les propriétaires, coordination avec les entreprises, prise de RDV, définition des matériels et modes opératoires, organisation de la prestation, Plan de prévention, visite inspection commune, DICT, autorisation de voirie, , …), | | Unité |  | | 15 |  |
| **Sous total Préparation des opérations** | | | | | |  |
| **2.SUIVI DES OPERATIONS** | |  |  | |  |  |
| Compte rendu journalier, journal des opérations, registres synthèse financière hebdomadaire, fiche journalière réunion de chantier, rapport opération … | | Unité |  | | 15 |  |
|  | |  |  | |  |  |
| **3.ANALYSE DE SOL** | |  |  | |  |  |
| Détermination des teneurs sur lixiviats (pack ISDI,…) | | Unité |  | | 15 |  |
| Densité des sols en place | | Unité |  | | 15 |  |
| **Sous total analyse de sol** | | | | | |  |
| **4.PREPARATION ET INSTALLATION DU CHANTIER** | | | | | | |
| Mise en place d’une base vie | | Unité |  | | 15 |  |
| Mise en place panneaux de signalisation | | Unité |  | | 15 |  |
| Localisation et matérialisation des réseaux | | Unité |  | | 15 |  |
| Aménagement éventuel des zones de stockage des terres polluées | | Unité |  | | 15 |  |
| Repère de la cote du terrain d’origine | | Unité |  | | 15 |  |
| Aménagement éventuel des zones de stockage des terres de remplacement | | Unité |  | | 15 |  |
| Amenée et repli du matériel : Cas des parcelles accessibles par un engin de chantier sans limitation de gabarit | | Unité |  | | 7 |  |
| Amenée et repli du matériel : Cas des parcelles accessibles par un engin de chantier avec limitation de gabarit | | Unité |  | | 6 |  |
| Amenée et repli du matériel : Cas des parcelles non accessibles par un engin de chantier | | Unité |  | | 2 |  |
| **Sous total Préparation et installation du chantier** | | | | | |  |
|  | | | | | | |
| 5.EXCAVATION DES SOLS POLLUES | | | | | | |
| Excavation à la pelle mécanique des sols pollués : Cas des parcelles accessibles par un engin de chantier sans limitation de gabarit (yc retrait des terres polluées aux abords de la végétation, du bâti et des clôtures) | | tonne |  | | 5200 |  |
| Excavation à la mini pelle des sols pollués : Cas des parcelles accessibles par un engin de chantier avec limitation de gabarit (yc retrait des terres polluées aux abords de la végétation, du bâti et des clôtures) | | tonne |  | | 4400 |  |
| Excavation des sols pollués : Cas des parcelles non accessibles par un engin de chantier (yc retrait des terres polluées aux abords de la végétation, du bâti et des clôtures) | | tonne |  | | 1500 |  |
| **Sous total Excavation des sols pollués** | | | | | |  |
|  | | | | | | |
| **6.CHARGEMENT DES SOLS POLLUES** | | | | | | |
| Chargement des sols pollués : Cas des parcelles accessibles par un engin de chantier sans limitation de gabarit | | tonne |  | | 5200 |  |
| Chargement des sols pollués : Cas des parcelles accessibles par un engin de chantier avec limitation de gabarit | | tonne |  | | 4400 |  |
| Chargement des sols pollués : Cas des parcelles non accessibles par un engin de chantier | | tonne |  | | 1500 |  |
| **Sous total Chargement des sols pollués** | | | | | |  |
|  | |  |  | |  |  |
| **7.TRANSPORT DES SOLS POLLUES** | | | | | | |
| Transport des sols pollués : inférieur à 10 km | | tonne |  | | 5200 |  |
| Transport des sols pollués : entre 10 et 40 km | | tonne |  | | 4400 |  |
| Transport des sols pollués : supérieur à 40 km | | tonne |  | | 1500 |  |
| **Sous total Transport des sols pollués** | | | | | |  |
|  | |  |  | |  |  |
| **8.FOURNITURE ET MISE EN PLACE D’UN GRILLAGE AVERTISSEUR** | | | | | | |
| Fourniture et mise en place d’un grillage avertisseur | | m² |  | | 15000 |  |
| **9.FOURNITURE DES TERRES DE REMPLACEMENT** | | | | | | |
| Fourniture de terre végétale de remplacement | | tonne |  | | 11100 |  |
| Chargement, transport et livraison des terres végétales de remplacement (dont bordereau d’analyse du lot de terre) | | tonne |  | | 11100 |  |
| **Sous total Fourniture des terres de remplacement** | | | | | |  |
|  | |  |  | |  |  |
| **10.MISE EN PLACE DES TERRES DE REMPLACEMENT** | | | | | | |
| Mise en place des terres de remplacement à la pelle mécanique et compactage : Cas des parcelles accessibles par un engin de chantier sans limitation de gabarit | | tonne |  | | 5200 |  |
| Mise en place des terres de remplacement à la mini pelle et compactage : Cas des parcelles accessibles par un engin de chantier avec limitation de gabarit | | tonne |  | | 4400 |  |
| Mise en place des terres de remplacement et compactage : Cas des parcelles non accessibles par un engin de chantier | | tonne |  | | 1500 |  |
| **Sous total Mise en place des terres de remplacement** | | | | | |  |
|  | |  |  | |  |  |
| **11. REPLI DU CHANTIER** | | | | | | |
| Remise en état des terrains, | | Unité |  | | 15 |  |
| Nettoyage voirie | | Unité |  | | 15 |  |
| **Sous total Restitution des opérations** | | | | | |  |
|  | |  |  | |  |  |
| **MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS A REMUNERATION PAR MONTANT MAXIMUM PREVISIONNEL SUR LA BASE DE COUTS UNITAIRES €HT** | | | | | |  |
|  | | | | |  | |
|  | | | | |  | |
| **TOTAL HT** | |  | |
| **TVA 20%** | |  | |
| **TOTAL TTC** | |  | |

**Montant total des Prestations :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Montant total prestations forfaitaires** |  |
| **euros € HT** |  |
| ***TVA%*** | *20* |
| **euros € TTC** |  |
| **Montant total prestations non forfaitaires** |  |
| **euros € HT** |  |
| ***TVA%*** | *20* |
| **euros € TTC** |  |
| **MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS** |  |
| **TOTAL euros € HT** |  |
| ***TVA%*** | *20* |
| **TOTAL euros € TTC** |  |