|  |  |
| --- | --- |
|  | CADRE DE RÉPONSE TECHNIQUE  ACQUISITION DE FOURNITURE D’EXPLOSIFS ET DE LEURS ARTIFICES DE MISE EN OEUVRE AU PROFIT DE LA DGSCGC  **LOT 3 : charge linéaire découpante** |

**Nom de la société :**

**Offre :**

Il existe 2 types d’exigences :

Les exigences impératives, notées **I**, sont des exigences obligatoires, leur non-respect est éliminatoire.

La conformité de l’offre aux exigences impératives est vérifiée au travers du dossier technique et des échantillons.

Les exigences souhaitables sont notées **S**.

| **LOT 3 : charge linéaire découpante** | | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fonction | **Exigence** | **Demandé** | **Réponse**  **avec renvoi au mémoire technique** |  |  |
| **F.17**  **caractéristiques de la charge linéaire découpante** | E.17.1 : Charge formée linéaire de 1 m de long et flexible conçue pour le découpage par explosif d’éléments principalement métalliques, de 6 mm à 40 mm de découpe d'épaisseur de métal. **(I)** | À confirmer et justifier |  |  |  |
| E.17.2 : Charge placée dans un corps universel de mousse polyéthylène noire, équipée sur sa face inférieure d’une couche auto-adhésive protégée. **(I)** | À confirmer et justifier |  |  |  |
| E.17.3 : Charge ayant le profil caractéristique d’une forme de « V » inversé se composant d’une protection supérieure de couleur brun-rouge, de la charge d’explosif habituellement de couleur blanche ou verte. **(I)** | À confirmer et justifier |  |  |  |
| E.17.4 : Différentes versions du produit seront proposées permettant différentes profondeurs de coupe **(I)** | À confirmer et justifier |  |  |  |
| E.17.5 : La charge peut-être indifféremment utilisée en environnement sec ou humide, propre ou sale, avec possibilité d'immersion **(I)** | À confirmer et justifier |  |  |  |
| E.17.6 : La facilité de découpe avec une lame droite sera valorisée **(S)** | À confirmer et justifier |  |  |  |
| E.17.7 : La facilité de mise en oeuvre du détonateur sera valorisée **(S)** | À confirmer et justifier |  |  |  |
| **F.18**  **Conditionnement** | E.18.1 : Conditionnement sous emballage individuel dans un carton homologué. **(I)** | À confirmer et justifier |  |  |  |
| **F.19**  **Documentation obligatoire à fournir** | E.19.1 : **(I)**  Les candidats fourniront avec leur offre une fiche technique FDSP du matériel proposé, comprenant notamment :  - une fiche descriptive de la charge découpante détaillant notamment sa composition en explosif et sa conception ;  - le type de conditionnement de la charge, décrivant la longueur et l’encombrement précis d’un kit ;  - les propriétés de la charge ;  - les certificats du produit (OTAN, autres) et ses agréments au transport ;  - la durée de vie du produit. | À confirmer et justifier |  |  |  |